宗申 MO战

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9380 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.8

最大功率/转速(kW/rpm) 6.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.6/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1970x760x1128

座高(mm) 740 整备质量(kg) 121

油箱容量(L) 5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) 2.36 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen MO Battle

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9380 Brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.6/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1970x760x1128

Seat height (mm) 740 curb weight (kg) 121

Fuel tank capacity (L) 5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) 2.36 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 MO赞

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.0

最大功率/转速(kW/rpm) 6.6/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.6/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1900x675x1090

座高(mm) 740 整备质量(kg) 108

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zong Shen MO thumbs up

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.6/- Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.6/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 1900x675x1090

Seat height (mm) 740 curb weight (kg) 108

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 酷仔LZX48Q-2

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 3780 品牌 宗申

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·50cc 最大马力(Ps) 6.5

最大功率/转速(kW/rpm) 4.8/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6.5/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1910x750x1075

座高(mm) 780 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 10 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Kuzai LZX48Q-2

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (RMB) 3780 Brand Zongshen

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 50cc maximum horsepower (Ps) 6.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 4.8/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6.5/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1910x750x1075

Seat height (mm) 780 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 10 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 天翔ZS125-55F

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4500 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.9

最大功率/转速(kW/rpm) 8/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.3/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x755x1045

座高(mm) 760 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Tianxiang ZS125-55F

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4500 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.3/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x755x1045

Seat height (mm) 760 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 风云ZS125-55F

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4580 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.9

最大功率/转速(kW/rpm) 8/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2065x740x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) 3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Fengyun ZS125-55F

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4580 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Four stroke air-cooled engine with 125cc maximum horsepower (Ps) of 10.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2065x740x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) 3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS125-2S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4880 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.6/7000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2010x740x1050

座高(mm) - 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 11 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS125-2S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4880 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.6/7000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2010x740x1050

Seat height (mm) - curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 11 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS125-2

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5380 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2010x740x1050

座高(mm) - 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS125-2

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5380 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2010x740x1050

Seat height (mm) - curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS125-11

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5480 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1990x730x1080

座高(mm) - 整备质量(kg) 115

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS125-11

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5480 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1990x730x1080

Seat height (mm) - curb weight (kg) 115

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS150-38A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5580 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.6

最大功率/转速(kW/rpm) 8.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2085x760x1140

座高(mm) - 整备质量(kg) 135

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS150-38A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5580 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2085x760x1140

Seat height (mm) - curb weight (kg) 135

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS125-11S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5680 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.9

最大功率/转速(kW/rpm) 8/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x790x1120

座高(mm) - 整备质量(kg) 123

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS125-11S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5680 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x790x1120

Seat height (mm) - curb weight (kg) 123

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS125-2C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5680 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.9

最大功率/转速(kW/rpm) 8/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.3/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2060x780x1045

座高(mm) - 整备质量(kg) 124

油箱容量(L) 11 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS125-2C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5680 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.3/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2060x780x1045

Seat height (mm) - curb weight (kg) 124

Fuel tank capacity (L) 11 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS125-67

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6280 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.5

最大功率/转速(kW/rpm) 7/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.6/7000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1930x735x1045

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 12.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS125-67

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6280 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 7/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.6/7000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1930x735x1045

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 12.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS125-55D

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6280 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2085x805x1140

座高(mm) - 整备质量(kg) 130

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS125-55D

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6280 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2085x805x1140

Seat height (mm) - curb weight (kg) 130

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS125-55S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6280 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.9

最大功率/转速(kW/rpm) 8/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.3/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2085x805x1140

座高(mm) - 整备质量(kg) 130

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS125-55S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6280 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.3/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2085x805x1140

Seat height (mm) - curb weight (kg) 130

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 天翼ZS125-65

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6380 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.9

最大功率/转速(kW/rpm) 8/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2070x760x1065

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Tianyi ZS125-65

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6380 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2070x760x1065

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS150-6

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6380 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.6

最大功率/转速(kW/rpm) 8.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2050x760x1080

座高(mm) - 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS150-6

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6380 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2050x760x1080

Seat height (mm) - curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS125-55

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6500 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2080x730x1220

座高(mm) - 整备质量(kg) 115

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) 2.1 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS125-55

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6500 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2080x730x1220

Seat height (mm) - curb weight (kg) 115

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) 2.1 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 天啸ZS150-40F

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6580 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.6

最大功率/转速(kW/rpm) 8.5/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2085x805x1140

座高(mm) - 整备质量(kg) 130

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Tianxiao ZS150-40F

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6580 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.5/- Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2085x805x1140

Seat height (mm) - curb weight (kg) 130

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 炫风ZS125-68

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6880 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Xuanfeng ZS125-68

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6880 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 天翔ZS150-40F

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6680 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·149cc 最大马力(Ps) 11.8

最大功率/转速(kW/rpm) 8.7/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x755x1045

座高(mm) 760 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Tianxiang ZS150-40F

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6680 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 149cc maximum horsepower (Ps) 11.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.7/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x755x1045

Seat height (mm) 760 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS150-6S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6880 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.56

最大功率/转速(kW/rpm) 8.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.5/7500

变速器 2 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2050×760×1080

座高(mm) - 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 11 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS150-6S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6880 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.56

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.5/7500

Transmission 2 ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2050 × 760 × 1080

Seat height (mm) - curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 11 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 超悦ii代ZS150-6D

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7280 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸 风冷·150cc 最大马力(Ps) 10.6

最大功率/转速(kW/rpm) 7.8/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2070x775x1170

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Chaoyue II Generation ZS150-6D

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7280 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 10.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.8/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2070x775x1170

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 尊逸ZS150-30P

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7280 品牌 宗申

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.7

最大功率/转速(kW/rpm) 8.6/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.3/8500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2176x897x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Zunyi ZS150-30P

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7280 Brand Zongshen

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.6/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.3/8500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2176x897x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7465 品牌 宗申

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.6/7000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2010x740x1050

座高(mm) - 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 11 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7465 Brand Zongshen

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.6/7000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2010x740x1050

Seat height (mm) - curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 11 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 Z-One ZS150-48

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8000 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.24

最大功率/转速(kW/rpm) 9/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040×755×1045

座高(mm) 760 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Z-One ZS150-48

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8000 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.24

Maximum power/speed (kW/rpm) 9/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040 × 755 × 1045

Seat height (mm) 760 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 炫威

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7580 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·149cc 最大马力(Ps) 11.3

最大功率/转速(kW/rpm) 8.3/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.4/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2068x795x1050

座高(mm) - 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Xuanwei

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7580 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 149cc maximum horsepower (Ps) 11.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.3/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.4/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2068x795x1050

Seat height (mm) - curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 迈速

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7600 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 150cc 最大马力(Ps) 11.56

最大功率/转速(kW/rpm) 8.5/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 2 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2065×750×1085

座高(mm) - 整备质量(kg) 112

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Maisu

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7600 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine 150cc maximum horsepower (Ps) 11.56

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.5/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission 2 ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2065 × 750 × 1085

Seat height (mm) - curb weight (kg) 112

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 传奇ZS125-70

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7680 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.9

最大功率/转速(kW/rpm) 8/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2060x780x1120

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Legend ZS125-70

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7680 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2060x780x1120

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS125-30s

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7680 品牌 宗申

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 12.5

最大功率/转速(kW/rpm) 9.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.5/8500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2145x840x1065

座高(mm) - 整备质量(kg) 115

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS125-30s

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7680 Brand Zongshen

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 12.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 9.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.5/8500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2145x840x1065

Seat height (mm) - curb weight (kg) 115

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 Z-One ZS150-48A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7724 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.2

最大功率/转速(kW/rpm) 9/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x755x1045

座高(mm) 760 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Z-One ZS150-48A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7724 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 9/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x755x1045

Seat height (mm) 760 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 Z-One ZS125-48A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8335 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸·125cc 最大马力(Ps) 10.61

最大功率/转速(kW/rpm) 7.8/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.6/7000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040×755×1045

座高(mm) 760 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Z-One ZS125-48A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8335 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.61

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.8/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.6/7000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040 × 755 × 1045

Seat height (mm) 760 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 Zone

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9280 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·149cc 最大马力(Ps) 10.6

最大功率/转速(kW/rpm) 7.8/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2070x755x1060

座高(mm) - 整备质量(kg) 130

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Zone

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9280 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 149cc maximum horsepower (Ps) 10.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.8/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2070x755x1060

Seat height (mm) - curb weight (kg) 130

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 Z2

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9680 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 10.88

最大功率/转速(kW/rpm) 8/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12/5500

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2050×775×1110

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Z2

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9680 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 10.88

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12/5500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 2050 × 775 × 1110

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 越影ZS150-38C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10800 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 14.68

最大功率/转速(kW/rpm) 10.8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 15/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2008×720×1100

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zong Shen Yue Ying ZS150-38C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10800 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 14.68

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 15/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2008 × 720 × 1100

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS200GS

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11060 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸·200cc 最大马力(Ps) 13.6

最大功率/转速(kW/rpm) 10/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2010x760x1080

座高(mm) - 整备质量(kg) 170

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS200GS

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11060 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder · 200cc maximum horsepower (Ps) 13.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2010x760x1080

Seat height (mm) - curb weight (kg) 170

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 战豹ZS150-38C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12800 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 15.6

最大功率/转速(kW/rpm) 11.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 17/5500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2130x820x1200

座高(mm) 810 整备质量(kg) 140

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Zhanbao ZS150-38C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12800 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 15.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 11.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 17/5500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2130x820x1200

Seat height (mm) 810 curb weight (kg) 140

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 闪电250

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 19800 品牌 宗申

车型 跑车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 25.83

最大功率/转速(kW/rpm) 19/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 23/7000

变速器 六挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1990×780×1060

座高(mm) 780 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 10.5 官方0-100km/h加速(s) 12

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 130

官方平均油耗(L/100km) 3.4 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Lightning 250

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 19800 Brand Zongshen

Model, sports car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 25.83

Maximum power/speed (kW/rpm) 19/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 23/7000

Transmission six speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 1990 × 780 × 1060

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 10.5 Official 0-100km/h Acceleration (s) 12

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 130

Official average fuel consumption (L/100km) 3.4 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS250GS

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 19800 品牌 宗申

车型 跑车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 251cc 最大马力(Ps) 17.68

最大功率/转速(kW/rpm) 13/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2015×765×1095

座高(mm) - 整备质量(kg) 166

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS250GS

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 19800 Brand Zongshen

Model, sports car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine 251cc maximum horsepower (Ps) 17.68

Maximum power/speed (kW/rpm) 13/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2015 × 765 × 1095

Seat height (mm) - curb weight (kg) 166

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 新炫风

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6508 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.6

最大功率/转速(kW/rpm) 8.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x780x1120

座高(mm) 765 整备质量(kg) 128

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen New Dazzling Style

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6508 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x780x1120

Seat height (mm) 765 curb weight (kg) 128

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 新炫力

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·149cc 最大马力(Ps) 11.3

最大功率/转速(kW/rpm) 8.3/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.4/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) 165

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Xinxuan Power

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 149cc maximum horsepower (Ps) 11.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.3/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.4/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg) 165

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 尊龙太子ZS150-8

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7280 品牌 宗申

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.3

最大功率/转速(kW/rpm) 8.3/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.4/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1985x790x1130

座高(mm) - 整备质量(kg) 121

油箱容量(L) 10 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Zunlong Crown Prince ZS150-8

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7280 Brand Zongshen

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.3/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.4/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1985x790x1130

Seat height (mm) - curb weight (kg) 121

Fuel tank capacity (L) 10 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 天越ZS150-73

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6536 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.8

最大功率/转速(kW/rpm) 8.7/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1960x755x1120

座高(mm) - 整备质量(kg) 130

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Tianyue ZS150-73

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6536 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.7/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1960x755x1120

Seat height (mm) - curb weight (kg) 130

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 新创业

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·149cc 最大马力(Ps) 11.3

最大功率/转速(kW/rpm) 8.3/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.4/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2020x780x1050

座高(mm) - 整备质量(kg) 130

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zong Shenxin Entrepreneurship

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 149cc maximum horsepower (Ps) 11.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.3/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.4/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2020x780x1050

Seat height (mm) - curb weight (kg) 130

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 Z0 迈行

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.3

最大功率/转速(kW/rpm) 8.3/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.4/6500

变速器 国际5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1990x800x1090

座高(mm) 765 整备质量(kg) 124

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Z0 Maixing

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.3/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.4/6500

Transmission international 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1990x800x1090

Seat height (mm) 765 curb weight (kg) 124

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS125T-12

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4580 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1790x690x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 113

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS125T-12

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4580 Brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1790x690x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 113

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS125T-4A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4680 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1865×710×1140

座高(mm) - 整备质量(kg) 113

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS125T-4A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4680 Brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1865 × 710 × 1140

Seat height (mm) - curb weight (kg) 113

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 迅驰

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5311 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.21

最大功率/转速(kW/rpm) 5.3/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1840X670X1130

座高(mm) - 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 4.7 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Xunchi

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5311 Brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.21

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.3/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1840X670X1130

Seat height (mm) - curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 4.7 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 迅驰ZS125T-4S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5311 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Xunchi ZS125T-4S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5311 Brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS125T-2

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5380 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1790x680x1090

座高(mm) - 整备质量(kg) 124

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS125T-2

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5380 Brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1790x680x1090

Seat height (mm) - curb weight (kg) 124

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 迪欧ZS125T-12S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5391 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Dio ZS125T-12S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5391 Brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 锐 ZT3

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5980 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.2

最大功率/转速(kW/rpm) 6.8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1785x635x1115

座高(mm) 720 整备质量(kg) 105

油箱容量(L) 6 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 87

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zong Shenrui ZT3

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5980 Brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1785x635x1115

Seat height (mm) 720 curb weight (kg) 105

Fuel tank capacity (L) 6 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 87

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 比萨假日ZS125T-12S iii

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6280 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.5

最大功率/转速(kW/rpm) 5.5/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) 99

油箱容量(L) 4 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Pizza Holiday ZS125T-12S iii

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6280 Brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.5/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg) 99

Fuel tank capacity (L) 4 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 潮 ZT3F

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6280 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.2

最大功率/转速(kW/rpm) 6.8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1785x635x1115

座高(mm) 620 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 6 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 87

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Tide ZT3F

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6280 Brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1785x635x1115

Seat height (mm) 620 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 6 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 87

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 西西里假日ZS125T-4S ii

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6380 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Sicily Holiday ZS125T-4S ii

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6380 Brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 威尼斯假日ZS125T-2A ii

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6880 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.2

最大功率/转速(kW/rpm) 6/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.9/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1790x690x1070

座高(mm) 700 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 102

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Venice Holiday ZS125T-2A ii

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6880 Brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 6/- maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.9/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1790x690x1070

Seat height (mm) 700 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 102

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 罗马假日ZS125T-80B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9030 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2005x690x1140

座高(mm) - 整备质量(kg) 135

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Roman Holiday ZS125T-80B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9030 Brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2005x690x1140

Seat height (mm) - curb weight (kg) 135

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 星迪

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.8

最大功率/转速(kW/rpm) 6.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.6/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1800x670x1130

座高(mm) - 整备质量(kg) 95

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) 2.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Xingdi

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.6/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1800x670x1130

Seat height (mm) - curb weight (kg) 95

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 巧虎

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·124cc 最大马力(Ps) 8.6

最大功率/转速(kW/rpm) 6.3/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.0/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1820x675x1062

座高(mm) - 整备质量(kg) 91

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Qiaohu

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 124cc maximum horsepower (Ps) 8.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.3/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.0/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1820x675x1062

Seat height (mm) - curb weight (kg) 91

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 雅致

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 风冷 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) 5.3/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.6/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1870x690x1090

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Elegant

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Maximum horsepower of air-cooled engine (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.3/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.6/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1870x690x1090

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 优迪

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.2

最大功率/转速(kW/rpm) 5.3/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.6/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1840x660x1130

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Youdi

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.3/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.6/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1840x660x1130

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 星驰125ST

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 宗申

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆宗申机车工业制造有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.8

最大功率/转速(kW/rpm) 6.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.5/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x680x1130

座高(mm) 735 整备质量(kg) 113

油箱容量(L) 7 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 灰色,白色,蓝色,黑色

Zongshen Xingchi 125ST

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Zongshen

Model pedal production method: domestic

Origin: Chongqing Zongshen Locomotive Industry Manufacturing Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.5/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x680x1130

Seat height (mm) 735 curb weight (kg) 113

Fuel tank capacity (L) 7 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: gray, white, blue, black

宗申 追求ZS125-50S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7465 品牌 宗申

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.9/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2176x897x1100

座高(mm) 700 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen pursues ZS125-50S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7465 Brand Zongshen

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/- Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.9/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2176x897x1100

Seat height (mm) 700 curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 RA1

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11980 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程·150cc 最大马力(Ps) 11.3

最大功率/转速(kW/rpm) 8.3/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12/5500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2100x875x1165

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 13.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 哑光灰,激光新蓝,平光金

Zongshen RA1

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11980 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.3/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12/5500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2100x875x1165

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 13.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte gray, laser new blue, flat gold

宗申 新追求

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 宗申

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.3

最大功率/转速(kW/rpm) 8.3/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.4/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2150x735x1150

座高(mm) - 整备质量(kg) 140

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen's New Pursuit

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Zongshen

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.3/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.4/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2150x735x1150

Seat height (mm) - curb weight (kg) 140

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS50Q-13

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4380 品牌 宗申

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·50cc 最大马力(Ps) 2.9

最大功率/转速(kW/rpm) 2.1/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1910x690x1060

座高(mm) - 整备质量(kg) 85

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS50Q-13

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4380 Brand Zongshen

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 50cc maximum horsepower (Ps) 2.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 2.1/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1910x690x1060

Seat height (mm) - curb weight (kg) 85

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 V炫ZS110-53 超值型

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4980 品牌 宗申

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 6.4

最大功率/转速(kW/rpm) 4.7/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6.7/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1950x680x1100

座高(mm) 760 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen V Xuan ZS110-53 Value Model

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4980 Brand Zongshen

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 6.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 4.7/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6.7/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1950x680x1100

Seat height (mm) 760 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS110-26S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5180 品牌 宗申

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 6.7

最大功率/转速(kW/rpm) 4.9/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6.9/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1910x685x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 90

油箱容量(L) 4 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS110-26S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5180 Brand Zongshen

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 6.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 4.9/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6.9/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1910x685x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 90

Fuel tank capacity (L) 4 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 神韵

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 宗申

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·106cc 最大马力(Ps) 6.8

最大功率/转速(kW/rpm) 5/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6.9/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1890x690x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 96

油箱容量(L) 3.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Shenyun

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Zongshen

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 106cc maximum horsepower (Ps) 6.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 5/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6.9/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1890x690x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 96

Fuel tank capacity (L) 3.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 尚喜ZS110-9S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5280 品牌 宗申

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1870x690x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 3.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Shangxi ZS110-9S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5280 Brand Zongshen

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1870x690x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 3.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 进取ZS110-60S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5380 品牌 宗申

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 6.7

最大功率/转速(kW/rpm) 4.9/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6.9/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1925x670x1080

座高(mm) - 整备质量(kg) 90

油箱容量(L) 4 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Enterprising ZS110-60S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5380 Brand Zongshen

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 6.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 4.9/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6.9/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1925x670x1080

Seat height (mm) - curb weight (kg) 90

Fuel tank capacity (L) 4 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 V5 Fi

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6280 品牌 宗申

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.7/5500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1895x710x1120

座高(mm) 765 整备质量(kg) 100

油箱容量(L) 4 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen V5 Fi

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6280 Brand Zongshen

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.7/5500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1895x710x1120

Seat height (mm) 765 curb weight (kg) 100

Fuel tank capacity (L) 4 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 V3

基基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 宗申

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 11.3

最大功率/转速(kW/rpm) 8.3/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.4/6500

变速器 循环4挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1890x660x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 96

油箱容量(L) 3.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen V3

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Zongshen

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 11.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.3/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.4/6500

Transmission cycle 4-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1890x660x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 96

Fuel tank capacity (L) 3.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS150GY

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5796 品牌 宗申

车型 越野 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.56

最大功率/转速(kW/rpm) 8.5/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2180×810×1180

座高(mm) - 整备质量(kg) 112

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS150GY

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5796 Brand Zongshen

Model Off road Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.56

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.5/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2180 × 810 × 1180

Seat height (mm) - curb weight (kg) 112

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 飞尚

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8980 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·149cc 最大马力(Ps) 11.83

最大功率/转速(kW/rpm) 8.7/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11/6000

变速器 5 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2110×855×1170

座高(mm) 830 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Feishang

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8980 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 149cc maximum horsepower (Ps) 11.83

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.7/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11/6000

Transmission 5 ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2110 × 855 × 1170

Seat height (mm) 830 curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 飞越ZS125GY-10S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10000 品牌 宗申

车型 越野 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸 水冷·125cc 最大马力(Ps) 12.9

最大功率/转速(kW/rpm) 9.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2155x804x1194

座高(mm) - 整备质量(kg) 127

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Flying over ZS125GY-10S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10000 Brand Zongshen

Model Off road Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder water-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 12.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 9.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2155x804x1194

Seat height (mm) - curb weight (kg) 127

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 飞越ZS150GY-10

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10800 品牌 宗申

车型 越野 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.6/8000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2130x850x1210

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Flying over ZS150GY-10

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10800 Brand Zongshen

Model Off road Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.6/8000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2130x850x1210

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 8 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 ZS200GY

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10800 品牌 宗申

车型 越野 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·200cc 最大马力(Ps) 15.0

最大功率/转速(kW/rpm) 11/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2180x810x1200

座高(mm) - 整备质量(kg) 135

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen ZS200GY

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10800 Brand Zongshen

Model Off road Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 15.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 11/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2180x810x1200

Seat height (mm) - curb weight (kg) 135

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 锐酷ZS125GY-5

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6811 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.9

最大功率/转速(kW/rpm) 5.8/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.8/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1785x740x1015

座高(mm) - 整备质量(kg) 99

油箱容量(L) 10 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen Ruiku ZS125GY-5

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6811 Brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.8/- Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.8/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1785x740x1015

Seat height (mm) - curb weight (kg) 99

Fuel tank capacity (L) 10 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

宗申 新锐锋

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 宗申

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.3

最大功率/转速(kW/rpm) 8.3/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.4/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2030x760x1130

座高(mm) - 整备质量(kg) 130

油箱容量(L) 13.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Zongshen New Ruifeng

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Zongshen

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.3/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.4/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2030x760x1130

Seat height (mm) - curb weight (kg) 130

Fuel tank capacity (L) 13.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 小飓风150i

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10800 品牌 钱江

车型 跑车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·149cc 最大马力(Ps) 13.3

最大功率/转速(kW/rpm) 9.8/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12.5/7000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2050x740x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 153

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 99

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang minor hurricane 150i

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10800 Brand Qianjiang

Model, sports car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 149cc maximum horsepower (Ps) 13.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 9.8/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12.5/7000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2050x740x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 153

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 99

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 风暴太子150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10800 品牌 钱江

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸 油冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 往复式5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2220x830x1140

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 枣红,珍珠黑

Qianjiang Storm Prince 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10800 Brand Qianjiang

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder oil cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission reciprocating 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2220x830x1140

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: jujube red, pearl black

钱江 凯威极光 200

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11800 品牌 钱江

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·200cc 最大马力(Ps) 12.9

最大功率/转速(kW/rpm) 9.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 13.5/6000

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2220x840x1110

座高(mm) 740 整备质量(kg) 161

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 棕色,绿色,黑色,红色

Qianjiang Kaiwei Aurora 200

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11800 Brand Qianjiang

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 12.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 9.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 13.5/6000

Transmission international 5-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 2220x840x1110

Seat height (mm) 740 curb weight (kg) 161

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: brown, green, black, red

钱江 凯威荣光 202

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12800 品牌 钱江

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 油冷·200cc 最大马力(Ps) 12.9

最大功率/转速(kW/rpm) 9.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 13.5/6000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2120x800x1060

座高(mm) 715 整备质量(kg) 156

油箱容量(L) 11.8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 红色,蓝色,黑色

Qianjiang Kaiwei Rongguang 202

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12800 Brand Qianjiang

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 12.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 9.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 13.5/6000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2120x800x1060

Seat height (mm) 715 curb weight (kg) 156

Fuel tank capacity (L) 11.8 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Red, Blue, Black

钱江 荣耀250

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 15800 品牌 钱江

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 27.9

最大功率/转速(kW/rpm) 20.5/9500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 22.5/7250

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2120x800x1060

座高(mm) 715 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 11.8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 炫酷橙,石墨黑,意满白

Qianjiang Honor 250

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 15800 Brand Qianjiang

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 27.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 20.5/9500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 22.5/7250

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2120x800x1060

Seat height (mm) 715 curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 11.8 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Cool Orange, Graphite Black, Satisfied White

钱江 凯威拾光 T-Light 250

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 16800 品牌 钱江

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 油冷·250cc 最大马力(Ps) 17.7

最大功率/转速(kW/rpm) 13/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 16.5/6000

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2200x860x1150

座高(mm) - 整备质量(kg) 166

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 114

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 黑色,红色

Qianjiang Kaiwei T-Light 250

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 16800 Brand Qianjiang

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke oil cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 17.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 13/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 16.5/6000

Transmission international 5-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 2200x860x1150

Seat height (mm) - curb weight (kg) 166

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 114

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: black, red

钱江 巡航者QJ250-J

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 17911 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 双缸四冲程 风冷·250cc 最大马力(Ps) 17.95

最大功率/转速(kW/rpm) 13.2/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 16/6000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2300×762×1145

座高(mm) 680 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) 2.9 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Cruiser QJ250-J

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 17911 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine dual cylinder four stroke air-cooled, 250cc maximum horsepower (Ps) 17.95

Maximum power/speed (kW/rpm) 13.2/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 16/6000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2300 × 762 × 1145

Seat height (mm) 680 curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) 2.9 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 跨悦QJ125T-9E

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5016 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.6

最大功率/转速(kW/rpm) 6.3/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.3/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1840x690x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 113

油箱容量(L) 8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Kuayue QJ125T-9E

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5016 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.3/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.3/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1840x690x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 113

Fuel tank capacity (L) 8 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 V悦QJ110T-11B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6380 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·108cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.0/6000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1750x675x1085

座高(mm) - 整备质量(kg) 109

油箱容量(L) 5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 91

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang V Yue QJ110T-11B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6380 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 108cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.0/6000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1750x675x1085

Seat height (mm) - curb weight (kg) 109

Fuel tank capacity (L) 5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 91

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 翎悦QJ125T-16E

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6500 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.6

最大功率/转速(kW/rpm) 6.3/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.3/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1820x660x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 110

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Lingyue QJ125T-16E

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6500 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.3/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.3/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1820x660x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 110

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 朗悦125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6680 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.6

最大功率/转速(kW/rpm) 6.3/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.3/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1830x680x1100

座高(mm) 740 整备质量(kg) 110

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 钢琴黑/星际灰,哑光银灰/星夜黑,星际灰/星夜黑

Qianjiang Langyue 125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6680 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.3/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.3/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1830x680x1100

Seat height (mm) 740 curb weight (kg) 110

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Piano Black/Interstellar Grey, Matte Silver Grey/Starry Night Black, Interstellar Grey/Starry Night Black

钱江 TAN125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.9/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) 113

油箱容量(L) 6 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 深灰,银灰,黑色

Qianjiang TAN125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.9/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS without length x width x height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg) 113

Fuel tank capacity (L) 6 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: dark gray, silver gray, black

钱江 优悦125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1990x690x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 113

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 液态金属红/哑黑,七彩镭射白/哑黑,星际灰/哑黑,星夜黑,哑光银灰/哑黑

Qianjiang Youyue 125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1990x690x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 113

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include liquid metal red/matte black, rainbow laser white/matte black, interstellar gray/matte black, starry night black, matte silver gray/matte black

钱江 TAN125+

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8480 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.9/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配单前

CBS - 长x宽x高(mm) 2010x685x1120

座高(mm) 755 整备质量(kg) 115

油箱容量(L) 6 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 昼夜黑,星际灰/星夜黑,太空银/星夜黑

Qianjiang TAN125+

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8480 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.9/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard single front

CBS - Length x Width x Height (mm) 2010x685x1120

Seat height (mm) 755 curb weight (kg) 115

Fuel tank capacity (L) 6 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Day Night Black, Interstellar Grey/Starry Night Black, Space Silver/Starry Night Black

钱江 宝悦110T-8B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7500 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·108cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.0/6000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1830x700x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 103

油箱容量(L) 6 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 91

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Baoyue 110T-8B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7500 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 108cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.0/6000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1830x700x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 103

Fuel tank capacity (L) 6 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 91

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 寻125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7680 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.9/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2000x690x1130

座高(mm) 755 整备质量(kg) 118

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 星夜黑/昼夜黑,哑光银灰/昼夜黑,星际灰/昼夜黑,贝母白/昼夜黑

Qianjiang Xun 125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7680 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.9/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2000x690x1130

Seat height (mm) 755 curb weight (kg) 118

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Starry Night Black/Day Night Black, Matte Silver Grey/Day Night Black, Interstellar Grey/Day Night Black, Fritillaria White/Day Night Black

钱江 提诺Tino

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8980 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.9/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配单前

CBS - 长x宽x高(mm) 1995x700x1095

座高(mm) 770 整备质量(kg) 108

油箱容量(L) 8.6 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 象牙白/昼夜黑,幻视白蓝/象牙白/细银白/银白,银色

Qianjiang Tino

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8980 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.9/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard single front

CBS - Length x Width x Height (mm) 1995x700x1095

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 108

Fuel tank capacity (L) 8.6 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Ivory White/Day Night Black, Vision White Blue/Ivory White/Fine Silver White/Silver White, Silver

钱江 劲150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9480 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.2

最大功率/转速(kW/rpm) 9/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12.2/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配单前

CBS - 长x宽x高(mm) 2010x685x1145

座高(mm) 755 整备质量(kg) 115

油箱容量(L) 6 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 99

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 机械银/水墨蓝,象牙白/水墨蓝,星际灰/哑黑,昼夜黑/熔岩灰

Qianjiang Jin 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9480 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 9/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12.2/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard single front

CBS - Length x Width x Height (mm) 2010x685x1145

Seat height (mm) 755 curb weight (kg) 115

Fuel tank capacity (L) 6 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 99

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Mechanical Silver/Ink Blue, Ivory White/Ink Blue, Interstellar Grey/Matte Black, Day Night Black/Lava Grey

钱江 城市风QJ125T-23

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8675 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10.5/6000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1950x755x1130

座高(mm) - 整备质量(kg) 128

油箱容量(L) 7 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang City Wind QJ125T-23

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8675 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10.5/6000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1950x755x1130

Seat height (mm) - curb weight (kg) 128

Fuel tank capacity (L) 7 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 菲诺125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8280 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.0

最大功率/转速(kW/rpm) 6.6/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1820x690x1090

座高(mm) 755 整备质量(kg) 107

油箱容量(L) 7.4 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 米色,蓝白

Qianjiang Fino 125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8280 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.6/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 1820x690x1090

Seat height (mm) 755 curb weight (kg) 107

Fuel tank capacity (L) 7.4 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: beige, blue and white

钱江 MT 150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12800 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 13.5

最大功率/转速(kW/rpm) 9.9/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 13.2/5000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 1990x720x1140

座高(mm) 800 整备质量(kg) 130

油箱容量(L) 7 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 清新黄,法拉利红,魂动橙,塔夫绸白

Qianjiang MT 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12800 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 13.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 9.9/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 13.2/5000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 1990x720x1140

Seat height (mm) 800 curb weight (kg) 130

Fuel tank capacity (L) 7 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Fresh Yellow, Ferrari Red, Soul Orange, Taff White

钱江 迪诺

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13980 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 16.6

最大功率/转速(kW/rpm) 12.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.8/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1985x725x1210

座高(mm) 770 整备质量(kg) 128

油箱容量(L) 10 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 108

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 贝母白/抹茶绿,蒂芙尼蓝/幻视橙,幻视白蓝/极狐白,亚金黑,熔岩灰/钢琴黑,熔岩灰/钢琴黑(红色坐垫)

Qianjiang Dino

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 13980 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 16.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.8/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1985x725x1210

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 128

Fuel tank capacity (L) 10 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 108

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Beimu White/Matcha Green, Tiffany Blue/Vision Orange, Vision White Blue/Arctic Fox White, Asian Gold Black, Lava Grey/Piano Black, Lava Grey/Piano Black (red cushion)

钱江 BG 200

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 16800 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·200cc 最大马力(Ps) 18.6

最大功率/转速(kW/rpm) 13.7/8250 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 15.5/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 1990x745x1135

座高(mm) 800 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 7 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 海蓝,珍珠黑,透明红,绿色,纯白

Qianjiang BG 200

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 16800 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 18.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 13.7/8250 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 15.5/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 1990x745x1135

Seat height (mm) 800 curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 7 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include sea blue, pearl black, transparent red, green, and pure white

钱江 宝悦QJ110T-8

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5969 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1830x700x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 103

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 83

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Baoyue QJ110T-8

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5969 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1830x700x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 103

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 83

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 梦悦QJ125T-27C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6343 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.6

最大功率/转速(kW/rpm) 6.3/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.3/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1840x690x1150

座高(mm) - 整备质量(kg) 108

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 86

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Mengyue QJ125T-27C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6343 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.3/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.3/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1840x690x1150

Seat height (mm) - curb weight (kg) 108

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 86

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 酷悦QJ100T-18D

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5098 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·100cc 最大马力(Ps) 3.8

最大功率/转速(kW/rpm) 2.8/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 3.5/6500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1700x670x1060

座高(mm) - 整备质量(kg) 95

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 48

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Kuyue QJ100T-18D

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5098 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 100cc maximum horsepower (Ps) 3.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 2.8/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 3.5/6500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1700x670x1060

Seat height (mm) - curb weight (kg) 95

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 48

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 U悦QJ125T-17A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5680 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.6

最大功率/转速(kW/rpm) 6.3/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.3N·m/6500rpm/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1820mmx700mmx1060mm

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 5.3 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang UYue QJ125T-17A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5680 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine air-cooled, 125cc maximum horsepower (Ps) 8.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.3/- Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.3 N · m/6500 rpm/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1820mmx700mmx1060mm

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 5.3 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 SIP-125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.2

最大功率/转速(kW/rpm) 6/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang SIP-125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 6/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 巧悦 110

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5980 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1810x700x1060

座高(mm) - 整备质量(kg) 103

油箱容量(L) 5.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 深蓝色,灰色,白色,红色

Qianjiang Qiaoyue 110

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5980 Brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1810x700x1060

Seat height (mm) - curb weight (kg) 103

Fuel tank capacity (L) 5.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: dark blue, gray, white, red

钱江 添悦125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 钱江

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2020x690x1130

座高(mm) - 整备质量(kg) 109

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 红色,黑色,灰色,银色

Qianjiang Tianyue 125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Qianjiang

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2020x690x1130

Seat height (mm) - curb weight (kg) 109

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: red, black, gray, silver

钱江 御龙QJ150-26G

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4000 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.5/7500

变速器 2 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040×780×1050

座高(mm) 750 整备质量(kg) 127

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Yulong QJ150-26G

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (RMB) 4000 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.5/7500

Transmission 2 ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040 × 780 × 1050

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 127

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 御龙QJ125-26

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6686 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·124cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.5/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040×780×1050

座高(mm) 750 整备质量(kg) 127

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Yulong QJ125-26

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6686 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 124cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.5/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040 × 780 × 1050

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 127

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 御龙QJ150-26A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6820 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.8

最大功率/转速(kW/rpm) 8.7/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x780x1050

座高(mm) 750 整备质量(kg) 127

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Yulong QJ150-26A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6820 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.7/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x780x1050

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 127

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 御龙QJ150-26

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6820 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.8

最大功率/转速(kW/rpm) 8.7/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x780x1050

座高(mm) 750 整备质量(kg) 127

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Yulong QJ150-26

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6820 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.7/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x780x1050

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 127

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 威龙150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 往复式5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2050x770x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 133

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 珍珠黑,宇宙蓝,透明红

Qianjiang Weilong 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission reciprocating 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2050x770x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 133

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Pearl Black, Universe Blue, Transparent Red

钱江 卧龙150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7680 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 往复式5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2080x770x1060

座高(mm) - 整备质量(kg) 142

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 透明红,世纪蓝,珍珠黑,TNT2#绿

Qianjiang Wolong 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7680 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission reciprocating 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2080x770x1060

Seat height (mm) - curb weight (kg) 142

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Transparent Red, Century Blue, Pearl Black, TNT2 # Green

钱江 飞虎太子150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7980 品牌 钱江

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 往复式5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2120x810x1090

座高(mm) 750 整备质量(kg) 123

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 劲豹特黑,凌鹰红

Qianjiang Flying Tiger Crown Prince 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7980 Brand Qianjiang

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission reciprocating 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2120x810x1090

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 123

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Leopard Black, Eagle Red

钱江 蓝宝龙QJ150-17A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8532 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.83

最大功率/转速(kW/rpm) 8.7/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11/6500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2040×790×1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 145

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Blue Treasure Dragon QJ150-17A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8532 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.83

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.7/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11/6500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040 × 790 × 1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 145

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 飞龙150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8680 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 往复式5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x760x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 146

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 99

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 石墨黑,TNT2#红,晶彩蓝

Qianjiang Feilong 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8680 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission reciprocating 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x760x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 146

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 99

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: graphite black, TNT2 # red, crystal blue

钱江 猛龙QJ150-26H

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8800 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 四冲程 风冷·148cc 最大马力(Ps) 13.1

最大功率/转速(kW/rpm) 9.6/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12.8/6500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x770x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 147

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 500 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Raptors QJ150-26H

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8800 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine four stroke air-cooled · 148cc maximum horsepower (Ps) 13.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 9.6/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12.8/6500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x770x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 147

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 500 vehicle warranty-

Available colors-

钱江 御龙QJ150-26J

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8800 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 13.1

最大功率/转速(kW/rpm) 9.6/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12.8/6500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x790x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 131

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Yulong QJ150-26J

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8800 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 13.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 9.6/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12.8/6500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x790x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 131

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 金龙

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9680 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.6

最大功率/转速(kW/rpm) 9.3/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12.5/6000

变速器 国际5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2055x765x1080

座高(mm) 780 整备质量(kg) 135

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 99

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 灰色,黑色,蓝色,红色

Qianjiang Golden Dragon

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9680 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 9.3/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12.5/6000

Transmission international 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2055x765x1080

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 135

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 99

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: gray, black, blue, red

钱江 新钱江龙QJ150-19M

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8900 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2080x795x1080

座高(mm) 770 整备质量(kg) 145

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang New Qianjiang Dragon QJ150-19M

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8900 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2080x795x1080

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 145

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 风格QJ110-11C a1-1

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 3800 品牌 钱江

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.5

最大功率/转速(kW/rpm) 5.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.8/5500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1940x705x1105

座高(mm) - 整备质量(kg) 110

油箱容量(L) 3.8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 88

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang style QJ110-11C a1-1

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 3800 Brand Qianjiang

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.8/5500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1940x705x1105

Seat height (mm) - curb weight (kg) 110

Fuel tank capacity (L) 3.8 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 88

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 风采QJ110-10C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 3825 品牌 钱江

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.5

最大功率/转速(kW/rpm) 5.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.8/5500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1900x685x1120

座高(mm) - 整备质量(kg) 98

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Style QJ110-10C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 3825 Brand Qianjiang

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.8/5500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1900x685x1120

Seat height (mm) - curb weight (kg) 98

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 QJ110-18G

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4660 品牌 钱江

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·109cc 最大马力(Ps) 6.53

最大功率/转速(kW/rpm) 4.8/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7/5000/-

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2000x700x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 105

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 75

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang QJ110-18G

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4660 Brand Qianjiang

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 109cc maximum horsepower (Ps) 6.53

Maximum power/speed (kW/rpm) 4.8/- Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7/5000/-

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2000x700x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 105

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 75

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 骁900

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 42800 品牌 钱江

车型 拉力 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 900cc 最大马力(Ps) 104.7

最大功率/转速(kW/rpm) 77/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 90/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 星夜黑,亚银灰

Qianjiang Xiao 900

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 42800 Brand Qianjiang

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin: Chinese manufacturer-

Engine 900cc maximum horsepower (Ps) 104.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 77/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 90/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Starry Night Black, Silver Grey

钱江 王中王QJ125-6A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4980 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.5/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x760x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang King Zhongwang QJ125-6A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4980 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.5/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x760x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 前进QJ100-6B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5180 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·100cc 最大马力(Ps) 7.5

最大功率/转速(kW/rpm) 5.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.6/5500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1940x760x1050

座高(mm) 730 整备质量(kg) 120

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Qianjin QJ100-6B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5180 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 100cc maximum horsepower (Ps) 7.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.6/5500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1940x760x1050

Seat height (mm) 730 curb weight (kg) 120

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 金钢QJ125-18A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5680 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.5/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2100x790x1080

座高(mm) - 整备质量(kg) 132

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Jingang QJ125-18A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5680 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.5/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2100x790x1080

Seat height (mm) - curb weight (kg) 132

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 祥龙QJ125-27

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5680 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.5/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2070x760x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Xianglong QJ125-27

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5680 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.5/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2070x760x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 金太子QJ125-6C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5843 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 11.15

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1990×810×1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 120

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Prince Jin QJ125-6C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5843 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 11.15

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1990 × 810 × 1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 120

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 禧王QJ125-6A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6000 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.5/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x760x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Xiwang QJ125-6A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (RMB) 6000 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.5/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x760x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 禧王QJ150-18 山地版

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6100 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x770x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Xiwang QJ150-18 Mountain Edition

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6100 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x770x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 金禧王QJ125-6N

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6250 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.5/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2080x730x1145

座高(mm) - 整备质量(kg) 127

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Jinxi King QJ125-6N

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6250 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.5/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2080x730x1145

Seat height (mm) - curb weight (kg) 127

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 五羊QJ125-6B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6300 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.5/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2030x770x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Wuyang QJ125-6B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6300 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.5/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2030x770x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 祥龙QJ150-27

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6380 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2070x760x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Xianglong QJ150-27

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6380 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2070x760x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 新金钢QJ150-23

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6500 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2090x770x1085

座高(mm) - 整备质量(kg) 130

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang New Steel QJ150-23

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6500 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2090x770x1085

Seat height (mm) - curb weight (kg) 130

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 畅跑QJ150-11B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6533 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x750x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 128

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Changpao QJ150-11B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6533 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x750x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 128

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 金福王QJ125-6M

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6650 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2080x740x1120

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Jinfu Wang QJ125-6M

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6650 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2080x740x1120

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 金钢QJ150-16

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6682 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2100x790x1080

座高(mm) - 整备质量(kg) 132

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Jingang QJ150-16

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6682 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2100x790x1080

Seat height (mm) - curb weight (kg) 132

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 超金钢QJ125-25

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6780 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.5/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2060x760x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 130

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Super Steel QJ125-25

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6780 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.5/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2060x760x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 130

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 畅跑QJ125-6G

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6800 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.5/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2025x770x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 128

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Changpao QJ125-6G

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6800 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.5/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2025x770x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 128

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 超金钢QJ150-25

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7180 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2075x760x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 130

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Super Steel QJ150-25

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7180 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2075x760x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 130

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 金刚150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7380 品牌 钱江

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江钱江摩托车股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.5/7500

变速器 往复式5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2080x760x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 134

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 珍珠黑,宇宙蓝,透明红

Qianjiang King Kong 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7380 Brand Qianjiang

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.5/7500

Transmission reciprocating 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2080x760x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 134

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Pearl Black, Universe Blue, Transparent Red

钱江 钱江龙QJ150-19C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8180 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.8

最大功率/转速(kW/rpm) 8.7/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2080x800x1070

座高(mm) 765 整备质量(kg) 135

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Qianjiang Dragon QJ150-19C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8180 Brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.7/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2080x800x1070

Seat height (mm) 765 curb weight (kg) 135

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 禧王QJ125-6A 动物防疫车

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.5/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x760x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Xiwang QJ125-6A Animal Epidemic Prevention Vehicle

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.5/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x760x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 禧王QJ125-6A 邮政车

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.5/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x760x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Xiwang QJ125-6A Postal Vehicle

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.5/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x760x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 禧王QJ125-6A 警车

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.5/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x760x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Xiwang QJ125-6A Police Car

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.5/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x760x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 QJ150-18F

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2240x840x1180

座高(mm) - 整备质量(kg) 152

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang QJ150-18F

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2240x840x1180

Seat height (mm) - curb weight (kg) 152

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 QJ125-26A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x780x1050

座高(mm) 750 整备质量(kg) 127

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang QJ125-26A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x780x1050

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 127

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

钱江 钱江龙QJ150-19A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 钱江

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2090x810x1080

座高(mm) 765 整备质量(kg) 145

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qianjiang Qianjiang Dragon QJ150-19A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Qianjiang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2090x810x1080

Seat height (mm) 765 curb weight (kg) 145

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

台荣 荣150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11680 品牌 台荣

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江创台车业有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2000x770x1120

座高(mm) 765 整备质量(kg) 145

油箱容量(L) 11.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 2年或2万公里

可选颜色 蓝色,白色,奶白

Tai Rongrong 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11680 Brand Tairong

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Chuangtai Car Industry Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2000x770x1120

Seat height (mm) 765 curb weight (kg) 145

Fuel tank capacity (L) 11.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 2 years or 20000 kilometers

Available colors: Blue, White, Milk White

台荣 荣250

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 15555 品牌 台荣

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江乐骑机车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 25.2

最大功率/转速(kW/rpm) 18.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 22.5/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2090x765x1360

座高(mm) 770 整备质量(kg) 177

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 130

官方平均油耗(L/100km) 3.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 曼尼兰,幻月白,伯爵灰,电光黑红,电光黑金

Tai Rong Rong 250

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 15555 Brand Tairong

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Leqi Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 25.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 18.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 22.5/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2090x765x1360

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 177

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 130

Official average fuel consumption (L/100km) 3.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Manilan, Phantom Moon White, Earl Grey, Electric Black Red, Electric Black Gold

台荣 C5

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 25880 品牌 台荣

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江创台车业有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·380cc 最大马力(Ps) 36.7

最大功率/转速(kW/rpm) 27/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 35/6500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2070x810x1105

座高(mm) 790 整备质量(kg) 183

油箱容量(L) 13.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 126

官方平均油耗(L/100km) 3.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 典雅灰,幻影黑,柠檬黄,橄榄绿

Tairong C5

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 25880 Brand Tairong

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Zhejiang Chuangtai Car Industry Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 380cc maximum horsepower (Ps) 36.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 27/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 35/6500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2070x810x1105

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 183

Fuel tank capacity (L) 13.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 126

Official average fuel consumption (L/100km) 3.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Elegant Grey, Phantom Black, Lemon Yellow, Olive Green

台荣 巡洋舰T2

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7800 品牌 台荣

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 19.71

最大功率/转速(kW/rpm) 14.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 22/5500

变速器 无级变速 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2385×850×1185

座高(mm) - 整备质量(kg) 158

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Tairong Cruiser T2

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7800 Brand Tairong

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 19.71

Maximum power/speed (kW/rpm) 14.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 22/5500

Transmission continuously variable transmission ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 2385 × 850 × 1185

Seat height (mm) - curb weight (kg) 158

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

台荣 马杰斯特T3

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 台荣

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 9.9

最大功率/转速(kW/rpm) 7.3/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10.1/5500

变速器 CVT无级变速 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2180x800x1130

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Tai Rong Majest T3

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Tairong

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 9.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.3/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10.1/5500

Transmission CVT continuously variable transmission ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 218x80x1130

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

台荣 MAX 150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 台荣

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 9.9

最大功率/转速(kW/rpm) 7.3/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10.1/6000

变速器 CVT无级变速 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2100x760x1460

座高(mm) - 整备质量(kg) 129

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Tairong MAX 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Tairong

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 9.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.3/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10.1/6000

Transmission CVT continuously variable transmission ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 2100x760x1460

Seat height (mm) - curb weight (kg) 129

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

台荣 CT-Max T-8

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9062 品牌 台荣

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 9.93

最大功率/转速(kW/rpm) 7.3/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10.1/5500

变速器 CVT无级变速 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2100x760x1460

座高(mm) - 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Tairong CT Max T-8

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9062 Brand Tairong

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 9.93

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.3/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10.1/5500

Transmission CVT continuously variable transmission ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 2100x760x1460

Seat height (mm) - curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

台荣 Alex T9

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9800 品牌 台荣

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 8.0

最大功率/转速(kW/rpm) 5.9/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/6000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2150x785x1325

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 黑色,绿色,蓝色

Tai Rong Alex T9

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9800 Brand Tairong

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 8.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.9/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/6000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2150x785x1325

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: black, green, blue

台荣 T10

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11800 品牌 台荣

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 8.0

最大功率/转速(kW/rpm) 5.9/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/5500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 2150x785x1325

座高(mm) 730 整备质量(kg) 186

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 128

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 亚光蓝,亚光黑灰,亚光祖母绿,珍珠白,红色

Tai Rong T10

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11800 Brand Tairong

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 8.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.9/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/5500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS without length x width x height (mm) 2150x785x1325

Seat height (mm) 730 curb weight (kg) 186

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 128

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte blue, matte black gray, matte emerald green, pearl white, red

台荣 KS-9

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12299 品牌 台荣

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/8250 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12.5/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2150x785x1325

座高(mm) - 整备质量(kg) 151

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 哑光灰,哑光蓝,青瓦蓝,水晶粉

Tairong KS-9

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12299 Brand Tairong

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/8250 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12.5/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2150x785x1325

Seat height (mm) - curb weight (kg) 151

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte gray, matte blue, blue tile, crystal powder

台荣 KS-10

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12999 品牌 台荣

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/8250 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12.5/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2150x785x1325

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 亚光黑,清新绿,幻月白,碧玉棕

Tairong KS-10

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12999 Brand Tairong

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/8250 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12.5/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2150x785x1325

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include matte black, fresh green, phantom moon white, and emerald brown

台荣 探路者300

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 21800 品牌 台荣

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·300cc 最大马力(Ps) 28.6

最大功率/转速(kW/rpm) 21/8200 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 26/7000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2150x775x1335

座高(mm) 730 整备质量(kg) 186

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) 11.4

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 128

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 400 整车质保 -

可选颜色 -

Tairong Pathfinder 300

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (RMB) 21800 Brand Tairong

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 300cc maximum horsepower (Ps) 28.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 21/8200 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 26/7000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2150x775x1335

Seat height (mm) 730 curb weight (kg) 186

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s) 11.4

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 128

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 400 vehicle warranty-

Available colors-

台荣 T12

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 17980 品牌 台荣

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 17.0

最大功率/转速(kW/rpm) 12.5/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2120x800x1340

座高(mm) 790 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 哑光蓝,亚光黑,哑光灰,樱桃红

Tairong T12

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 17980 Brand Tairong

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 17.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.5/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2120x800x1340

Seat height (mm) 790 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte blue, matte black, matte gray, cherry red

台荣 捍卫者 TR300T

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 24880 品牌 台荣

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江创台车业有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·300cc 最大马力(Ps) 26.5

最大功率/转速(kW/rpm) 19.5/8250 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 24.5/6250

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2150x775x1335

座高(mm) 780 整备质量(kg) 186

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 126

官方平均油耗(L/100km) 3.82 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 350 整车质保 -

可选颜色 台荣蓝,激情黄,活力橙,经典红白

Tairong Defender TR300T

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 24880 Brand Tairong

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Chuangtai Car Industry Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 300cc maximum horsepower (Ps) 26.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 19.5/8250 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 24.5/6250

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2150x775x1335

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 186

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 126

Official average fuel consumption (L/100km) 3.82 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 350 Full vehicle warranty-

Available colors: Tai Rong Blue, Passion Yellow, Vitality Orange, Classic Red and White

台荣 开拓者 TR400T

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 25980 品牌 台荣

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·400cc 最大马力(Ps) 28.6

最大功率/转速(kW/rpm) 21/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 26/7000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2150x775x1335

座高(mm) 730 整备质量(kg) 186

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 128

官方平均油耗(L/100km) 4.08 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 亚光黑,红白配色,水泥灰,消光蓝

Tairong Pioneer TR400T

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 25980 Brand Tairong

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 400cc maximum horsepower (Ps) 28.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 21/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 26/7000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2150x775x1335

Seat height (mm) 730 curb weight (kg) 186

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 128

Official average fuel consumption (L/100km) 4.08 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte black, red and white, cement gray, matte blue

台荣 GP2-200R

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11980 品牌 台荣

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江创台车业有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·200cc 最大马力(Ps) 17.0

最大功率/转速(kW/rpm) 12.5/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 17/6500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1961x738x1077

座高(mm) 760 整备质量(kg) 149

油箱容量(L) 10 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 114

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 2年或2万公里

可选颜色 亚菲款,电光绿款,耀光款

Tairong GP2-200R

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11980 Brand Tairong

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Zhejiang Chuangtai Car Industry Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 17.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.5/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 17/6500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1961x738x1077

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 149

Fuel tank capacity (L) 10 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 114

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 2 years or 20000 kilometers

Available colors include Alpha, Electric Green, and Radiant

台荣 GP1-250R

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 15980 品牌 台荣

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江创台车业有限公司

发动机 双缸四冲程 油冷·250cc 最大马力(Ps) 17.0

最大功率/转速(kW/rpm) 12.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 16.5/6000

变速器 国际6挡 ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2050x735x1155

座高(mm) 780 整备质量(kg) 186

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 125

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Tairong GP1-250R

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 15980 Brand Tairong

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Zhejiang Chuangtai Car Industry Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine dual cylinder four stroke oil cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 17.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 16.5/6000

Transmission international 6-speed ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 2050x735x1155

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 186

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 125

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

台荣 TR 400

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 25800 品牌 台荣

车型 跑车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·400cc 最大马力(Ps) 38

最大功率/转速(kW/rpm) 28/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 35/6500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2060×735×1155

座高(mm) 790 整备质量(kg) 191

油箱容量(L) 13.5 官方0-100km/h加速(s) 8.7

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 175

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 266 整车质保 -

可选颜色 -

Tairong TR 400

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 25800 Brand Tairong

Model, sports car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 400cc maximum horsepower (Ps) 38

Maximum power/speed (kW/rpm) 28/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 35/6500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2060 × 735 × 1155

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 191

Fuel tank capacity (L) 13.5 Official 0-100km/h Acceleration (s) 8.7

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 175

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 266 Full vehicle warranty-

Available colors-

台荣 GP1-400R

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 25800 品牌 台荣

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 双缸四冲程 水冷·400cc 最大马力(Ps) 40.8

最大功率/转速(kW/rpm) 30/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 33.5/6500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2050x735x1155

座高(mm) 780 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 125

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 蓝色

Tairong GP1-400R

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 25800 Brand Tairong

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine dual cylinder four stroke water-cooled · 400cc maximum horsepower (Ps) 40.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 30/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 33.5/6500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2050x735x1155

Seat height (mm) 780 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 125

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available color: Blue

维多利亚 Sixties 150Si

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 15680 品牌 维多利亚

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 宁波市龙嘉动力科技有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 13.5/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 1955x700x1140

座高(mm) 780 整备质量(kg) 144

油箱容量(L) 10 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 海湾石油版

Victoria Sixties 150Si

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 15680 Brand Victoria

Model pedal production method: domestic

Origin: Ningbo Longjia Power Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 13.5/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 1955x700x1140

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 144

Fuel tank capacity (L) 10 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Gulf Petroleum Edition

维多利亚 Sixties 250Si

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 18380 品牌 维多利亚

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 宁波市龙嘉动力科技有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 24.5

最大功率/转速(kW/rpm) 18/8750 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 22.2/6750

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1955x700x1140

座高(mm) 780 整备质量(kg) 158

油箱容量(L) 10 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 海湾石油

Victoria Sixties 250Si

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 18380 Brand Victoria

Model pedal production method: domestic

Origin: Ningbo Longjia Power Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 24.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 18/8750 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 22.2/6750

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1955x700x1140

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 158

Fuel tank capacity (L) 10 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Gulf Oil

维多利亚 Sixties 300i

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 26800 品牌 维多利亚

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 宁波市龙嘉摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·300cc 最大马力(Ps) 21.8

最大功率/转速(kW/rpm) 16/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 23.5/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2080x720x1170

座高(mm) - 整备质量(kg) 154

油箱容量(L) 10 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 蒂芙尼蓝

Victoria Sixties 300i

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (RMB) 26800 Brand Victoria

Model pedal production method: domestic

Origin: Ningbo Longjia Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 300cc maximum horsepower (Ps) 21.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 16/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 23.5/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2080x720x1170

Seat height (mm) - curb weight (kg) 154

Fuel tank capacity (L) 10 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors Tiffany Blue

维多利亚 Sixties 150i

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 14980 品牌 维多利亚

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 宁波市龙嘉动力科技有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 10.9

最大功率/转速(kW/rpm) 8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10.7/7000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 1980x710x1160

座高(mm) 780 整备质量(kg) 134

油箱容量(L) 10 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 海湾石油版

Victoria Sixties 150i

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 14980 Brand Victoria

Model pedal production method: domestic

Origin: Ningbo Longjia Power Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 10.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10.7/7000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 1980x710x1160

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 134

Fuel tank capacity (L) 10 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Gulf Petroleum Edition

维多利亚 Simplee V70

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 维多利亚

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 宁波市龙嘉动力科技有限公司

发动机 V型双缸四冲程 油冷·680cc 最大马力(Ps) 42.1

最大功率/转速(kW/rpm) 31/6500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 53/4500

变速器 国际5挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2260x890x1175

座高(mm) 715 整备质量(kg) 225

油箱容量(L) 19.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 155

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Victoria Simplee V70

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Victoria

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Ningbo Longjia Power Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine V-type dual cylinder four stroke oil cooled · 680cc maximum horsepower (Ps) 42.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 31/6500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 53/4500

Transmission international 5-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2260x890x1175

Seat height (mm) 715 curb weight (kg) 225

Fuel tank capacity (L) 19.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 155

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

高金 Flame500

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 34800 品牌 高金

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆高金实业股份有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·500cc 最大马力(Ps) 50.3

最大功率/转速(kW/rpm) 37/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 46/6750

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2145x775x1100

座高(mm) 800 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) 5.2

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 182

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 慕海黑,摩登灰,宙斯银

Gaojin Flame500

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 34800 brand high gold

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chongqing Gaojin Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 50.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 37/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 46/6750

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2145x775x1100

Seat height (mm) 800 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s) 5.2

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 182

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Muhai Black, Modern Grey, Zeus Silver

高金 GK400

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 25980 品牌 高金

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆高金实业股份有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·450cc 最大马力(Ps) 44.9

最大功率/转速(kW/rpm) 33/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 40/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2078x814x1153

座高(mm) 790 整备质量(kg) 188

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 155

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 奔雷银,黑豹灰,魅影黑

Gaojin GK400

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 25980 brand high gold

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chongqing Gaojin Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 450cc maximum horsepower (Ps) 44.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 33/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 40/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2078x814x1153

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 188

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 155

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Thunder Silver, Black Panther Grey, Phantom Black

高金 GK500

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 23800 品牌 高金

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆高金实业股份有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·500cc 最大马力(Ps) 47.6

最大功率/转速(kW/rpm) 35/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 43/6750

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2117x790x1105

座高(mm) 795 整备质量(kg) 190

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 160

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 哑光黑金,哑光铂金,哑光黑,哑光银

Gaojin GK500

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 23800 Brand high gold

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chongqing Gaojin Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 47.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 35/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 43/6750

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2117x790x1105

Seat height (mm) 795 curb weight (kg) 190

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 160

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte black gold, matte platinum, matte black, matte silver

高金 GK1200

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 53800 品牌 高金

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆高金实业股份有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·1200cc 最大马力(Ps) 82.9

最大功率/转速(kW/rpm) 61/6550 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 108/3100

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2180x800x1115

座高(mm) 780/800 整备质量(kg) 235

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 198

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 珍珠白,曜夜黑

Gaojin GK1200

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 53800 brand high gold

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chongqing Gaojin Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 1200cc maximum horsepower (Ps) 82.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 61/6550 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 108/3100

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 218x80x1115

Seat height (mm) 780/800 curb weight (kg) 235

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 198

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Pearl White, Obsidian Black

高金 Thor1000

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 58800 品牌 高金

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆高金实业股份有限公司

发动机 V型双缸四冲程 水冷·1000cc 最大马力(Ps) 89.7

最大功率/转速(kW/rpm) 66/7200 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 95/6000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2380x920x1135

座高(mm) 680 整备质量(kg) 269

油箱容量(L) 22 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 198

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 雷光银,暗夜红,曜夜黑

High Gold Thor1000

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 58800 Brand high gold

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Chongqing Gaojin Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine V-type twin cylinder four stroke water-cooled · 1000cc maximum horsepower (Ps) 89.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 66/7200 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 95/6000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2380x920x1135

Seat height (mm) 680 curb weight (kg) 269

Fuel tank capacity (L) 22 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 198

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Thunder Silver, Dark Night Red, Obsidian Night Black

高金 Storr500

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 31580 品牌 高金

车型 拉力 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆高金实业股份有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·500cc 最大马力(Ps) 47.6

最大功率/转速(kW/rpm) 35/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 43/6750

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2171x916x1327

座高(mm) 820 整备质量(kg) 209

油箱容量(L) 19 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 160

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 黄蚂蚱,绿蚂蚱

Gaojin Storr500

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 31580 brand high gold

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin: Chongqing Gaojin Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 47.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 35/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 43/6750

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2171x916x1327

Seat height (mm) 820 curb weight (kg) 209

Fuel tank capacity (L) 19 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 160

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: yellow grasshopper, green grasshopper

高金 Hawk1000

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 49800 品牌 高金

车型 拉力 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆高金实业股份有限公司

发动机 V型双缸四冲程 水冷·1000cc 最大马力(Ps) 89.7

最大功率/转速(kW/rpm) 66/7750 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 95/5000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2287x931x1475

座高(mm) 820 整备质量(kg) 261

油箱容量(L) 20 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 198

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 雪峰白,曜石黑

Gaojin Hawk1000

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 49800 brand high gold

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin: Chongqing Gaojin Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine V-type twin cylinder four stroke water-cooled · 1000cc maximum horsepower (Ps) 89.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 66/7750 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 95/5000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2287x931x1475

Seat height (mm) 820 curb weight (kg) 261

Fuel tank capacity (L) 20 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 198

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Snow Peak White, Obsidian Black

高金 GK500 ADV

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 高金

车型 拉力 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·500cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Gaojin GK500 ADV

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan), no quotation available, brand high gold

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 500cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

猎变 瑟

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 39700 品牌 猎变

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州豪进摩托车股份有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·700cc 最大马力(Ps) 74.8

最大功率/转速(kW/rpm) 55/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 68/6500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2080x870x1110

座高(mm) 780 整备质量(kg) 213

油箱容量(L) 14.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 185

官方平均油耗(L/100km) 4.56 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 云海青,曜石黑,藏羚灰,苍海蓝,尼罗蓝

Liebian Se

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 39700 Brand Hunting Change

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Guangzhou Haojin Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 700cc maximum horsepower (Ps) 74.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 55/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 68/6500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2080x870x1110

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 213

Fuel tank capacity (L) 14.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 185

Official average fuel consumption (L/100km) 4.56 Tested average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Cloud Sea Blue, Obsidian Black, Tibetan Antelope Grey, Azure Sea Blue, Nile Blue

猎变 蜻蜓队长

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 猎变

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸 风冷·220cc 最大马力(Ps) 17.4

最大功率/转速(kW/rpm) 12.8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 17/5500

变速器 - ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2020x860x1150

座高(mm) 780 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 绿色,白色

Captain Hunted Dragonfly

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan), no quotation available, brand hunting change

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder air-cooled · 220cc maximum horsepower (Ps) 17.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 17/5500

Transmission - ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2020x860x1150

Seat height (mm) 780 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: green, white

猎变 小肥鹅125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8970 品牌 猎变

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州豪进摩托车股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.9/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/5500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配单前

CBS - 长x宽x高(mm) 1810x705x1110

座高(mm) 740 整备质量(kg) 108

油箱容量(L) 6 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 86

官方平均油耗(L/100km) 2.1 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 魔幻灰,伊莎贝拉白,自由黄,哑光星尘灰

Hunting and transforming small fat goose 125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8970 Brand Hunting Change

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Haojin Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.9/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/5500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard single front

CBS - Length x Width x Height (mm) 1810x705x1110

Seat height (mm) 740 curb weight (kg) 108

Fuel tank capacity (L) 6 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 86

Official average fuel consumption (L/100km) 2.1 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Magic Grey, Isabella White, Free Yellow, Matte Stardust Grey

猎变 娅

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8970 品牌 猎变

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州豪进摩托车股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.9/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/5500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1835x685x1070

座高(mm) 735 整备质量(kg) 115

油箱容量(L) 8.2 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 88

官方平均油耗(L/100km) 2.05 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 罗兰紫,曜石黑,机械灰,银鱼白,自由黄

Liebian Ya

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8970 Brand Hunting Change

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Haojin Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.9/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/5500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1835x685x1070

Seat height (mm) 735 curb weight (kg) 115

Fuel tank capacity (L) 8.2 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 88

Official average fuel consumption (L/100km) 2.05 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Roland Purple, Obsidian Black, Mechanical Grey, Silver Fish White, Free Yellow

猎变 闪电狗150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13970 品牌 猎变

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州豪进摩托车股份有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 16.0

最大功率/转速(kW/rpm) 11.8/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.7/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1940x745x1130

座高(mm) 764 整备质量(kg) 137

油箱容量(L) 9 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) 2.1 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 银鱼白,古铜褐,自由黄,茶花红,曜石黑,星尘灰,苍海蓝,魔力哑黑,纳多灰

Hunted Lightning Dog 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 13970 Brand Hunting Change

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Haojin Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 16.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 11.8/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.7/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1940x745x1130

Seat height (mm) 764 curb weight (kg) 137

Fuel tank capacity (L) 9 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) 2.1 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Silver Fish White, Bronze Brown, Free Yellow, Camellia Red, Obsidian Black, Stardust Grey, Azure Blue, Magic Dumb Black, Nado Grey

猎变 未命名车型2

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 猎变

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 水冷·200cc 最大马力(Ps) 17.5

最大功率/转速(kW/rpm) 12.9/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 17.6/6500

变速器 - 电机最大马力(Ps) -

电机最大功率/转速(kw/rpm) -/- 电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

ABS 标配前后 CBS -

长x宽x高(mm) 1910x745x1170 座高(mm) 766

整备质量(kg) 145 电池规格 -/-

充电时间（h） - 快充时间(h) -

油箱容量(L) 11.8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Hunter's Unnamed Model 2

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan), no quotation available, brand hunting change

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine water cooling · 200cc maximum horsepower (Ps) 17.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.9/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 17.6/6500

Transmission motor maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed of motor (kw/rpm) -/- Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm)-/-

ABS comes standard with front and rear CBS-

Length x width x height (mm) 1910x745x1170 Seat height (mm) 766

Curb weight (kg) 145 battery specifications-/-

Charging time (h) - Fast charging time (h)-

Fuel tank capacity (L) 11.8 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

极核 AE2

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4799 品牌 极核

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 -/- 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Polar Core AE2

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4799 Brand Core

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specifications -/- Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

极核 AE4

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5899 品牌 极核

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江春风动力股份有限公司

电机最大马力(Ps) 4.1 电机最大功率/转速(kw/rpm) 3/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1910x743x1154

座高(mm) 760 整备质量(kg) 133

电池规格 72V 32Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 63

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 95 整车质保 -

可选颜色 星光白,速感灰,极核橙,星光黑

Polar Core AE4

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5899 Brand Core

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Chunfeng Power Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Maximum horsepower of motor (Ps) 4.1 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 3/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1910x743x1154

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 133

Battery specification 72V 32Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 63

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 95 vehicle warranty-

Available colors: Starlight White, Speed Grey, Polar Core Orange, Starlight Black

极核 AE4i

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6999 品牌 极核

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS 标配单前

CBS - 长x宽x高(mm) 1730x705x1090

座高(mm) 740 整备质量(kg) -

电池规格 48V 30Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 95 整车质保 -

可选颜色 哑光黑,竞速黄,岩石银黑

Polar Core AE4i

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6999 Brand Core

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS standard single front

CBS - Length x Width x Height (mm) 1730x705x1090

Seat height (mm) 740 curb weight (kg)-

Battery specification 48V 30Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 95 vehicle warranty-

Available colors: matte black, racing yellow, rock silver black

极核 AE6

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9980 品牌 极核

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江春风动力股份有限公司

电机最大马力(Ps) 7.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 5.5/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) 160/- ABS -

CBS 标配 长x宽x高(mm) 1780x730x1090

座高(mm) 735 整备质量(kg) 124

电池规格 69V 27Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 65 整车质保 -

可选颜色 次元黑,竞技灰,元气白

Polar Core AE6

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9980 Brand Core

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Chunfeng Power Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Motor maximum horsepower (Ps) 7.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 5.5/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) 160/- ABS-

CBS standard length x width x height (mm) 1780x730x1090

Seat height (mm) 735 curb weight (kg) 124

Battery specification 69V 27Ah Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 65 vehicle warranty-

Available colors: Dimension Black, Competitive Grey, Vitality White

极核 AE8

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 22680 品牌 极核

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江春风动力股份有限公司

电机最大马力(Ps) 17.0 电机最大功率/转速(kw/rpm) 12.5/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) 218/- ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1900x735x1090

座高(mm) 765 整备质量(kg) 133

电池规格 69V 32\*2Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 190 整车质保 -

可选颜色 星舰银,几何灰

Polar Core AE8

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 22680 Brand Core

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Chunfeng Power Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Motor maximum horsepower (Ps) 17.0 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 12.5/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) 218/- ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1900x735x1090

Seat height (mm) 765 curb weight (kg) 133

Battery specification 69V 32 \* 2Ah Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 190 Full vehicle warranty-

Available colors: Starship Silver, Geometric Grey

极核 EZ3i

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 3299 品牌 极核

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江春风动力股份有限公司

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1730x690x1130

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 12Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Polar Core EZ3i

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 3299 Brand Core

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Chunfeng Power Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1730x690x1130

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 12Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

极核 C!TY FUN

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8980 品牌 极核

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1797x690x1000

座高(mm) 767 整备质量(kg) 55

电池规格 48V 25Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 75 整车质保 -

可选颜色 太空银,莫德灵黑

Polar Core C! TY FUN

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8980 Brand Core

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1797x690x1000

Seat height (mm) 767 curb weight (kg) 55

Battery specification 48V 25Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 75 vehicle warranty-

Available colors: Space Silver, Modling Black

极核 C!TY PLAY

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10980 品牌 极核

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江春风动力股份有限公司

电机最大马力(Ps) 2.4 电机最大功率/转速(kw/rpm) 1.8/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) 110/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1904x705x1020

座高(mm) 769 整备质量(kg) 70

电池规格 48V 25Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 50

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 70 整车质保 -

可选颜色 太空银,星火金

Polar Core C! TY PLAY

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10980 Brand Core

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Zhejiang Chunfeng Power Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Maximum horsepower of motor (Ps) 2.4 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 1.8/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) 110/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1904x705x1020

Seat height (mm) 769 curb weight (kg) 70

Battery specification 48V 25Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 50

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 70 vehicle warranty-

Available colors: Space Silver, Spark Gold

极核 C!TY SPORT

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 14299 品牌 极核

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江春风动力股份有限公司

电机最大马力(Ps) 4.8 电机最大功率/转速(kw/rpm) 3.5/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) 200/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1925x785x1050

座高(mm) 810 整备质量(kg) -

电池规格 60V 32Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 60

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 70 整车质保 -

可选颜色 太空银,武士黑

Polar Core C! TY SPORT

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 14299 Brand Core

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Zhejiang Chunfeng Power Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Motor maximum horsepower (Ps) 4.8 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 3.5/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) 200/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1925x785x1050

Seat height (mm) 810 curb weight (kg)-

Battery specification 60V 32Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 60

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 70 vehicle warranty-

Available colors: Space Silver, Warrior Black

小牛 X3

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 24980 品牌 小牛

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 江苏小牛电动科技有限公司

电机最大马力(Ps) 10.9 电机最大功率/转速(kw/rpm) 8/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) 357/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2015x835x1090

座高(mm) - 整备质量(kg) 76

电池规格 72V 32Ah 充电时间（h） 5.3

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 75

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 116 整车质保 -

可选颜色 JDG联名款

Xiaoniu X3

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 24980 Brand Little Cow

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Jiangsu Xiaoniu Electric Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Maximum horsepower of motor (Ps) 10.9 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 8/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) 357/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2015x835x1090

Seat height (mm) - curb weight (kg) 76

Battery specification 72V 32Ah Charging time (h) 5.3

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 75

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 116 Full vehicle warranty-

Available colors JDG collaboration

小牛 NQi

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4399 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 江苏小牛电动科技有限公司

电机最大马力(Ps) 1.6 电机最大功率/转速(kw/rpm) 1.2/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1808x695x1135

座高(mm) - 整备质量(kg) 115

电池规格 72V 23Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 52

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Little Cow NQI

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4399 Brand Xiaoniu

Model pedal production method: domestic

Origin: Jiangsu Xiaoniu Electric Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Maximum horsepower of motor (Ps) 1.6 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 1.2/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1808x695x1135

Seat height (mm) - curb weight (kg) 115

Battery specification 72V 23Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 52

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

小牛 N1S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7199 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1780x690x1149

座高(mm) - 整备质量(kg) 85

电池规格 60V 26 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 45

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 120 整车质保 -

可选颜色 -

Little Cow N1S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7199 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1780x690x1149

Seat height (mm) - curb weight (kg) 85

Battery specification 60V 26 Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 45

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 120 vehicle warranty-

Available colors-

小牛 NT

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4499 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V - 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 珍珠白,战术绿,深空灰,传奇黑

Little Cow NT

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4499 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V - Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Pearl White, Tactical Green, Deep Space Grey, Legendary Black

小牛 NXT

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12499 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 56AhAh 充电时间（h） 4.7

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 170 整车质保 -

可选颜色 -

Little Cow NXT

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12499 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 56AhAh Charging time (h) 4.7

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 170 Full vehicle warranty-

Available colors-

小牛 NX

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 江苏小牛电动科技有限公司

电机最大马力(Ps) 13.6 电机最大功率/转速(kw/rpm) 10/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1860x745x1135

座高(mm) - 整备质量(kg) 150

电池规格 -/- 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 125

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Little Cow NX

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation for brand Xiaoniu

Model pedal production method: domestic

Origin: Jiangsu Xiaoniu Electric Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Maximum horsepower of motor (Ps) 13.6 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 10/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1860x745x1135

Seat height (mm) - curb weight (kg) 150

Battery specifications -/- Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 125

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

小牛 NQi GT

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 18199 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 江苏小牛电动科技有限公司

电机最大马力(Ps) 4.1 电机最大功率/转速(kw/rpm) 3/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 1835x725x1180

座高(mm) 780 整备质量(kg) 114

电池规格 60V 26\*2Ah 充电时间（h） 6

快充时间(h) 4 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 82

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 100 整车质保 -

可选颜色 赛道黑,白色,蓝色,黑色,绿色,灰色,赛道白

Little Cow NQI GT

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 18199 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Jiangsu Xiaoniu Electric Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Maximum horsepower of motor (Ps) 4.1 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 3/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 1835x725x1180

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 114

Battery specification 60V 26 \* 2Ah Charging time (h) 6

Fast charging time (h) 4 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 82

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 100 vehicle warranty-

Available colors: race black, white, blue, black, green, gray, race white

小牛 O

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 3999 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.8 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.6/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1660x735x1100

座高(mm) 745 整备质量(kg) 88

电池规格 60V 20Ah 充电时间（h） 7

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 45

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 70 整车质保 -

可选颜色 胡椒白,豆蔻绿

Little Cow O

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 3999 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.8 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.6/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1660x735x1100

Seat height (mm) 745 curb weight (kg) 88

Battery specification 60V 20Ah charging time (h) 7

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 45

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 70 vehicle warranty-

Available colors pepper white, cardamom green

小牛 OT

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4699 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) 745 整备质量(kg) 55

电池规格 48V 24Ah 充电时间（h） 7

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 85 整车质保 -

可选颜色 胡椒白,豆蔻绿

Little Cow OT

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4699 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) 745 curb weight (kg) 55

Battery specification 48V 24Ah Charging time (h) 7

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 85 vehicle warranty-

Available colors pepper white, cardamom green

小牛 F100

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 1999 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 江苏小牛电动科技有限公司

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1588x720x1024

座高(mm) - 整备质量(kg) 53.6

电池规格 48V 12Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Little Cow F100

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 1999 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Jiangsu Xiaoniu Electric Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1588x720x1024

Seat height (mm) - curb weight (kg) 53.6

Battery specification 48V 12Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

小牛 F200

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4199 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 20Ah 充电时间（h） 7

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 70 整车质保 -

可选颜色 红色熊本熊

Little Cow F200

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4199 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 20Ah charging time (h) 7

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 70 vehicle warranty-

Available colors: Red Kumamoto Bear

小牛 F400T

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4999 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 24Ah 充电时间（h） 7

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 90 整车质保 -

可选颜色 方程灰,拉力黄,竞速白

Little Cow F400T

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4999 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 24Ah Charging time (h) 7

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 90 vehicle warranty-

Optional color equations: gray, tension yellow, racing white

小牛 F400

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5399 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 江苏小牛电动科技有限公司

电机最大马力(Ps) 2.7 电机最大功率/转速(kw/rpm) 2/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1840x735x1155

座高(mm) - 整备质量(kg) 111

电池规格 72V 23Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 52

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 50 整车质保 -

可选颜色 方程灰,竞速白

Little Cow F400

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5399 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Jiangsu Xiaoniu Electric Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Maximum horsepower of motor (Ps) 2.7 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 2/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1840x735x1155

Seat height (mm) - curb weight (kg) 111

Battery specification 72V 23Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 52

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 50 vehicle warranty-

Optional color equation gray, racing white

小牛 RQi

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 29980 品牌 小牛

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 江苏小牛电动科技有限公司

电机最大马力(Ps) 24.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 18/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) 450/- ABS -

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2080x835x1084

座高(mm) 825 整备质量(kg) 186

电池规格 72V 36\*2Ah 充电时间（h） 7

快充时间(h) 4 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 119 整车质保 -

可选颜色 银色,红色,空间蓝,元素绿

Little Cow RQi

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 29980 Brand Little Cow

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Jiangsu Xiaoniu Electric Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Motor maximum horsepower (Ps) 24.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 18/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) 450/- ABS-

CBS standard length x width x height (mm) 2080x835x1084

Seat height (mm) 825 curb weight (kg) 186

Battery specification 72V 36 \* 2Ah Charging time (h) 7

Fast charging time (h) 4 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 119 Full vehicle warranty-

Available colors: Silver, Red, Space Blue, Elemental Green

小牛 G100

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 3399 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 江苏小牛电动科技有限公司

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1570x675x1013

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 14Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 50 整车质保 -

可选颜色 熊本熊联名款

Little Cow G100

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 3399 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Jiangsu Xiaoniu Electric Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1570x675x1013

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 14Ah Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 50 vehicle warranty-

Available colors: Kumamoto Bear collaboration

小牛 G400

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4599 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 江苏小牛电动科技有限公司

电机最大马力(Ps) 1.6 电机最大功率/转速(kw/rpm) 1.2/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1790x725x1065

座高(mm) 730 整备质量(kg) 107

电池规格 72V - 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 52

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 100 整车质保 -

可选颜色 英伦黑

Little Cow G400

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4599 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Jiangsu Xiaoniu Electric Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Maximum horsepower of motor (Ps) 1.6 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 1.2/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1790x725x1065

Seat height (mm) 730 curb weight (kg) 107

Battery specification 72V - Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 52

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 100 vehicle warranty-

Available color: British Black

小牛 G400T

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4599 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) 730 整备质量(kg) -

电池规格 48V 24Ah 充电时间（h） 6

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 流光银,胡椒白,极光白

Little Cow G400T

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4599 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) 730 curb weight (kg)-

Battery specification 48V 24Ah Charging time (h) 6

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Flowing Silver, Pepper White, Aurora White

小牛 M+

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8999 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) 730 整备质量(kg) 200

电池规格 48V 42 充电时间（h） 7

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 150 整车质保 -

可选颜色 -

Little Cow M+

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8999 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) 730 curb weight (kg) 200

Battery specification 48V 42 Charging time (h) 7

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 150 vehicle warranty-

Available colors-

小牛 M1

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7299 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1640x657x1099

座高(mm) - 整备质量(kg) 100

电池规格 48V 32 充电时间（h） 6

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 120 整车质保 -

可选颜色 -

Little Cow M1

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7299 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1640x657x1099

Seat height (mm) - curb weight (kg) 100

Battery specification 48V 32 Charging time (h) 6

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 120 vehicle warranty-

Available colors-

小牛 MT

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 3999 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) 55

电池规格 48V 12Ah 充电时间（h） 7

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 35 整车质保 -

可选颜色 摩卡白,银河蓝,星际灰,幻影黑

Little Cow MT

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 3999 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg) 55

Battery specification 48V 12Ah Charging time (h) 7

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 35 vehicle warranty-

Available colors: Mocha White, Galactic Blue, Interstellar Grey, Phantom Black

小牛 MQis

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4399 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) 55

电池规格 48V 24Ah 充电时间（h） 6.5

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 80 整车质保 -

可选颜色 胡椒白,薄荷绿

Little Cow MQis

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4399 Brand Xiaoniu

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg) 55

Battery specification 48V 24Ah Charging time (h) 6.5

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 80 vehicle warranty-

Available colors pepper white, mint green

Little Cow MQi

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4999 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) 1.1 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 0.8/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1630x660x1086

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 24Ah Charging time (h) 6

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 45

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 44 vehicle warranty-

Available colors: white, gray

小牛 MQiL

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 48Ah 充电时间（h） 5

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 80 整车质保 -

可选颜色 摩卡白,银河蓝,幻影黑,星际灰

Little Cow MQiL

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation for brand Xiaoniu

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 48Ah Charging time (h) 5

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 80 vehicle warranty-

Available colors include Mocha White, Galactic Blue, Phantom Black, and Interstellar Grey

小牛 MQi2

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6499 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1740x685x1090

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 20Ah 充电时间（h） 7.5

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 65 整车质保 -

可选颜色 -

Little Cow MQi2

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6499 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1740x685x1090

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 20Ah charging time (h) 7.5

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 65 vehicle warranty-

Available colors-

小牛 SQi

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9599 品牌 小牛

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1846x723x1050

座高(mm) 809 整备质量(kg) 55

电池规格 48V 24Ah 充电时间（h） 6

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 75 整车质保 -

可选颜色 -

Little Cow SQi

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9599 Brand Xiaoniu

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1846x723x1050

Seat height (mm) 809 curb weight (kg) 55

Battery specification 48V 24Ah Charging time (h) 6

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 75 vehicle warranty-

Available colors-

小牛 UQis

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4799 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 -/- 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Little Cow UQis

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4799 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specifications -/- Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

小牛 UQi+

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7799 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1735x700x1065

座高(mm) - 整备质量(kg) 55

电池规格 48V 48Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 160 整车质保 -

可选颜色 哑光珍珠白,电镀黑,水泥灰

Little Cow UQi+

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7799 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1735x700x1065

Seat height (mm) - curb weight (kg) 55

Battery specification 48V 48Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 160 Full vehicle warranty-

Available colors: matte pearl white, electroplated black, cement gray

小牛 B2

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4199 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1720x710x1095

座高(mm) - 整备质量(kg) 55

电池规格 48V 24Ah 充电时间（h） 7

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 80 整车质保 -

可选颜色 燕麦咖,卡其绿

Little Cow B2

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4199 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1720x710x1095

Seat height (mm) - curb weight (kg) 55

Battery specification 48V 24Ah Charging time (h) 7

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 80 vehicle warranty-

Available colors: oat coffee, khaki green

小牛 C400

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4199 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.8 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.6/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1695x660x1065

座高(mm) 715 整备质量(kg) 94

电池规格 60V 20Ah 充电时间（h） 8

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 40

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 100 整车质保 -

可选颜色 白色,绿色,黑色

Little Cow C400

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4199 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.8 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.6/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1695x660x1065

Seat height (mm) 715 curb weight (kg) 94

Battery specification 60V 20Ah Charging time (h) 8

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 40

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 100 vehicle warranty-

Available colors: white, green, black

小牛 C小牛 GOVA G0

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 3199 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 V - 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xiaoniu C Xiaoniu GOVA G0

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 3199 Brand Xiaoniu

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification V - Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

小牛 GOVA B0

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 2499 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1590x725x1030

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 12Ah 充电时间（h） 8

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 50 整车质保 -

可选颜色 白色,黄色

Cow GOVA B0

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 2499 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1590x725x1030

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 12Ah Charging time (h) 8

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 50 vehicle warranty-

Available colors: white, yellow

小牛 GOVA F0

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 2699 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 -/- 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Cow GOVA F0

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 2699 Brand Xiaoniu

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specifications -/- Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

小牛 GOVA G1

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 3599 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 -/- 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Maverick GOVA G1

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 3599 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specifications -/- Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

小牛 GOVA C0

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4099 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1590x720x1030

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 18Ah 充电时间（h） 7

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 60 整车质保 -

可选颜色 -

Cow GOVA C0

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4099 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1590x720x1030

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 18Ah Charging time (h) 7

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 60 vehicle warranty-

Available colors-

小牛 GOVA B2

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 3999 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 60V 20Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Cow GOVA B2

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 3999 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 60V 20Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

小牛 GOVA G3

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6799 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 V - 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Maverick GOVA G3

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6799 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification V - Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

小牛 GOVA G6

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4399 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 1.6 电机最大功率/转速(kw/rpm) 1.2/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1785x700x1080

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 72V 23Ah 充电时间（h） 8

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 52

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 92 整车质保 -

可选颜色 -

Maverick GOVA G6

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4399 Brand Xiaoniu

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) 1.6 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 1.2/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1785x700x1080

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 72V 23Ah Charging time (h) 8

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 52

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 92 vehicle warranty-

Available colors-

小牛 GOVA G6T

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4599 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.8 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.6/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 72V 23Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Maverick GOVA G6T

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4599 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.8 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.6/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 72V 23Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

小牛 GOVA C3

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4099 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 江苏小牛电动科技有限公司

电机最大马力(Ps) 0.8 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.6/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1735x700x1045

座高(mm) 725 整备质量(kg) 96

电池规格 60V 20.2Ah 充电时间（h） 8

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 40

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 72 整车质保 -

可选颜色 -

Cow GOVA C3

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4099 Brand Little Cow

Model pedal production method: domestic

Origin: Jiangsu Xiaoniu Electric Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Motor maximum horsepower (Ps) 0.8 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.6/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1735x700x1045

Seat height (mm) 725 curb weight (kg) 96

Battery specification 60V 20.2 Ah Charging time (h) 8

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 40

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 72 vehicle warranty-

Available colors-

小牛 F600

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

电机最大马力(Ps) 6.8 电机最大功率/转速(kw/rpm) 5/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS 标配 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 72V 28Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 108 整车质保 -

可选颜色 -

Xiaoniu F600

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation for brand Xiaoniu

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) 6.8 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 5/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS standard length x width x height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 72V 28Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 108 vehicle warranty-

Available colors-

小牛 TQi

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 小牛

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 V - 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 200 整车质保 -

可选颜色 -

Little Cow TQi

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation for brand Xiaoniu

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification V - Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 200 vehicle warranty-

Available colors-

小牛 XN1800DT-17A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 小牛

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 江苏小牛电动科技有限公司

电机最大马力(Ps) 2.4 电机最大功率/转速(kw/rpm) 1.8/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1790x760x1128

座高(mm) - 整备质量(kg) 95

电池规格 -/- 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 65

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xiaoniu XN1800DT-17A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation for brand Xiaoniu

Model pedal production method: domestic

Origin: Jiangsu Xiaoniu Electric Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Maximum horsepower of motor (Ps) 2.4 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 1.8/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1790x760x1128

Seat height (mm) - curb weight (kg) 95

Battery specifications -/- Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 65

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大阳 DY100T-A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4680 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸·100cc 最大马力(Ps) 5.8

最大功率/转速(kW/rpm) 4.3/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 5.8/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1790x680x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 75

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayang DY100T-A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4680 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder · 100cc maximum horsepower (Ps) 5.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 4.3/- Maximum torque/speed (N · m/rpm) 5.8/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1790x680x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 75

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大阳 DY48QT-A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4680 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·50cc 最大马力(Ps) 2.7

最大功率/转速(kW/rpm) 2/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 2.7/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1660x680x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 45

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayang DY48QT-A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4680 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 50cc maximum horsepower (Ps) 2.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 2/- maximum torque/speed (N · m/rpm) 2.7/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1660x680x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 45

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大阳 跑跑DY100T-8

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4880 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·100cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1780x660x1090

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 6 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayang Running DY100T-8

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4880 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 100cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/- Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1780x660x1090

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 6 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大阳 DY125T-16

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6430 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸·125cc 最大马力(Ps) 10.9

最大功率/转速(kW/rpm) 8/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1940x670x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 5.7 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 82

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayang DY125T-16

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6430 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/- Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1940x670x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 5.7 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 82

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大阳 DY125T-26

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6680 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸·125cc 最大马力(Ps) 8.2

最大功率/转速(kW/rpm) 6/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1900x680x1050

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 5.7 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayang DY125T-26

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6680 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 6/- maximum torque/speed (N · m/rpm) 8/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1900x680x1050

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 5.7 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大阳 DY100T-6

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8880 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸·100cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1900x680x1050

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 6 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayang DY100T-6

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8880 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder · 100cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/- Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1900x680x1050

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 6 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大阳 VRS125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11699 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳北方易初摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·125cc 最大马力(Ps) 15.0

最大功率/转速(kW/rpm) 11/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12.5/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1897x718x1132

座高(mm) 760 整备质量(kg) 138

油箱容量(L) 10 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 哑光极昼黑,哑光星际灰,灰色,银色,白变龙金属黑

Dayang VRS125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11699 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 15.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 11/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12.5/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1897x718x1132

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 138

Fuel tank capacity (L) 10 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Matte Polar Black, Matte Interstellar Grey, Grey, Silver, White Dragon Metallic Black

大阳 VRF150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 14699 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳北方易初摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 16.5

最大功率/转速(kW/rpm) 12.1/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.6/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1885x709x1140

座高(mm) 760 整备质量(kg) 135

油箱容量(L) 10 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 霞光橙/水晶蓝,魅力红/玉兰白,消光黑/哑光星际灰,象牙白,哑闪棕/象牙白,哑光星际灰

Dayang VRF150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 14699 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 16.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.1/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.6/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1885x709x1140

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 135

Fuel tank capacity (L) 10 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Sunset Orange/Crystal Blue, Charm Red/Magnolia White, Matte Black/Matte Interstellar Grey, Ivory White, Matte Sparkle Brown/Ivory White, Matte Interstellar Grey

大阳 VRS150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13899 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳北方易初摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 16.5

最大功率/转速(kW/rpm) 12.1/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.6/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1897x718x1132

座高(mm) 760 整备质量(kg) 138

油箱容量(L) 10 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 115

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 纪念版专属版花

Dayang VRS 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 13899 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 16.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.1/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.6/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1897x718x1132

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 138

Fuel tank capacity (L) 10 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 115

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Optional color commemorative edition exclusive edition flower

大阳 V锐 150T

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13690 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳北方易初摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 16.5

最大功率/转速(kW/rpm) 12.1/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.6/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1973x754x1224

座高(mm) 760 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 9.2 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 115

官方平均油耗(L/100km) 2.15 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 400 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 炫青蓝白变龙,哑光星际灰

Dayang V-Rui 150T

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 13690 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 16.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.1/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.6/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1973x754x1224

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 9.2 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 115

Official average fuel consumption (L/100km) 2.15 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 400 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors: Dazzling Blue White Dragon, Matte Interstellar Grey

大阳 VRC150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 15790 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳北方易初摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 16.5

最大功率/转速(kW/rpm) 12.1/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.6/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1938x740x1239

座高(mm) 770 整备质量(kg) 148

油箱容量(L) 9.2 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 115

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 金属黑爵士蓝,金属黑矿石灰

Dayang VRC150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 15790 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 16.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.1/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.6/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1938x740x1239

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 148

Fuel tank capacity (L) 9.2 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 115

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Metal Black Jazz Blue, Metal Black Mineral Lime

大阳 V锐 ADV150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 15990 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳北方易初摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 16.5

最大功率/转速(kW/rpm) 12.1/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.6/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2072x760x1260

座高(mm) 775 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 9.3 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 115

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 白变龙金属黑,金属黑宝宝红,金属黑龙年版

Dayang V Rui ADV150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 15990 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 16.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.1/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.6/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS no length x width x height (mm) 2072x760x1260

Seat height (mm) 775 curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 9.3 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 115

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available colors: White Varying Dragon Metal Black, Metal Black Baby Red, Metal Black Dragon Year Edition

大阳 V锐 125T

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 15990 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳北方易初摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·125cc 最大马力(Ps) 15.0

最大功率/转速(kW/rpm) 11/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12.5/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 1973x754x1096

座高(mm) 760 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 9.2 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) 2.15 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 400 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 -

Dayang V-Rui 125T

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 15990 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 15.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 11/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12.5/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 1973x754x1096

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 9.2 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) 2.15 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 400 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors-

大阳 V锐 250T

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 23990 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸 水冷·250cc 最大马力(Ps) 23.1

最大功率/转速(kW/rpm) 17/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 23.5/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2166x770x1366

座高(mm) 738 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 13.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 122

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayang V-Rui 250T

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 23990 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 23.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 17/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 23.5/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2166x770x1366

Seat height (mm) 738 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 13.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 122

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大阳 V锐 300T

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 26990 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳北方易初摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·300cc 最大马力(Ps) 27.2

最大功率/转速(kW/rpm) 20/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 27.7/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2166x770x1366

座高(mm) 738 整备质量(kg) 200

油箱容量(L) 13.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 128

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 白变龙/哑闪灰,哑光深蓝/哑闪灰, 宝宝红/哑闪灰 , 哑闪黑/哑闪灰, 哑闪棕/哑闪灰

Dayang V-Rui 300T

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 26990 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 300cc maximum horsepower (Ps) 27.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 20/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 27.7/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2166x770x1366

Seat height (mm) 738 curb weight (kg) 200

Fuel tank capacity (L) 13.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 128

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: White Dragon/Matte Flash Grey, Matte Deep Blue/Matte Flash Grey, Baby Red/Matte Flash Grey, Matte Flash Black/Matte Flash Grey, Matte Flash Brown/Matte Flash Grey

大阳 V锐 ADV350

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 30990 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳北方易初摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·350cc 最大马力(Ps) 29.5

最大功率/转速(kW/rpm) 21.7/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 33.5/5500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2306x820x1343

座高(mm) 755 整备质量(kg) 208

油箱容量(L) 17.4 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 138

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayang V Rui ADV350

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 30990 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 350cc maximum horsepower (Ps) 29.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 21.7/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 33.5/5500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2306x820x1343

Seat height (mm) 755 curb weight (kg) 208

Fuel tank capacity (L) 17.4 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 138

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大阳 VPG125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7980 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳北方易初摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10.5/5500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1840x690x1060

座高(mm) 731 整备质量(kg) 109

油箱容量(L) 9 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 矿石灰,金属黑,宝宝红,冰晶蓝,白变龙

Dayang VPG125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7980 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10.5/5500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1840x690x1060

Seat height (mm) 731 curb weight (kg) 109

Fuel tank capacity (L) 9 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include mineral gray, metallic black, baby red, ice crystal blue, and white dragon

大阳 VPZ125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7980 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳北方易初摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10.5/5500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1900x680x1100

座高(mm) 733 整备质量(kg) 112

油箱容量(L) 7 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 82

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 金属黑,白变龙,哑光星际灰

Dayang VPZ125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7980 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10.5/5500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 1900x680x1100

Seat height (mm) 733 curb weight (kg) 112

Fuel tank capacity (L) 7 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 82

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Metal Black, White Dragon, Matte Interstellar Grey

大阳 VPC125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8280 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10.5/5500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1840x690x1130

座高(mm) 724 整备质量(kg) 109

油箱容量(L) 9 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 矿石灰,金属黑,冰晶蓝,宝宝红,白变龙

Dayang VPC125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8280 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10.5/5500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1840x690x1130

Seat height (mm) 724 curb weight (kg) 109

Fuel tank capacity (L) 9 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include mineral gray, metallic black, ice crystal blue, baby red, and white dragon

大阳 VPJ125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8580 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳北方易初摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10.5/5500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1810x700x1100

座高(mm) 758 整备质量(kg) 112

油箱容量(L) 9 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 矿石灰,金属黑,冰晶蓝,宝宝红,白变龙

Dayang VPJ125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8580 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10.5/5500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1810x700x1100

Seat height (mm) 758 curb weight (kg) 112

Fuel tank capacity (L) 9 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include mineral gray, metallic black, ice crystal blue, baby red, and white dragon

大阳 VPS125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10699 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳北方易初摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10.5/5500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1898x713x1120

座高(mm) 740 整备质量(kg) 112

油箱容量(L) 10 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 白变龙,白变龙/金属黑,太空灰/金属黑,哑光极宙灰,哑光星际灰

Dayang VPS125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10699 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10.5/5500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1898x713x1120

Seat height (mm) 740 curb weight (kg) 112

Fuel tank capacity (L) 10 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: White Dragon, White Dragon/Metal Black, Space Grey/Metal Black, Matte Polar Grey, Matte Interstellar Grey

大阳 V跑 Viball125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10990 品牌 大阳

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳北方易初摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.9/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10.3/5500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 1841x692x1132

座高(mm) 747 整备质量(kg) 110

油箱容量(L) 5.8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2.3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 -

Dayang V runs Viball125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10990 Brand Dayang

Model pedal production method: domestic

Origin: Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.9/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10.3/5500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 1841x692x1132

Seat height (mm) 747 curb weight (kg) 110

Fuel tank capacity (L) 5.8 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2.3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available colors-

大阳 天昴 V450

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 大阳

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 V型双缸·450cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayang Tianye V450

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Dayang

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine V-type twin cylinder · 450cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大阳 150-8N

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8580 品牌 大阳

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.9

最大功率/转速(kW/rpm) 9.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.7/6500

变速器 国际4挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2030x750x1150

座高(mm) 764 整备质量(kg) 137

油箱容量(L) 10 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 98

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayang 150-8N

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8580 Brand Dayang

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 9.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.7/6500

Transmission international 4-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 2030x750x1150

Seat height (mm) 764 curb weight (kg) 137

Fuel tank capacity (L) 10 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 98

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大阳 天昴 DY 200-8

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13980 品牌 大阳

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·200cc 最大马力(Ps) 17.9

最大功率/转速(kW/rpm) 13.2/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 17.3/6000

变速器 国际6挡 ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2051x818x1136

座高(mm) 775 整备质量(kg) 157

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 114

官方平均油耗(L/100km) 2.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayang Tianye DY 200-8

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 13980 Brand Dayang

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 17.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 13.2/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 17.3/6000

Transmission international 6-speed ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 2051x818x1136

Seat height (mm) 775 curb weight (kg) 157

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 114

Official average fuel consumption (L/100km) 2.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大阳 天昴 200 DY 200-6A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 18980 品牌 大阳

车型 拉力 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·200cc 最大马力(Ps) 17.9

最大功率/转速(kW/rpm) 13.2/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 17.3/6000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2125x812x1300

座高(mm) 775 整备质量(kg) 157

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 114

官方平均油耗(L/100km) 2.3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 白变龙/哑闪灰,宝宝红/哑闪灰,金属黑/哑闪灰,哑光火焰红/哑闪灰,哑光深蓝/哑闪灰

Dayang Tianyuan 200 DY 200-6A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 18980 Brand Dayang

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 17.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 13.2/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 17.3/6000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2125x812x1300

Seat height (mm) 775 curb weight (kg) 157

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 114

Official average fuel consumption (L/100km) 2.3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: White Dragon/Matte Flash Grey, Baby Red/Matte Flash Grey, Metal Black/Matte Flash Grey, Matte Flame Red/Matte Flash Grey, Matte Deep Blue/Matte Flash Grey

大阳 宝宝2 DY110-28A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4680 品牌 大阳

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1905x700x1085

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 3.7 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 1 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayang Baby 2 DY110-28A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4680 Brand Dayang

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1905x700x1085

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 3.7 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 1 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大阳 110-2M

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5380 品牌 大阳

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayang 110-2M

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5380 Brand Dayang

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大阳 125-68M

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 大阳

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳北方易初摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.2

最大功率/转速(kW/rpm) 6/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8/5500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1945x720x1103

座高(mm) - 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 3.7 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 88

官方平均油耗(L/100km) 1.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 银色,黑色

Dayang 125-68M

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Dayang

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin: Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 6/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8/5500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1945x720x1103

Seat height (mm) - curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 3.7 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 88

Official average fuel consumption (L/100km) 1.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: silver, black

大阳 DY90-K

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4180 品牌 大阳

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·90cc 最大马力(Ps) 6.0

最大功率/转速(kW/rpm) 4.4/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 5.5/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1880x750x1030

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 8.4 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 75

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayang DY90-K

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4180 Brand Dayang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 90cc maximum horsepower (Ps) 6.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 4.4/- Maximum torque/speed (N · m/rpm) 5.5/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1880x750x1030

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 8.4 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 75

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大阳 150-33N

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9180 品牌 大阳

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.2

最大功率/转速(kW/rpm) 9/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.7/6000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2035x790x1090

座高(mm) 755 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 9 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 98

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayang 150-33N

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9180 Brand Dayang

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 9/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.7/6000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2035x790x1090

Seat height (mm) 755 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 9 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 98

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

力刻 108及美

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9800 品牌 力刻

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 金浪科技有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.3/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1840x685x1050

座高(mm) 750 整备质量(kg) 102

油箱容量(L) 5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) 2.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 2年或3万公里

可选颜色 -

Liche 108 and Beauty

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9800 Brand Power

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer Jinlang Technology Co., Ltd

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.3/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1840x685x1050

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 102

Fuel tank capacity (L) 5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) 2.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 2 years or 30000 kilometers

Available colors-

力刻 朱丽奥

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8588 品牌 力刻

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 金浪科技有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.2

最大功率/转速(kW/rpm) 6.8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.8/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1780x694x1055

座高(mm) 755 整备质量(kg) 112

油箱容量(L) 5.8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 2年或3万公里

可选颜色 洱海清波,银红流韵,樱花糖霜

Lige Julio

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8588 Brand Power

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer Jinlang Technology Co., Ltd

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.8/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1780x694x1055

Seat height (mm) 755 curb weight (kg) 112

Fuel tank capacity (L) 5.8 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 2 years or 30000 kilometers

Available colors: Erhai Lake clear waves, silver red flowing charm, cherry blossom frosting

力刻 318 LK250T

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 21680 品牌 力刻

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 金浪科技有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 22.4

最大功率/转速(kW/rpm) 16.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 23.5/5000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2215x780x1335

座高(mm) 750 整备质量(kg) 195

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 400 整车质保 2年或3万公里

可选颜色 -

Liche 318 LK250T

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 21680 Brand Power

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer Jinlang Technology Co., Ltd

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 22.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 16.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 23.5/5000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2215x780x1335

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 195

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 400 Full vehicle warranty for 2 years or 30000 kilometers

Available colors-

力刻 318 LK300T

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 23980 品牌 力刻

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 金浪科技有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·300cc 最大马力(Ps) 23.8

最大功率/转速(kW/rpm) 17.5/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 25/5000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2215x780x1335

座高(mm) 750 整备质量(kg) 195

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) 11.6

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) 3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 400 整车质保 2年或3万公里

可选颜色 梦幻珍珠,力刻红,星空灰,定制版

Liche 318 LK300T

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 23980 Brand Power Carving

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer Jinlang Technology Co., Ltd

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 300cc maximum horsepower (Ps) 23.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 17.5/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 25/5000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2215x780x1335

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 195

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s) 11.6

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) 3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 400 Full vehicle warranty for 2 years or 30000 kilometers

Available colors include Dream Pearl, Liche Red, Starry Sky Grey, Customized Edition

力刻 318GT

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 25980 品牌 力刻

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 金浪科技有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·350cc 最大马力(Ps) 29.2

最大功率/转速(kW/rpm) 21.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 31.8/5250

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2215x780x1395

座高(mm) 790 整备质量(kg) 208

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) 9.8

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 135

官方平均油耗(L/100km) 3.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 450 整车质保 2年或3万公里

可选颜色 水泥灰,星空灰,耀夜黑

Liche 318GT

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 25980 Brand Power Carving

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer Jinlang Technology Co., Ltd

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 350cc maximum horsepower (Ps) 29.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 21.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 31.8/5250

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2215x780x1395

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 208

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s) 9.8

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 135

Official average fuel consumption (L/100km) 3.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 450 Full vehicle warranty for 2 years or 30000 kilometers

Available colors: Cement Grey, Starry Sky Grey, Shining Night Black

力刻 水冷150复古

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 力刻

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 金浪科技有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 13.9

最大功率/转速(kW/rpm) 10.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 13/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1947x748x1143

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 2年或3万公里

可选颜色 -

Liche Water Cooled 150 Retro

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan): Currently no quotation available for brand power engraving

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer Jinlang Technology Co., Ltd

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 13.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 13/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1947x748x1143

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 8 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 2 years or 30000 kilometers

Available colors-

力刻 Gobi 150 戈壁

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 力刻

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 15.0

最大功率/转速(kW/rpm) 11/8250 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14/6500

变速器 - ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 1952x752x1285

座高(mm) 790 整备质量(kg) 135

油箱容量(L) 9.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 2.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 红色

Lige Gobi 150 Gobi Desert

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan): Currently no quotation available for brand power engraving

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 15.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 11/8250 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14/6500

Transmission - ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 1952x752x1285

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 135

Fuel tank capacity (L) 9.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Optional color: Red

力刻 LK2500DT

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 力刻

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 金浪科技有限公司

电机最大马力(Ps) 3.4 电机最大功率/转速(kw/rpm) 2.5/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1840x685x1165

座高(mm) - 整备质量(kg) 110

电池规格 -/- 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Liche LK2500DT

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan): Currently no quotation available for brand power engraving

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer Jinlang Technology Co., Ltd

Maximum horsepower of motor (Ps) 3.4 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 2.5/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1840x685x1165

Seat height (mm) - curb weight (kg) 110

Battery specifications -/- Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

派方 星舰3

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 24888 品牌 派方

车型 旅行 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 V型双缸四冲程 水冷·300cc 最大马力(Ps) 32.0

最大功率/转速(kW/rpm) 23.5/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 26.8/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2380x990x1275

座高(mm) 695 整备质量(kg) 223

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 129

官方平均油耗(L/100km) 3.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 磨砂黑,电磁白

Pai Fang Starship 3

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 24888 Brand Pai Fang

Vehicle type, travel production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine V-type twin cylinder four stroke water-cooled · 300cc maximum horsepower (Ps) 32.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 23.5/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 26.8/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2380x990x1275

Seat height (mm) 695 curb weight (kg) 223

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 129

Official average fuel consumption (L/100km) 3.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte black, electromagnetic white

派方 星舰4

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 26888 品牌 派方

车型 旅行 生产方式 国产

产地 中国 厂家 力帆科技(集团)股份有限公司

发动机 V型双缸四冲程 水冷·400cc 最大马力(Ps) 39.2

最大功率/转速(kW/rpm) 28.8/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 36.6/6000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2380x990x1275

座高(mm) 695 整备质量(kg) 229

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 139

官方平均油耗(L/100km) 4 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 400 整车质保 首任车主2年不限公里

可选颜色 星尘灰,电磁白,磨砂黑

Pai Fang Starship 4

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 26888 Brand formula

Vehicle type, travel production method, domestic production

Origin: Lifan Technology (Group) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine V-type twin cylinder four stroke water-cooled · 400cc maximum horsepower (Ps) 39.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 28.8/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 36.6/6000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2380x990x1275

Seat height (mm) 695 curb weight (kg) 229

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 139

Official average fuel consumption (L/100km) 4 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 400 Full vehicle warranty. First owner has 2 years of unlimited mileage

Available colors: Stardust Grey, Electromagnetic White, Matte Black

派方 星舰6

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 44888 品牌 派方

车型 旅行 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆力帆瑞驰摩托车有限公司

发动机 V型双缸四冲程 水冷·600cc 最大马力(Ps) 54.4

最大功率/转速(kW/rpm) 40/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 55/6000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2474x932x1276

座高(mm) 745 整备质量(kg) 327

油箱容量(L) 20 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 158

官方平均油耗(L/100km) 4.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 440 整车质保 首任车主2年不限公里

可选颜色 星尘灰,磨砂黑

Pai Fang Star Ship 6

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 44888 Brand formula

Vehicle type, travel production method, domestic production

Origin: Chongqing Lifan Ruichi Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine V-type twin cylinder four stroke water-cooled · 600cc maximum horsepower (Ps) 54.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 40/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 55/6000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2474x932x1276

Seat height (mm) 745 curb weight (kg) 327

Fuel tank capacity (L) 20 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 158

Official average fuel consumption (L/100km) 4.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 440 Full vehicle warranty for the first owner, with a 2-year unlimited mileage

Available colors: Stardust Grey, Matte Black

派方 星雷

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12888 品牌 派方

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 力帆科技(集团)股份有限公司

发动机 单缸四冲程 油冷·250cc 最大马力(Ps) 20.4

最大功率/转速(kW/rpm) 15/7800 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 20/6000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2170x880x1150

座高(mm) 715 整备质量(kg) 167

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) 12

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 114

官方平均油耗(L/100km) 2.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 首任车主2年不限公里

可选颜色 磨砂黑,日冕红,光晕黄

Pai Fang Xing Lei

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12888 Brand Pai Fang

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Lifan Technology (Group) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 20.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 15/7800 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 20/6000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2170x880x1150

Seat height (mm) 715 curb weight (kg) 167

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s) 12

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 114

Official average fuel consumption (L/100km) 2.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - The first owner of the vehicle is covered by a 2-year warranty, with no limit on mileage

Available colors: matte black, coronal red, halo yellow

派方 泰坦

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 派方

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 双缸四冲程 水冷·650cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Pai Fang Titan

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan): Currently no quotation available. Brand dispatching party

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Dual cylinder four stroke water-cooled engine with 650cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

派方 引力

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11888 品牌 派方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 16.6

最大功率/转速(kW/rpm) 12.2/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.8/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1910x760x1115

座高(mm) 770 整备质量(kg) 148

油箱容量(L) 11 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) 2.7 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 首任车主两年不限公里

可选颜色 星际灰,星云绿,引力橙

Pai Fang Gravity

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11888 Brand Pai Fang

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 16.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.2/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.8/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1910x760x1115

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 148

Fuel tank capacity (L) 11 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) 2.7 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - The first owner of the vehicle is covered by a two-year warranty, with no limit on mileage

Available colors: Interstellar Grey, Nebula Green, Gravity Orange

派方 EZ

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 派方

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS 标配 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 V - 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Pai Fang EZ

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan): Currently no quotation available. Brand dispatching party

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS standard length x width x height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification V - Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

南方 梦拉丽莎 飞戈

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 16980 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 25.8

最大功率/转速(kW/rpm) 19/8250 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 23/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2000x680x1140

座高(mm) 740 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 130

官方平均油耗(L/100km) 3.1 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 350 整车质保 -

可选颜色 岩滩白,可乐红,海湾蓝,飞戈灰,炫彩白,中航绿,梦拉绿,象牙白

Southern Dreamland Lisa Feigo

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 16980 Brand South

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 25.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 19/8250 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 23/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2000x680x1140

Seat height (mm) 740 curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 130

Official average fuel consumption (L/100km) 3.1 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 350 Full vehicle warranty-

Available colors: Rock Beach White, Cola Red, Bay Blue, Fly Gray, Colorful White, Aviation Green, Dream Green, Ivory White

南方 梦拉丽莎 Melalisa150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13980 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 13.6

最大功率/转速(kW/rpm) 10/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 13.5/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2010x700x1145

座高(mm) 755 整备质量(kg) 130

油箱容量(L) 11 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) 2.4 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 450 整车质保 2年或2万公里

可选颜色 梦拉绿,宝石棕,火星灰/黄,雪月白,苹果绿,海湾蓝,纳米色,天空蓝

Southern Dream Lalisa Melalisa150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 13980 Brand South

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 13.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 13.5/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2010x700x1145

Seat height (mm) 755 curb weight (kg) 130

Fuel tank capacity (L) 11 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) 2.4 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 450 Full vehicle warranty for 2 years or 20000 kilometers

Available colors include Dream Green, Ruby Brown, Mars Grey/Yellow, Snow Moon White, Apple Green, Bay Blue, Nano Color, Sky Blue

南方 NF150T

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 13.6

最大功率/转速(kW/rpm) 10/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2030x800x1060

座高(mm) - 整备质量(kg) 132

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Southern NF150T

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Southern

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 13.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 203x80x1060

Seat height (mm) - curb weight (kg) 132

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

南方 NY125T-60A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 3980 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1800x710x1000

座高(mm) - 整备质量(kg) 85

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Southern NY125T-60A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 3980 Brand South

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1800x710x1000

Seat height (mm) - curb weight (kg) 85

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

南方 V酷125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5880 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1800x670x1130

座高(mm) 670 整备质量(kg) 99

油箱容量(L) 5.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 银色,黑色,星铂灰,宝石蓝,珍珠白,豪迈红,天湖蓝

Southern V Cool 125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5880 Brand South

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1800x670x1130

Seat height (mm) 670 curb weight (kg) 99

Fuel tank capacity (L) 5.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include silver, black, star platinum gray, sapphire blue, pearl white, bold red, and sky lake blue

南方 NY110T-5

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5880 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.3

最大功率/转速(kW/rpm) 5.4/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1780x685x1060

座高(mm) - 整备质量(kg) 91

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Southern NY110T-5

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5880 Brand South

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.4/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1780x685x1060

Seat height (mm) - curb weight (kg) 91

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

南方 迈巴赫125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6180 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1800x670x1130

座高(mm) 750 整备质量(kg) 99

油箱容量(L) 5.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 银白色,亚光浅银灰,亚光宝石蓝,天湖蓝,黑色,豪迈红,珍珠白,宝马金

Southern Maybach 125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6180 Brand South

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1800x670x1130

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 99

Fuel tank capacity (L) 5.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include silver white, matte light silver gray, matte gemstone blue, sky lake blue, black, bold red, pearl white, BMW gold

南方 NF125T-50A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6880 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.9

最大功率/转速(kW/rpm) 5.8/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 2040x720x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 118

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Southern NF125T-50A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6880 Brand South

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.8/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS without length x width x height (mm) 2040x720x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 118

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

南方 炫舞125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6880 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.2

最大功率/转速(kW/rpm) 6.8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1780x720x1060

座高(mm) 750 整备质量(kg) 90

油箱容量(L) 5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) 2.6 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 星铂灰,阳光黄,雪光蓝,天湖蓝,深蓝灰,橙红

Southern Dance 125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6880 Brand South

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1780x720x1060

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 90

Fuel tank capacity (L) 5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) 2.6 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Star Platinum Grey, Sunshine Yellow, Snow Blue, Sky Lake Blue, Deep Blue Grey, Orange Red

南方 坦克125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 11.3

最大功率/转速(kW/rpm) 8.3/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1950x770x1180

座高(mm) 780 整备质量(kg) 110

油箱容量(L) 7.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) 2.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 黑色,天湖蓝,白色,水泥灰,橙红

Southern Tank 125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand South

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 11.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.3/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1950x770x1180

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 110

Fuel tank capacity (L) 7.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) 2.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Black, Sky Lake Blue, White, Cement Grey, Orange Red

南方 NF125T-51A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.9

最大功率/转速(kW/rpm) 5.8/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1940x650x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 105

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Southern NF125T-51A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Southern

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.8/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1940x650x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 105

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

南方 NF125T-52A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.9

最大功率/转速(kW/rpm) 5.8/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2070x720x1140

座高(mm) - 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Southern NF125T-52A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Southern

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.8/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2070x720x1140

Seat height (mm) - curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

南方 NF125T-53A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.9

最大功率/转速(kW/rpm) 5.8/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1740x670x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 92

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Southern NF125T-53A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Southern

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.8/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1740x670x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 92

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

南方 NF125T-55A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.9

最大功率/转速(kW/rpm) 5.8/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1830x720x1115

座高(mm) - 整备质量(kg) 105

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Southern NF125T-55A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Southern

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.8/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1830x720x1115

Seat height (mm) - curb weight (kg) 105

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

南方 NF125T-56A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.9

最大功率/转速(kW/rpm) 5.8/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1880x700x1120

座高(mm) - 整备质量(kg) 98

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Southern NF125T-56A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Southern

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.8/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1880x700x1120

Seat height (mm) - curb weight (kg) 98

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

南方 NF125T-57A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.9

最大功率/转速(kW/rpm) 5.8/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1880x710x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 103

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Southern NF125T-57A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Southern

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.8/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1880x710x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 103

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

南方 NF125T-58A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 南方

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.9

最大功率/转速(kW/rpm) 5.8/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1780x725x1140

座高(mm) - 整备质量(kg) 98

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Southern NF125T-58A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Southern

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.8/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1780x725x1140

Seat height (mm) - curb weight (kg) 98

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

南方 NF125-58

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 南方

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2060x730x1080

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Southern NF125-58

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Southern

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2060x730x1080

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

南方 NF150-52A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 南方

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 10.6

最大功率/转速(kW/rpm) 7.8/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2030x760x1060

座高(mm) - 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Southern NF150-52A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Southern

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 10.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.8/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2030x760x1060

Seat height (mm) - curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

南方 NF110-50A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 南方

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 6.8

最大功率/转速(kW/rpm) 5/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1890x660x1060

座高(mm) - 整备质量(kg) 92

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 75

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Southern NF110-50A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Southern

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 6.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 5/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1890x660x1060

Seat height (mm) - curb weight (kg) 92

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 75

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

南方 梦拉丽莎 飞戈边三轮

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 19980 品牌 南方

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 株洲南方摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 15.0

最大功率/转速(kW/rpm) 11/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.7/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2000x1470x1140

座高(mm) 740 整备质量(kg) 205

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 3.1 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 450 整车质保 -

可选颜色 可乐红,海湾蓝,象牙白

Southern Dream Lalisa Feige Edge Three Wheels

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 19980 Brand South

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Zhuzhou Nanfang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 15.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 11/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.7/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2000x1470x1140

Seat height (mm) 740 curb weight (kg) 205

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 3.1 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 450 Full vehicle warranty-

Available colors: Coke Red, Bay Blue, Ivory White

嘉陵 CoCo Pony CD70

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5970 品牌 嘉陵

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·70cc 最大马力(Ps) 4.8

最大功率/转速(kW/rpm) 3.5/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 4.5/6000

变速器 循环4挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1840x720x1035

座高(mm) 750 整备质量(kg) 99

油箱容量(L) 9 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 70

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 500 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 -

Jialing CoCo Pony CD70

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5970 Brand Jialing

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 70cc maximum horsepower (Ps) 4.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 3.5/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 4.5/6000

Transmission cycle 4-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1840x720x1035

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 99

Fuel tank capacity (L) 9 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 70

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 500 vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors-

嘉陵 CoCo

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 嘉陵

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/5000

变速器 循环4挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1820x660x1030

座高(mm) 750 整备质量(kg) 86

油箱容量(L) 3.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 1.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 200 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 铃木红,天际灰,果丹绿,鹅黄

Jialing CoCo

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Jialing

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/5000

Transmission cycle 4th gear ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1820x660x1030

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 86

Fuel tank capacity (L) 3.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 1.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 200 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors: Suzuki Red, Skyrim Grey, Fruit Dan Green, Goose Yellow

嘉陵 CoCo Pony CD125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7380 品牌 嘉陵

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/5000

变速器 循环4挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1875x725x1070

座高(mm) 790 整备质量(kg) 86

油箱容量(L) 9 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 400 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 若草绿,火凤红,秋粟黄

Jialing CoCo Pony CD125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7380 Brand Jialing

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/5000

Transmission cycle 4-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1875x725x1070

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 86

Fuel tank capacity (L) 9 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 400 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors include grass green, phoenix red, and autumn millet yellow

嘉陵 CoCo Cross

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8980 品牌 嘉陵

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/5000

变速器 循环4挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1920x720x1150

座高(mm) 780 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 9 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 1.7 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 月瓷白,星辰蓝,沙漠黄,落叶黄,油果绿

Jialing CoCo Cross

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8980 Brand Jialing

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/5000

Transmission cycle 4-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1920x720x1150

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 9 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 1.7 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available colors: Moon Porcelain White, Star Blue, Desert Yellow, Fallen Leaf Yellow, Oil Fruit Green

嘉陵 Super CoCo

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9980 品牌 嘉陵

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.3/5500

变速器 循环4挡 ABS 标配单前

CBS - 长x宽x高(mm) 1950x710x1030

座高(mm) 750 整备质量(kg) 101

油箱容量(L) 5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 碧玉红,青石绿,古鼎灰

Jialing Super CoCo

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9980 Brand Jialing

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.3/5500

Transmission cycle 4-speed ABS standard single front

CBS - Length x Width x Height (mm) 1950x710x1030

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 101

Fuel tank capacity (L) 5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include emerald red, bluestone green, and antique bronze gray

嘉陵 CoCo Pony 150F

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9980 品牌 嘉陵

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.2

最大功率/转速(kW/rpm) 9/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12/5500

变速器 国际5挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1810x770x1000

座高(mm) 760 整备质量(kg) 128

油箱容量(L) 11 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 菊黄

Jialing CoCo Pony 150F

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9980 Brand Jialing

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 9/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12/5500

Transmission international 5-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1810x770x1000

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 128

Fuel tank capacity (L) 11 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available color chrysanthemum yellow

嘉陵 CoCo Blue Cat 蓝猫

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12380 品牌 嘉陵

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/8250 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12.5/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1975x720x1160

座高(mm) 760 整备质量(kg) 140

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 象牙白,星月白,钛银灰,青禾绿,油果绿

Jialing CoCo Blue Cat

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12380 Brand Jialing

Model pedal production method: domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/8250 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12.5/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1975x720x1160

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 140

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available colors include ivory white, star and moon white, titanium silver gray, blue-green, and oil fruit green

嘉陵 CoCo SVR180

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13680 品牌 嘉陵

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·175cc 最大马力(Ps) 17.0

最大功率/转速(kW/rpm) 12.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 15.5/7500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1970x715x1070

座高(mm) 760 整备质量(kg) 120

油箱容量(L) 6.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 108

官方平均油耗(L/100km) 1.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 400 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 川崎绿,绚丽红,暗夜黑,威爽赛道版花

Jialing CoCo SVR180

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 13680 Brand Jialing

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 175cc maximum horsepower (Ps) 17.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 15.5/7500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1970x715x1070

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 120

Fuel tank capacity (L) 6.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 108

Official average fuel consumption (L/100km) 1.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 400 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors include Kawasaki Green, Brilliant Red, Dark Night Black, and Wei Shuang Track Edition Flower

嘉陵 CoCo Cat 150T山猫

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 16680 品牌 嘉陵

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1970x740x1240

座高(mm) 760 整备质量(kg) 142

油箱容量(L) 11 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 400 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 深海蓝,闪耀黑,珍珠白,烟青灰

Jialing CoCo Cat 150T Bobcat

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 16680 Brand Jialing

Model pedal production method: domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1970x740x1240

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 142

Fuel tank capacity (L) 11 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 400 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors: Deep Sea Blue, Sparkling Black, Pearl White, Smoke Blue Grey

嘉陵 CoCo 边三轮

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 15880 品牌 嘉陵

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.4/5000

变速器 前进3挡+1倒挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1810x1340x1010

座高(mm) 750 整备质量(kg) 145

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 60

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 象牙白,鹅黄

Jialing CoCo side tricycle

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 15880 Brand Jialing

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.4/5000

Transmission in 3rd gear forward+1st gear reverse ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1810x1340x1010

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 145

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 60

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available colors: ivory white, goose yellow

嘉陵 250F

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 14980 品牌 嘉陵

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·250cc 最大马力(Ps) 20.4

最大功率/转速(kW/rpm) 15/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 19/6000

变速器 - ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 1985x825x1085

座高(mm) 780 整备质量(kg) 156

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) 2.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 560 整车质保 -

可选颜色 星空蓝,魔力灰,钛金灰

Jialing 250F

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 14980 Brand Jialing

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 20.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 15/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 19/6000

Transmission - ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 1985x825x1085

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 156

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) 2.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 560 Full vehicle warranty-

Available colors: Starry Blue, Magic Grey, Titanium Grey

嘉陵 JH600B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 69800 品牌 嘉陵

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 油冷·600cc 最大马力(Ps) 35.4

最大功率/转速(kW/rpm) 26/6000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 46/4500

变速器 前进4挡+1倒挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2407x1605x1400

座高(mm) 950 整备质量(kg) 370

油箱容量(L) 19 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 军绿色,白色,黑色,黄色

Jialing JH600B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 69800 Brand Jialing

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 600cc maximum horsepower (Ps) 35.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 26/6000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 46/4500

Transmission forward 4th gear+reverse gear ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2407x1605x1400

Seat height (mm) 950 curb weight (kg) 370

Fuel tank capacity (L) 19 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available colors: military green, white, black, yellow

嘉陵 ES200

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9980 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·200cc 最大马力(Ps) 13.9

最大功率/转速(kW/rpm) 10.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 15.5/-

变速器 循环5挡 ABS -

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2070x760x1100

座高(mm) 780 整备质量(kg) 139

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 星光银,魅惑红,炫丽蓝,星光黑

Jialing ES200

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9980 Brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 13.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 15.5/-

Transmission cycle 5-speed ABS-

CBS standard length x width x height (mm) 2070x760x1100

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 139

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Starlight Silver, Charm Red, Dazzling Blue, Starlight Black

嘉陵 JH150-10C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.2

最大功率/转速(kW/rpm) 9/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1990x760x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 139

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing JH150-10C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 9/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1990x760x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 139

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 夜行者 JL125T-20

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4980 品牌 嘉陵

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.6/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1835x685x1085

座高(mm) - 整备质量(kg) 100

油箱容量(L) 5.9 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 灰色,白色,蓝色,黑色,红色,银色

Jialing Night Walker JL125T-20

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4980 Brand Jialing

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.6/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1835x685x1085

Seat height (mm) - curb weight (kg) 100

Fuel tank capacity (L) 5.9 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: gray, white, blue, black, red, silver

嘉陵 福鹰 JL125T-16

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5280 品牌 嘉陵

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.6/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1820x660x1140

座高(mm) - 整备质量(kg) 102

油箱容量(L) 6.9 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 白色,蓝色,黑色,红色

Jialing Fuying JL125T-16

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5280 Brand Jialing

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.6/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1820x660x1140

Seat height (mm) - curb weight (kg) 102

Fuel tank capacity (L) 6.9 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: white, blue, black, red

嘉陵 睿行 JL125T-19

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5580 品牌 嘉陵

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.6/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1860x690x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 103

油箱容量(L) 5.9 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 灰色,白色,蓝色,黑色,红色

Jialing Ruixing JL125T-19

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5580 Brand Jialing

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.6/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1860x690x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 103

Fuel tank capacity (L) 5.9 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: gray, white, blue, black, red

嘉陵 Moon125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6880 品牌 嘉陵

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.6/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1755x700x1060

座高(mm) - 整备质量(kg) 95

油箱容量(L) 5.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 1.4 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 350 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 晴朗蓝,磨砂黑,莫奈灰,航空蓝,金典红,柠檬黄,豆沙橙,蔷薇粉

Jialing Moon125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6880 Brand Jialing

Model pedal production method: domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.6/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1755x700x1060

Seat height (mm) - curb weight (kg) 95

Fuel tank capacity (L) 5.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 1.4 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 350 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors: Clear Blue, Matte Black, Monet Grey, Aviation Blue, Golden Red, Lemon Yellow, Bean Paste Orange, Rose Pink

嘉陵 悦来125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 嘉陵

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.6/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1895x680x1140

座高(mm) - 整备质量(kg) 105

油箱容量(L) 5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 1.4 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 300 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 -

Jialing Yuelai 125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Jialing

Model pedal production method: domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.6/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1895x680x1140

Seat height (mm) - curb weight (kg) 105

Fuel tank capacity (L) 5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 1.4 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 300 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors-

嘉陵 巧乐

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7580 品牌 嘉陵

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.6/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配单前

CBS - 长x宽x高(mm) 1810x700x1100

座高(mm) 750 整备质量(kg) 105

油箱容量(L) 8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 2.1 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 400 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 靛浅蓝,星月白,巧乐红,水晶黑,哑光钛银灰

Jialing Qiaole

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7580 Brand Jialing

Model pedal production method: domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.6/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard single front

CBS - Length x Width x Height (mm) 1810x700x1100

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 105

Fuel tank capacity (L) 8 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 2.1 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 400 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors include indigo light blue, starry moon white, chocolate red, crystal black, matte titanium silver gray

嘉陵 领悦

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7980 品牌 嘉陵

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.6/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1895x680x1140

座高(mm) 750 整备质量(kg) 105

油箱容量(L) 6.8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 300 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 磨砂黑,星月白,铃木红,水泥灰,哑光宝石蓝,钛金灰

Jialing Lingyue

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7980 Brand Jialing

Model pedal production method: domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.6/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1895x680x1140

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 105

Fuel tank capacity (L) 6.8 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 300 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors include matte black, starry moon white, Suzuki red, cement gray, matte gemstone blue, and titanium gray

嘉陵 天悦

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7980 品牌 嘉陵

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.6/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1895x680x1140

座高(mm) 750 整备质量(kg) 105

油箱容量(L) 5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 2.1 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 磨砂黑/黑,星月白/黑,铃木红/黑,水泥灰/黑,亚光宝石蓝/黑

Jialing Tianyue

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7980 Brand Jialing

Model pedal production method: domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.6/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1895x680x1140

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 105

Fuel tank capacity (L) 5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 2.1 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available colors include matte black/black, starry moon white/black, Suzuki red/black, cement gray/black, matte gemstone blue/black

嘉陵 美连达

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8280 品牌 嘉陵

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.6/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1900x730x1200

座高(mm) 750 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 月白红,星月白,晨雾灰,美连红,果青绿

Jialing Meilianda

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8280 Brand Jialing

Model pedal production method: domestic

Origin: Chongqing Jialing Jiapeng Industrial Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.6/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1900x730x1200

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 8 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available colors: Moon White Red, Star Moon White, Morning Mist Grey, Meilian Red, Fruit Green

嘉陵 睿鲨

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 嘉陵

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程·125cc 最大马力(Ps) 7.9

最大功率/转速(kW/rpm) 5.8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.1/6300

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1865x690x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 99

油箱容量(L) 5.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) 1.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing Ruisha

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Jialing

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.1/6300

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1865x690x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 99

Fuel tank capacity (L) 5.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) 1.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 博雅

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 嘉陵

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) 104

油箱容量(L) 6.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing Boya

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Jialing

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

CVT continuously variable transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg) 104

Fuel tank capacity (L) 6.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 好生活 JL 110-7A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 3880 品牌 嘉陵

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程·110cc 最大马力(Ps) 6.8

最大功率/转速(kW/rpm) 5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.3/5000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1900x675x1080

座高(mm) - 整备质量(kg) 100

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing Good Life JL 110-7A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 3880 Brand Jialing

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke · 110cc maximum horsepower (Ps) 6.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.3/5000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1900x675x1080

Seat height (mm) - curb weight (kg) 100

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 好帅JL110-8A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4827 品牌 嘉陵

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸·110cc 最大马力(Ps) 6.8

最大功率/转速(kW/rpm) 5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.3/5000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1904x680x1118

座高(mm) - 整备质量(kg) 103

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing is so handsome JL110-8A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4827 Brand Jialing

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder · 110cc maximum horsepower (Ps) 6.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.3/5000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1904x680x1118

Seat height (mm) - curb weight (kg) 103

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 好彩 JL110-16A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5380 品牌 嘉陵

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6.8/6000

变速器 循环5挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1960x680x1160

座高(mm) - 整备质量(kg) 98

油箱容量(L) 4 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 白色,黑色,红色

Jialing Haocai JL110-16A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5380 Brand Jialing

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6.8/6000

Transmission cycle 5-speed ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1960x680x1160

Seat height (mm) - curb weight (kg) 98

Fuel tank capacity (L) 4 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: white, black, red

嘉陵 好帅125 JL125-8

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5547 品牌 嘉陵

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.8

最大功率/转速(kW/rpm) 6.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.5/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1904x680x1118

座高(mm) - 整备质量(kg) 103

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 86

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing is so handsome, 125 JL125-8

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5547 Brand Jialing

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.5/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1904x680x1118

Seat height (mm) - curb weight (kg) 103

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 86

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 好俊JL125-9

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6680 品牌 嘉陵

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.6

最大功率/转速(kW/rpm) 6.3/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/4500

变速器 循环4挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1950x680x1130

座高(mm) - 整备质量(kg) 116

油箱容量(L) 4 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) 1 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing Haojun JL125-9

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6680 Brand Jialing

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.3/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/4500

Transmission cycle 4th gear ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1950x680x1130

Seat height (mm) - curb weight (kg) 116

Fuel tank capacity (L) 4 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) 1 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 JH600-A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 33780 品牌 嘉陵

车型 拉力 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·600cc 最大马力(Ps) 40.8

最大功率/转速(kW/rpm) 30/6000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 51/4500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2210x860x1330

座高(mm) 790 整备质量(kg) 210

油箱容量(L) 19 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 150

官方平均油耗(L/100km) 3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing JH600-A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 33780 Brand Jialing

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 600cc maximum horsepower (Ps) 40.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 30/6000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 51/4500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2210x860x1330

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 210

Fuel tank capacity (L) 19 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 150

Official average fuel consumption (L/100km) 3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 嘉陵70

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5280 品牌 嘉陵

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·70cc 最大马力(Ps) 4.8

最大功率/转速(kW/rpm) 3.5/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 4.5/6000

变速器 循环5挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1870x770x990

座高(mm) - 整备质量(kg) 85

油箱容量(L) 8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 70

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 军绿色,黑色

Jialing Jialing 70

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5280 Brand Jialing

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 70cc maximum horsepower (Ps) 4.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 3.5/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 4.5/6000

Transmission cycle 5-speed ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1870x770x990

Seat height (mm) - curb weight (kg) 85

Fuel tank capacity (L) 8 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 70

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: military green, black

嘉陵 好悦 JL110-16

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5280 品牌 嘉陵

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.1

最大功率/转速(kW/rpm) 5.2/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6.8/6000

变速器 循环5挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1900x675x1080

座高(mm) - 整备质量(kg) 100

油箱容量(L) 4 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 银灰色,黑色,红色

Jialing Haoyue JL110-16

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5280 Brand Jialing

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.2/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6.8/6000

Transmission cycle 5-speed ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1900x675x1080

Seat height (mm) - curb weight (kg) 100

Fuel tank capacity (L) 4 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include silver gray, black, and red

嘉陵 铁悍JH125-7B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5426 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 125cc 最大马力(Ps) 10.3

最大功率/转速(kW/rpm) 7.6/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2010x740x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing Iron Warrior JH125-7B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5426 Brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine 125cc maximum horsepower (Ps) 10.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.6/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2010x740x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 JH125E-6A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6880 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 125cc 最大马力(Ps) 10.33

最大功率/转速(kW/rpm) 7.6/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1975×815×1120

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing JH125E-6A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6880 Brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine 125cc maximum horsepower (Ps) 10.33

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.6/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1975 × 815 × 1120

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 金悍王JH150-7

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7447 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.2

最大功率/转速(kW/rpm) 9/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2010x735x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing Jin Hanwang JH150-7

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7447 Brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 9/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2010x735x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 金悍王SJH150-7

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7533 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.2

最大功率/转速(kW/rpm) 9/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2010x735x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 98

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing Jin Hanwang SJH150-7

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7533 Brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 9/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2010x735x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 98

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 街火JH150-8

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7680 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 150cc 最大马力(Ps) 12.2

最大功率/转速(kW/rpm) 9/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2020x770x1090

座高(mm) - 整备质量(kg) 136

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing Street Fire JH150-8

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7680 Brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine 150cc maximum horsepower (Ps) 12.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 9/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2020x770x1090

Seat height (mm) - curb weight (kg) 136

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 金悍王JH125-7C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7680 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 125cc 最大马力(Ps) 10.6

最大功率/转速(kW/rpm) 7.8/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.5/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2010x735x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing Jin Hanwang JH125-7C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7680 Brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine 125cc maximum horsepower (Ps) 10.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.8/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.5/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2010x735x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 JV150 JH150-11

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7880 品牌 嘉陵

车型 复古 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.2

最大功率/转速(kW/rpm) 9/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12/5500

变速器 循环5挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 2050x770x1100

座高(mm) 760 整备质量(kg) 139

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 蓝色,红色

Jialing JV150 JH150-11

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7880 Brand Jialing

Model Retro Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 9/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12/5500

Transmission cycle 5-speed ABS none

CBS without length x width x height (mm) 2050x770x1100

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 139

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: blue, red

嘉陵 金悍JH125-7C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8680 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 125cc 最大马力(Ps) 10.6

最大功率/转速(kW/rpm) 7.8/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.5/6500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2010x735x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing Jinhan JH125-7C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8680 Brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine 125cc maximum horsepower (Ps) 10.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.8/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.5/6500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2010x735x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 新街火JH150-8A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9412 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·149cc 最大马力(Ps) 12.24

最大功率/转速(kW/rpm) 9/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/6500

变速器 5 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2066×753×1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 131

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 98

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing New Street Fire JH150-8A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9412 Brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 149cc maximum horsepower (Ps) 12.24

Maximum power/speed (kW/rpm) 9/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/6500

Transmission 5 ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2066 × 753 × 1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 131

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 98

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 新街火JH200-8

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·200cc 最大马力(Ps) 16.3

最大功率/转速(kW/rpm) 12/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 17/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2066x753x1070

座高(mm) 800 整备质量(kg) 145

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) 3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing New Street Fire JH200-8

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 16.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 12/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 17/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2066x753x1070

Seat height (mm) 800 curb weight (kg) 145

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) 3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 新翼侠JH200GY-5A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13120 品牌 嘉陵

车型 越野 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·200cc 最大马力(Ps) 16.7

最大功率/转速(kW/rpm) 12.3/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 17.4/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2020x835x1130

座高(mm) - 整备质量(kg) 141

油箱容量(L) 11 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) 3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing New Wing Hero JH200GY-5A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 13120 Brand Jialing

Model Off road Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 16.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.3/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 17.4/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2020x835x1130

Seat height (mm) - curb weight (kg) 141

Fuel tank capacity (L) 11 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) 3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 翼狼2JH125-B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5587 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.9

最大功率/转速(kW/rpm) 7.3/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2020x795x1035

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing Winged Wolf 2JH125-B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5587 Brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.3/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2020x795x1035

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 翼狼JH125-G

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5980 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.3

最大功率/转速(kW/rpm) 7.6/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2020x795x1035

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing Winged Wolf JH125-G

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5980 Brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.6/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2020x795x1035

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 新独狼JH125-6A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6280 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 125cc 最大马力(Ps) 10.6

最大功率/转速(kW/rpm) 7.8/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.5/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2030x770x1080

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing New Lone Wolf JH125-6A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6280 Brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine 125cc maximum horsepower (Ps) 10.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.8/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.5/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2030x770x1080

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 独狼JH125-C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6280 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 125cc 最大马力(Ps) 10.6

最大功率/转速(kW/rpm) 7.8/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.5/6500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2020x795x1035

座高(mm) 755 整备质量(kg) 117

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing Lone Wolf JH125-C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6280 Brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine 125cc maximum horsepower (Ps) 10.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.8/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.5/6500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2020x795x1035

Seat height (mm) 755 curb weight (kg) 117

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 独狼

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6580 品牌 嘉陵

车型 复古 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.2

最大功率/转速(kW/rpm) 9/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/6500

变速器 循环5挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 2030x770x1080

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing Lone Wolf

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6580 Brand Jialing

Model Retro Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 9/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/6500

Transmission cycle 5-speed ABS none

CBS without length x width x height (mm) 2030x770x1080

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 新独狼JH150-6

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6880 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.2

最大功率/转速(kW/rpm) 9/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2030x770x1080

座高(mm) - 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing New Lone Wolf JH150-6

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6880 Brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 9/- Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2030x770x1080

Seat height (mm) - curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

嘉陵 JH150-8B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 嘉陵

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 150cc 最大马力(Ps) 12.2

最大功率/转速(kW/rpm) 9/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 13/6000

变速器 国际5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2053x752x1174

座高(mm) - 整备质量(kg) 149

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) 2.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Jialing JH150-8B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Jialing

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine 150cc maximum horsepower (Ps) 12.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 9/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 13/6000

Transmission international 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2053x752x1174

Seat height (mm) - curb weight (kg) 149

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) 2.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

MBP Feelink C150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9980 品牌 MBP

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 巨能摩托车科技有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 13.2

最大功率/转速(kW/rpm) 9.7/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 13.7/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配单前

CBS - 长x宽x高(mm) 1910x690x1140

座高(mm) 785 整备质量(kg) 138

油箱容量(L) 7 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 眷恋蓝,新奇绿,向往金

MBP Feelink C150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9980 brand MBP

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer Juneng Motorcycle Technology Co., Ltd

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 13.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 9.7/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 13.7/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard single front

CBS - Length x Width x Height (mm) 1910x690x1140

Seat height (mm) 785 curb weight (kg) 138

Fuel tank capacity (L) 7 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: nostalgic blue, novel green, longing for gold

MBP Feelink C150Mate

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9980 品牌 MBP

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 巨能摩托车科技有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 13.6

最大功率/转速(kW/rpm) 10/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 13.7/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1950x715x1150

座高(mm) 780 整备质量(kg) 142

油箱容量(L) 7 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 96

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或12000公里

可选颜色 云母绿,骑士银,破晓白,梵高蓝,丝缎灰

MBP Feelink C150Mate

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9980 brand MBP

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer Juneng Motorcycle Technology Co., Ltd

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 13.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 13.7/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1950x715x1150

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 142

Fuel tank capacity (L) 7 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 96

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 12000 kilometers

Available colors: Mica Green, Knight Silver, Dawn White, Van Gogh Blue, Silk Grey

MBP Feelink C150 Iron

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 MBP

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程·150cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 蓝色,白色

MBP Feelink C150 Iron

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand MBP

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke · 150cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: blue, white

MBP Feelink X

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12980 品牌 MBP

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 宁波市龙嘉动力科技有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 12.9

最大功率/转速(kW/rpm) 9.5/8250 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12.5/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1930x810x1260

座高(mm) 795 整备质量(kg) 148

油箱容量(L) 11.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 洒脱白,畅快灰,探索黑,无阻蓝

MBP Feelink X

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (RMB) 12980 Brand MBP

Model pedal production method: domestic

Origin: Ningbo Longjia Power Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 9.5/8250 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12.5/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1930x810x1260

Seat height (mm) 795 curb weight (kg) 148

Fuel tank capacity (L) 11.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include free white, refreshing gray, exploration black, and unobstructed blue

MBP Feelink S150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12180 品牌 MBP

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 巨能摩托车科技有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 15.0

最大功率/转速(kW/rpm) 11/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.5/5000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1975x760x1150

座高(mm) 780 整备质量(kg) 140

油箱容量(L) 7.8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 108

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或12000公里

可选颜色 SR机动彩

MBP Feelink S150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12180 brand MBP

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer Juneng Motorcycle Technology Co., Ltd

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 15.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 11/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.5/5000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1975x760x1150

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 140

Fuel tank capacity (L) 7.8 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 108

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 12000 kilometers

Optional Color SR Mobile Color

MBP Feelink U150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11980 品牌 MBP

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 巨能摩托车科技有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 13.2

最大功率/转速(kW/rpm) 9.7/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 13.7/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2050x695x1185

座高(mm) 790 整备质量(kg) 146

油箱容量(L) 9.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 99

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或12000公里

可选颜色 伯爵灰,典雅黑,罗兰白

MBP Feelink U150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11980 brand MBP

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer Juneng Motorcycle Technology Co., Ltd

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 13.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 9.7/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 13.7/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2050x695x1185

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 146

Fuel tank capacity (L) 9.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 99

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 12000 kilometers

Available colors: Earl Grey, Elegant Black, Roland White

MBP Finder T250X

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 MBP

车型 拉力 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 250cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 黑色

MBP Finder T250X

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand MBP

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin - Manufacturer-

Engine 250cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available color: Black

MBP F125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 MBP

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 四冲程·125cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

MBP F125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand MBP

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine 4-stroke · 125cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

MBP N250R

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 MBP

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 250cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

MBP N250R

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand MBP

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine 250cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

MBP HYPE VOLT

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 MBP

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 -/- 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

MBP HYPE VOLT

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand MBP

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specifications -/- Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

MBP HYPE VISION

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 MBP

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 -/- 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

MBP HYPE VISION

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand MBP

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specifications -/- Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

MBP S01 Sport

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 MBP

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 -/- 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

MBP S01 Sport

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand MBP

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specifications -/- Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

MBP S01 Comfort

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 MBP

车型 复古 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 -/- 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

MBP S01 Comfort

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand MBP

Model Retro Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specifications -/- Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 Racing 400

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 银钢

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列四缸四冲程 水冷·400cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel Racing 400

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand silver steel

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline four cylinder four stroke water-cooled · 400cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 船型边三YG150B-23

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12606 品牌 银钢

车型 三轮 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1770x1470x1040

座高(mm) 690 整备质量(kg) 185

油箱容量(L) 12.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 70

官方平均油耗(L/100km) 3.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel Ship Type Three YG150B-23

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12606 brand silver steel

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 1770x1470x1040

Seat height (mm) 690 curb weight (kg) 185

Fuel tank capacity (L) 12.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 70

Official average fuel consumption (L/100km) 3.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 十字架YG150B-22

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12800 品牌 银钢

车型 三轮 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.6

最大功率/转速(kW/rpm) 8.5/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1790x1370x1050

座高(mm) 600 整备质量(kg) 180

油箱容量(L) 12.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 70

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver steel cross YG150B-22

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12800 brand silver steel

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.5/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1790x1370x1050

Seat height (mm) 600 curb weight (kg) 180

Fuel tank capacity (L) 12.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 70

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 巡逻者200

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 16800 品牌 银钢

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·200cc 最大马力(Ps) 13.6

最大功率/转速(kW/rpm) 10/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 15/5500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1855x1455x1070

座高(mm) 690 整备质量(kg) 228

油箱容量(L) 12.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 70

官方平均油耗(L/100km) 2.9 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 600 整车质保 -

可选颜色 军绿色

Silver Steel Patrol 200

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 16800 Brand Silver Steel

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 13.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 15/5500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1855x1455x1070

Seat height (mm) 690 curb weight (kg) 228

Fuel tank capacity (L) 12.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 70

Official average fuel consumption (L/100km) 2.9 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 600 vehicle warranty-

Optional color: military green

银钢 巡逻者150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 17800 品牌 银钢

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 10.6

最大功率/转速(kW/rpm) 7.8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1855x1455x1070

座高(mm) 690 整备质量(kg) 204

油箱容量(L) 12.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 70

官方平均油耗(L/100km) 4.3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 军绿色

Silver Steel Patrol 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 17800 brand silver steel

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 10.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1855x1455x1070

Seat height (mm) 690 curb weight (kg) 204

Fuel tank capacity (L) 12.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 70

Official average fuel consumption (L/100km) 4.3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Optional color: military green

银钢 鲸

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 18800 品牌 银钢

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆银钢科技(集团)有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 10.6

最大功率/转速(kW/rpm) 7.8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 前进5挡+1倒挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1750x1480x1035

座高(mm) 705 整备质量(kg) 203

油箱容量(L) 12.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 70

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 水色天空,冰粉蔷薇,原子黄,耀银灰

Silver Steel Whale

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 18800 brand silver steel

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chongqing Yingang Technology (Group) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 10.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission forward 5-speed+1-speed reverse ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1750x1480x1035

Seat height (mm) 705 curb weight (kg) 203

Fuel tank capacity (L) 12.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 70

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available colors: Water colored sky, Ice pink rose, Atomic yellow, Radiant silver gray

银钢 悍路者300

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 26800 品牌 银钢

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·300cc 最大马力(Ps) 25.2

最大功率/转速(kW/rpm) 18.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 23/7000

变速器 前进4挡+1倒挡 ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2100x1660x1080

座高(mm) 780 整备质量(kg) 268

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 75

官方平均油耗(L/100km) 3.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 黑金色

Silver Steel Trailblazer 300

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 26800 brand silver steel

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 300cc maximum horsepower (Ps) 25.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 18.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 23/7000

Transmission forward 4th gear+reverse gear ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 2100x1660x1080

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 268

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 75

Official average fuel consumption (L/100km) 3.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Black and Gold

银钢 SUV500

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 39800 品牌 银钢

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆银钢科技(集团)有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·450cc 最大马力(Ps) 40.8

最大功率/转速(kW/rpm) 30/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 37/7000

变速器 前进4挡+1倒挡 ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2200x1610x1140

座高(mm) 820 整备质量(kg) 312

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 卡布里蓝,红雀灰

Silver Steel SUV500

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 39800 brand silver steel

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chongqing Yingang Technology (Group) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 450cc maximum horsepower (Ps) 40.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 30/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 37/7000

Transmission forward 4th gear+reverse gear ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 2200x1610x1140

Seat height (mm) 820 curb weight (kg) 312

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available colors: Capri Blue, Cardinal Grey

银钢 SUV500 Ⅱ

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 43999 品牌 银钢

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆银钢科技(集团)有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·450cc 最大马力(Ps) 46.2

最大功率/转速(kW/rpm) 34/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 41/-

变速器 - ABS -

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2180x1630x1340

座高(mm) - 整备质量(kg) 334

油箱容量(L) 20 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 128

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 蓝色

Silver Steel SUV500 II

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 43999 brand silver steel

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chongqing Yingang Technology (Group) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 450cc maximum horsepower (Ps) 46.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 34/- maximum torque/speed (N · m/rpm) 41/-

Transmission - ABS-

CBS standard length x width x height (mm) 2180x1630x1340

Seat height (mm) - curb weight (kg) 334

Fuel tank capacity (L) 20 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 128

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available color: Blue

银钢 Ninety

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10077 品牌 银钢

车型 复古 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·199cc 最大马力(Ps) 13.6

最大功率/转速(kW/rpm) 10/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 15/5500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2050×750×1040

座高(mm) 780 整备质量(kg) 136

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 98

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel Ninety

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10077 brand silver steel

Model Retro Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 199cc maximum horsepower (Ps) 13.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 15/5500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2050 × 750 × 1040

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 136

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 98

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 拿铁 200

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11980 品牌 银钢

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·200cc 最大马力(Ps) 13.6

最大功率/转速(kW/rpm) 10/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 15.5/5500

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2050x750x1040

座高(mm) 780 整备质量(kg) 136

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 98

官方平均油耗(L/100km) 2.6 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 哑黑

Silver Steel Latte 200

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11980 brand silver steel

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 13.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 15.5/5500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 2050x750x1040

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 136

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 98

Official average fuel consumption (L/100km) 2.6 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Optional color matte black

银钢 铁甲骑兵 200

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12980 品牌 银钢

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·200cc 最大马力(Ps) 13.6

最大功率/转速(kW/rpm) 10/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 15.5/5500

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2050x820x1130

座高(mm) 770 整备质量(kg) 141

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 98

官方平均油耗(L/100km) 2.6 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver steel armored cavalry 200

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12980 Brand Silver Steel

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 13.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 15.5/5500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 2050x820x1130

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 141

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 98

Official average fuel consumption (L/100km) 2.6 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 拿铁 RTD250 Twin

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 14800 品牌 银钢

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 油冷·250cc 最大马力(Ps) 15.6

最大功率/转速(kW/rpm) 11.5/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 15/6500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2050x785x1120

座高(mm) 800 整备质量(kg) 158

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) 3.6 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 灰色,蓝色,黑色,红色

Silver Steel Latte RTD250 Twin

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 14800 brand silver steel

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke oil cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 15.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 11.5/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 15/6500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2050x785x1120

Seat height (mm) 800 curb weight (kg) 158

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) 3.6 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available colors: gray, blue, black, red

银钢 小怪兽125

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7680 品牌 银钢

车型 MINI 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.3/5000

变速器 - ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1780x775x1030

座高(mm) 740 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel Monster 125

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7680 brand silver steel

Model MINI Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.3/5000

Transmission - ABS None

CBS without length x width x height (mm) 1780x775x1030

Seat height (mm) 740 curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 小怪兽150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10380 品牌 银钢

车型 MINI 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆银钢科技(集团)有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 10.6

最大功率/转速(kW/rpm) 7.8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 国际5挡 ABS 标配单前

CBS 无 长x宽x高(mm) 1740x800x1010

座高(mm) 750 整备质量(kg) 118

油箱容量(L) 9 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) 2.1 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 黑色,红色

Silver Steel Monster 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10380 Brand Silver Steel

Model MINI Production Method Domestic

Origin: Chongqing Yingang Technology (Group) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 10.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission international 5-speed ABS standard single front

CBS without length x width x height (mm) 174x80x1010

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 118

Fuel tank capacity (L) 9 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) 2.1 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: black, red

银钢 YG200-3

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9980 品牌 银钢

车型 MINI 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·199cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) 10/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 15.5/5500

变速器 国际5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1740x800x1010

座高(mm) 790 整备质量(kg) 118

油箱容量(L) 9 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 2.9 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Yinggang YG200-3

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9980 brand silver steel

Model MINI Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 199cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 15.5/5500

Transmission international 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 174x80x1010

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 118

Fuel tank capacity (L) 9 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 2.9 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 大怪兽250

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12800 品牌 银钢

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·250cc 最大马力(Ps) 17.7

最大功率/转速(kW/rpm) 13/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 17.3/6000

变速器 国际6挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1980x830x1120

座高(mm) 780 整备质量(kg) 143

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) 2.9 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 红色,白色

Silver Steel Monster 250

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12800 brand silver steel

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 17.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 13/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 17.3/6000

Transmission international 6-speed ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1980x830x1120

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 143

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) 2.9 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: red, white

银钢 MINI 太子

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7380 品牌 银钢

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.6

最大功率/转速(kW/rpm) 8.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.8/7000

变速器 循环5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1785x770x1000

座高(mm) 680 整备质量(kg) 122

油箱容量(L) 12.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 烈焰红,哑军绿,玛瑙黑,公安白

Silver Steel MINI Crown Prince

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7380 brand silver steel

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.8/7000

Transmission cycle 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1785x770x1000

Seat height (mm) 680 curb weight (kg) 122

Fuel tank capacity (L) 12.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Flame Red, Silent Army Green, Agate Black, Public Security White

银钢 大MINI

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7980 品牌 银钢

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 150cc 最大马力(Ps) 11.96

最大功率/转速(kW/rpm) 8.8/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1790×790×1050

座高(mm) 690 整备质量(kg) 122

油箱容量(L) 12.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel MINI

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7980 Brand Silver Steel

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine 150cc maximum horsepower (Ps) 11.96

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.8/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1790 × 790 × 1050

Seat height (mm) 690 curb weight (kg) 122

Fuel tank capacity (L) 12.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 MINI复古

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8580 品牌 银钢

车型 MINI 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·149cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1755x780x1040

座高(mm) 680 整备质量(kg) 124

油箱容量(L) 12.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 400 整车质保 -

可选颜色 印染青,军绿色,大象灰,孔雀蓝

Silver Steel MINI Retro

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8580 brand silver steel

Model MINI Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 149cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1755x780x1040

Seat height (mm) 680 curb weight (kg) 124

Fuel tank capacity (L) 12.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 400 vehicle warranty-

Available colors: printed and dyed blue, military green, elephant gray, peacock blue

银钢 Super Mini 150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8980 品牌 银钢

车型 MINI 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆银钢科技(集团)有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 国际5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1755x780x1040

座高(mm) 680 整备质量(kg) 120

油箱容量(L) 12.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 2.7 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 桃夭粉,栀子黄,日光蓝

Silver Steel Super Mini 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8980 brand silver steel

Model MINI Production Method Domestic

Origin: Chongqing Yingang Technology (Group) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission international 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1755x780x1040

Seat height (mm) 680 curb weight (kg) 120

Fuel tank capacity (L) 12.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 2.7 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available colors: Peach Sky Pink, Gardenia Yellow, Sunlight Blue

银钢 蜜獾

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9980 品牌 银钢

车型 MINI 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆银钢科技(集团)有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 10.6

最大功率/转速(kW/rpm) 7.8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 国际5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1755x750x1040

座高(mm) 720 整备质量(kg) 110

油箱容量(L) 8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 龙年限量版

Silver Steel Honey Badger

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9980 brand silver steel

Model MINI Production Method Domestic

Origin: Chongqing Yingang Technology (Group) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 10.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission international 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1755x750x1040

Seat height (mm) 720 curb weight (kg) 110

Fuel tank capacity (L) 8 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available colors the Year of the Loong Limited Edition

银钢 AT 150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8980 品牌 银钢

车型 MINI 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 10.9

最大功率/转速(kW/rpm) 8/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1755x780x1040

座高(mm) 680 整备质量(kg) 122

油箱容量(L) 12.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel AT 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8980 brand silver steel

Model MINI Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 10.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1755x780x1040

Seat height (mm) 680 curb weight (kg) 122

Fuel tank capacity (L) 12.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 迷你 N150B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8980 品牌 银钢

车型 MINI 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·149cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1800x780x1060

座高(mm) 690 整备质量(kg) 128

油箱容量(L) 12.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 2.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 藏青蓝,大象灰,孔雀蓝,哑军绿,玛瑙黑,公安白

Silver Steel Mini N150B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8980 brand silver steel

Model MINI Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 149cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1800x780x1060

Seat height (mm) 690 curb weight (kg) 128

Fuel tank capacity (L) 12.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include navy blue, elephant gray, peacock blue, mute army green, agate black, and police white

银钢 Game Master 500

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 银钢

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 YG267MR

发动机 直列双缸四冲程 水冷·500cc 最大马力(Ps) 42.8

最大功率/转速(kW/rpm) 31.5/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 国际6挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel Game Master 500

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand silver steel

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer YG267MR

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 42.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 31.5/Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission international 6-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 山地王YG150-F

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6927 品牌 银钢

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.6

最大功率/转速(kW/rpm) 8.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.8/7000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2090x860x1070

座高(mm) 760 整备质量(kg) 132

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Yinggang Mountain King YG150-F

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6927 brand silver steel

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.8/7000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2090x860x1070

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 132

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 山地王 摩旅版

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 银钢

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·149cc 最大马力(Ps) 11.1

最大功率/转速(kW/rpm) 8.2/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 - ABS -

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2090x860x1070

座高(mm) 790 整备质量(kg) 132

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel Mountain King Motorcycle Travel Edition

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 brand silver steel

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 149cc maximum horsepower (Ps) 11.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.2/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission - ABS-

CBS standard length x width x height (mm) 2090x860x1070

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 132

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 铁拳 TAKKEN

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12800 品牌 银钢

车型 拉力 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·250cc 最大马力(Ps) 17.7

最大功率/转速(kW/rpm) 13/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 17.3/6000

变速器 国际6挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x838x1140

座高(mm) 820 整备质量(kg) 152

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) 2.9 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 红白配色

Silver Steel Fist TAKKEN

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12800 brand silver steel

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 17.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 13/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 17.3/6000

Transmission international 6-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x838x1140

Seat height (mm) 820 curb weight (kg) 152

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) 2.9 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: red and white color scheme

银钢 铁拳 TR 250

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12800 品牌 银钢

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·250cc 最大马力(Ps) 17.7

最大功率/转速(kW/rpm) 13/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 17.3/6000

变速器 - ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2030x860x1130

座高(mm) 800 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) 2.9 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel Fist TR 250

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12800 brand silver steel

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 17.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 13/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 17.3/6000

Transmission - ABS None

CBS standard length x width x height (mm) 2030x860x1130

Seat height (mm) 800 curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) 2.9 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 拖拖 YG175T-38

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8880 品牌 银钢

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·175cc 最大马力(Ps) 9.2

最大功率/转速(kW/rpm) 6.8/6500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11/5000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1905x685x1135

座高(mm) 750 整备质量(kg) 113

油箱容量(L) 6.8 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 白色

Silver Steel Trailer YG175T-38

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8880 brand silver steel

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 175cc maximum horsepower (Ps) 9.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.8/6500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11/5000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 1905x685x1135

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 113

Fuel tank capacity (L) 6.8 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available color: White

银钢 小怪兽E

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5980 品牌 银钢

车型 MINI 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1780x775x1030

座高(mm) 770 整备质量(kg) -

电池规格 72V 20AhAh 充电时间（h） 8

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 52

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 50 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel Monster E

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5980 brand silver steel

Model MINI Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1780x775x1030

Seat height (mm) 770 curb weight (kg)-

Battery specification 72V 20AhAh Charging time (h) 8

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 52

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 50 vehicle warranty-

Available colors-

银钢 SEEVPAPA

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4588 品牌 银钢

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1550x680x1100

座高(mm) 600 整备质量(kg) 87

电池规格 60V 20Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) 50 整车质保 -

可选颜色 白色

Silver Steel SEEVPAPA

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4588 brand silver steel

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1550x680x1100

Seat height (mm) 600 curb weight (kg) 87

Battery specification 60V 20Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) 50 vehicle warranty-

Available color: White

银钢 CG王 YG125-B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 2980 品牌 银钢

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.93

最大功率/转速(kW/rpm) 7.3/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.2/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1900×720×995

座高(mm) - 整备质量(kg) 103

油箱容量(L) 11 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel CG King YG125-B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 2980 Brand Silver Steel

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.93

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.3/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.2/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1900 × 720 × 995

Seat height (mm) - curb weight (kg) 103

Fuel tank capacity (L) 11 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 银羊YG150-12A 普通版

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4280 品牌 银钢

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.6

最大功率/转速(kW/rpm) 8.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.8/7000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2025x765x1045

座高(mm) 770 整备质量(kg) 124

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel Silver Sheep YG150-12A Regular Edition

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4280 brand silver steel

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.8/7000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2025x765x1045

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 124

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 新瑞虎YG125-20A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4680 品牌 银钢

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 12.2

最大功率/转速(kW/rpm) 9/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.8/7000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2070x760x1130

座高(mm) 785 整备质量(kg) 126

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Yinggang New Ruihu YG125-20A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4680 Brand Silver Steel

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 12.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 9/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.8/7000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2070x760x1130

Seat height (mm) 785 curb weight (kg) 126

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 吉虎YG150-12A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5345 品牌 银钢

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.6

最大功率/转速(kW/rpm) 8.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.8/7000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2025x765x1045

座高(mm) 770 整备质量(kg) 124

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Yinggang Jihu YG150-12A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5345 brand silver steel

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.8/7000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2025x765x1045

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 124

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 银羊YG150-12A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5390 品牌 银钢

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 9.9

最大功率/转速(kW/rpm) 7.3/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.2/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2025x765x1045

座高(mm) 770 整备质量(kg) 124

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel Silver Sheep YG150-12A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5390 Brand Silver Steel

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 9.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.3/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.2/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2025x765x1045

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 124

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 银羊YG150-12A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5390 品牌 银钢

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 9.9

最大功率/转速(kW/rpm) 7.3/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.2/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2025x765x1045

座高(mm) 770 整备质量(kg) 124

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel Silver Sheep YG150-12A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5390 Brand Silver Steel

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 9.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.3/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.2/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2025x765x1045

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 124

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 R8 YG125-7B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6180 品牌 银钢

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 12.0

最大功率/转速(kW/rpm) 8.8/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.8/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2020x770x1110

座高(mm) 780 整备质量(kg) 122

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel R8 YG125-7B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6180 brand silver steel

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 12.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.8/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.8/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2020x770x1110

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 122

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 银羊YG125-2F 普通型

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6380 品牌 银钢

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.9

最大功率/转速(kW/rpm) 7.3/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.2/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2025x765x1045

座高(mm) 770 整备质量(kg) 124

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel Silver Sheep YG125-2F Regular Type

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6380 brand silver steel

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.3/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.2/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2025x765x1045

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 124

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 征服者YG150-NF

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6960 品牌 银钢

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.0

最大功率/转速(kW/rpm) 8.8/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2010x750x1070

座高(mm) 790 整备质量(kg) 132

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel Conqueror YG150-NF

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6960 brand silver steel

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.8/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2010x750x1070

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 132

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 独角兽YG250-NF

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 16800 品牌 银钢

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 25.2

最大功率/转速(kW/rpm) 18.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 22/7000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2010x770x1095

座高(mm) 780 整备质量(kg) 166

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 125

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel Unicorn YG250-NF

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 16800 Brand Silver Steel

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 25.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 18.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 22/7000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2010x770x1095

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 166

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 125

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

银钢 X战警 YG150GY-2A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6324 品牌 银钢

车型 越野 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.0

最大功率/转速(kW/rpm) 8.8/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2100x810x1185

座高(mm) 820 整备质量(kg) 121

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) 2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Silver Steel X-Men YG150GY-2A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6324 brand silver steel

Model Off road Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.8/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2100x810x1185

Seat height (mm) 820 curb weight (kg) 121

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) 2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 R25

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11800 品牌 飞鹰

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 27.9

最大功率/转速(kW/rpm) 20.5/9750 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 22/7500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2030x710x1070

座高(mm) 795 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) 2.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle R25

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11800 Brand Flying Eagle

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 27.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 20.5/9750 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 22/7500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2030x710x1070

Seat height (mm) 795 curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) 2.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 RM35

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 19800 品牌 飞鹰

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·320cc 最大马力(Ps) 41.5

最大功率/转速(kW/rpm) 30.5/10500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 31/9000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2090x730x1200

座高(mm) 780 整备质量(kg) 163

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) 5.9

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 170

官方平均油耗(L/100km) 3.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 430 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 星闪黑,普鲁士蓝,仿碳纤维纹,梭光银,烟熏紫,珍珠白

Flying Eagle RM35

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 19800 Brand Flying Eagle

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 320cc maximum horsepower (Ps) 41.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 30.5/10500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 31/9000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2090x730x1200

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 163

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s) 5.9

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 170

Official average fuel consumption (L/100km) 3.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 430 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors: Star Sparkle Black, Prussian Blue, Imitation Carbon Fiber Pattern, Shuttle Silver, Smoked Purple, Pearl White

飞鹰 S25

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11800 品牌 飞鹰

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 27.9

最大功率/转速(kW/rpm) 20.5/9750 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 22/7500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2030x710x1070

座高(mm) 795 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) 2.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle S25

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11800 Brand Flying Eagle

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 27.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 20.5/9750 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 22/7500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2030x710x1070

Seat height (mm) 795 curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) 2.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 XF150R

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11800 品牌 飞鹰

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 17.0

最大功率/转速(kW/rpm) 12.5/9500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.5/8000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2007x704x1080

座高(mm) 780 整备质量(kg) 135

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 115

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 白红,银黑,靛蓝

Flying Eagle XF150R

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11800 Brand Flying Eagle

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 17.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.5/9500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.5/8000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2007x704x1080

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 135

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 115

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: white red, silver black, indigo

飞鹰 小飞鹰150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 飞鹰

车型 MINI 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 黑色,绿色,红色,灰色

Flying Eagle Little Flying Eagle 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Flying Eagle

Model MINI Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS None

CBS without length x width x height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: black, green, red, gray

飞鹰 风景FY125T-3P

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4800 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.2

最大功率/转速(kW/rpm) 6/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1840x700x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle Landscape FY125T-3P

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4800 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 6/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1840x700x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 星尚

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4980 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1800x680x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 100

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 哑光银灰

Flying Eagle Star Shang

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4980 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1800x680x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 100

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte silver gray

飞鹰 飞尚

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4980 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1800x680x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 100

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 白色

Flying Eagle Flying Shang

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4980 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1800x680x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 100

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available color: White

飞鹰 雅致

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5500 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·102cc 最大马力(Ps) 6.7

最大功率/转速(kW/rpm) 4.9/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1710x640x1025

座高(mm) - 整备质量(kg) 83

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 75

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle Elegance

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5500 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 102cc maximum horsepower (Ps) 6.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 4.9/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1710x640x1025

Seat height (mm) - curb weight (kg) 83

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 75

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 鬼火 FY110T-5A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5680 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6.5/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1735x660x1050

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle Ghost Fire FY110T-5A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5680 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6.5/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1735x660x1050

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 FY100T-8A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6337 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·100cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1740x675x1040

座高(mm) - 整备质量(kg) 83

油箱容量(L) 6 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 75

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle FY100T-8A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6337 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 100cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1740x675x1040

Seat height (mm) - curb weight (kg) 83

Fuel tank capacity (L) 6 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 75

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 NCX

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6380 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1910x700x1125

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 白色,灰色

Flying Eagle NCX

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6380 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1910x700x1125

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: white, gray

飞鹰 花嫁FY100T-A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6680 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 6.7

最大功率/转速(kW/rpm) 4.9/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) 750 整备质量(kg) 90

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 75

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle Flower Marries FY100T-A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6680 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 6.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 4.9/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 90

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 75

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 雅格FY110T-A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6680 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6.5/6000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1710x640x1025

座高(mm) - 整备质量(kg) 83

油箱容量(L) 4.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 1.81 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle Yage FY110T-A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6680 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6.5/6000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1710x640x1025

Seat height (mm) - curb weight (kg) 83

Fuel tank capacity (L) 4.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 1.81 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 酷禧FY110T-C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6680 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6.5/6000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1700x670x1065

座高(mm) - 整备质量(kg) 83

油箱容量(L) 5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 1.81 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle Cool Joy FY110T-C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6680 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6.5/6000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1700x670x1065

Seat height (mm) - curb weight (kg) 83

Fuel tank capacity (L) 5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 1.81 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 新喜爱FY110T-B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6680 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6.5/6000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1800x690x1040

座高(mm) - 整备质量(kg) 90

油箱容量(L) 4.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 1.81 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle New Favorite FY110T-B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6680 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6.5/6000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1800x690x1040

Seat height (mm) - curb weight (kg) 90

Fuel tank capacity (L) 4.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 1.81 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 酷星FY110T-C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6680 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6.5/6000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1700x670x1065

座高(mm) - 整备质量(kg) 83

油箱容量(L) 5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 1.81 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Feiying Cool Star FY110T-C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6680 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6.5/6000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1700x670x1065

Seat height (mm) - curb weight (kg) 83

Fuel tank capacity (L) 5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 1.81 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 喜劲FY110T-3A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6880 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.61

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6.5/6000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1800x680x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 100

油箱容量(L) 4.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 1.81 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Feiying Xijin FY110T-3A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6880 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.61

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6.5/6000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1800x680x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 100

Fuel tank capacity (L) 4.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 1.81 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 E酷FY110T-2B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6880 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6.5/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1800x730x1120

座高(mm) 740 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 5.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 1.81 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 150 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle E Cool FY110T-2B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6880 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6.5/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 1800x730x1120

Seat height (mm) 740 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 5.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 1.81 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 150 vehicle warranty-

Available colors-

飞鹰 Rszero FY100T-8B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6891 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·100cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) 95

油箱容量(L) 5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 75

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle Rszero FY100T-8B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6891 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 100cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg) 95

Fuel tank capacity (L) 5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 75

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 优雅

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1900x680x1125

座高(mm) 745 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 5.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 2.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 磨砂黑,磨砂灰,哑光银,红色,磨砂蓝,珍珠白

Flying Eagle Elegance

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1900x680x1125

Seat height (mm) 745 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 5.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte black, matte gray, matte silver, red, matte blue, pearl white

飞鹰 乐行

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1900x680x1125

座高(mm) 745 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 5.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 2.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle Joyful Journey

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1900x680x1125

Seat height (mm) 745 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 5.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 FY100T-8B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7380 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·100cc 最大马力(Ps) 6.7

最大功率/转速(kW/rpm) 4.9/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1735x660x1050

座高(mm) - 整备质量(kg) 83

油箱容量(L) 4.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 75

官方平均油耗(L/100km) 1.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle FY100T-8B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7380 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 100cc maximum horsepower (Ps) 6.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 4.9/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1735x660x1050

Seat height (mm) - curb weight (kg) 83

Fuel tank capacity (L) 4.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 75

Official average fuel consumption (L/100km) 1.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 维纳斯

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7980 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS 标配 长x宽x高(mm) 1860x670x1130

座高(mm) - 整备质量(kg) 100

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 米白色,磨砂灰,哑光灰,亚光黑,海湾蓝,蒂芙尼蓝

Flying Eagle Venus

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7980 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS standard length x width x height (mm) 1860x670x1130

Seat height (mm) - curb weight (kg) 100

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: beige, frosted gray, matte gray, matte black, bay blue, Tiffany blue

飞鹰 凌雅

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8053 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·102cc 最大马力(Ps) 6.7

最大功率/转速(kW/rpm) 4.9/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 6.4/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1849x700x1120

座高(mm) 740 整备质量(kg) 102

油箱容量(L) 6 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle Lingya

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8053 brand Feiying

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 102cc maximum horsepower (Ps) 6.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 4.9/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 6.4/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1849x700x1120

Seat height (mm) 740 curb weight (kg) 102

Fuel tank capacity (L) 6 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 劲战四代目FY125T-3J

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8800 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.88

最大功率/转速(kW/rpm) 8/5500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 自动 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1855 X 675 X 1110

座高(mm) 780 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 6.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle Battle IV FY125T-3J

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8800 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.88

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/5500 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission Automatic ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1855 X 675 X 1110

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 6.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 赛格FY125T-3Y

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8850 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸4冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.9

最大功率/转速(kW/rpm) 8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) 780 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 4.2 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) 2.1 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle SEG FY125T-3Y

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8850 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder 4-stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 4.2 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) 2.1 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 喜劲FY125T-3J

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8000 品牌 飞鹰

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) 780 整备质量(kg) 106

油箱容量(L) 6.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Feiying Xijin FY125T-3J

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8000 Brand Flying Eagle

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 106

Fuel tank capacity (L) 6.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 飞雅UFR

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1910x700x1175

座高(mm) 745 整备质量(kg) 100

油箱容量(L) 5.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 2.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 黑色

Feiying Feiya UFR

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1910x700x1175

Seat height (mm) 745 curb weight (kg) 100

Fuel tank capacity (L) 5.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available color: Black

飞鹰 飞雅新优雅

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.7

最大功率/转速(kW/rpm) 5.7/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1900x680x1125

座高(mm) - 整备质量(kg) 100

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 哑光银灰

Feiying Feiya New Elegance

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.7/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1900x680x1125

Seat height (mm) - curb weight (kg) 100

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte silver gray

飞鹰 飞雅鹰戈

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1880x730x1220

座高(mm) - 整备质量(kg) 100

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 白绿

Flying Eagle Flying Ya Eagle Ge

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1880x730x1220

Seat height (mm) - curb weight (kg) 100

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: white and green

飞鹰 飞雅LR

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7980 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1860x670x1130

座高(mm) - 整备质量(kg) 100

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Feiying Feiya LR

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7980 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1860x670x1130

Seat height (mm) - curb weight (kg) 100

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 飙风150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5980 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.0

最大功率/转速(kW/rpm) 8.1/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 1830x680x1100

座高(mm) 785 整备质量(kg) 114

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle Soaring Wind 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5980 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.1/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 1830x680x1100

Seat height (mm) 785 curb weight (kg) 114

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 F-Max 150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11980 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 15.0

最大功率/转速(kW/rpm) 11/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14/5000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 1990x715x1115

座高(mm) 790 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 6.9 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle F-Max 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11980 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 15.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 11/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14/5000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 1990x715x1115

Seat height (mm) 790 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 6.9 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 拉蒂克150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11680 品牌 飞鹰

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州福羊科技有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.0

最大功率/转速(kW/rpm) 8.1/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 1940x755x1165

座高(mm) 795 整备质量(kg) 120

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 蒂芙尼蓝,蓝白,黄/红/绿,珍珠白,白红色,水泥灰,黑色

Flying Eagle Latick 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11680 Brand Flying Eagle

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Fuyang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.1/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 1940x755x1165

Seat height (mm) 795 curb weight (kg) 120

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include Tiffany Blue, Blue White, Yellow/Red/Green, Pearl White, White Red, Cement Grey, Black

飞鹰 剑侠

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4380 品牌 飞鹰

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.3

最大功率/转速(kW/rpm) 7.6/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2050x740x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 131

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle Swordsman

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4380 Brand Flying Eagle

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.6/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2050x740x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 131

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 天箭

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5600 品牌 飞鹰

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.7

最大功率/转速(kW/rpm) 7.1/7800 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.9/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1980x745x1050

座高(mm) 780 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle Sky Arrow

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5600 Brand Flying Eagle

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.1/7800 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.9/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1980x745x1050

Seat height (mm) 780 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 翼侠FY125-18

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6180 品牌 飞鹰

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.33

最大功率/转速(kW/rpm) 7.6/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2050×740×1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 131

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Flying Eagle Wing Hero FY125-18

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6180 Brand Flying Eagle

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.33

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.6/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2050 × 740 × 1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 131

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

飞鹰 刀郎 FY 125-20

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 飞鹰

车型 复古 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.6

最大功率/转速(kW/rpm) 6.3/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.2/4500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1820x786x1065

座高(mm) 835 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 5.1 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Fei Ying Dao Lang FY 125-20

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Feiying

Model Retro Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.3/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.2/4500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1820x786x1065

Seat height (mm) 835 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 5.1 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 骓1200

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 46800 品牌 鑫源

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆鑫源摩托车股份有限公司

发动机 V型双缸四冲程 风冷·1200cc 最大马力(Ps) 61.2

最大功率/转速(kW/rpm) 45/5500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 91/4000

变速器 国际5挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2180x830x1100

座高(mm) 710 整备质量(kg) 262

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 165

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 230 整车质保 -

可选颜色 乌云踏雪,青骢碧兰,赤兔胭脂

Xinyuan Sun 1200

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 46800 Brand Xinyuan

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Chongqing Xinyuan Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine V-type twin cylinder four stroke air-cooled, 1200cc maximum horsepower (Ps) 61.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 45/5500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 91/4000

Transmission international 5-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2180x830x1100

Seat height (mm) 710 curb weight (kg) 262

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 165

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 230 Full vehicle warranty-

Available colors: dark clouds stepping on snow, green Cong Bi Lan, red rabbit rouge

鑫源 悠客YOYO

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6380 品牌 鑫源

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.2

最大功率/转速(kW/rpm) 6/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9/5500

变速器 循环4挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1820x770x1040

座高(mm) 760 整备质量(kg) 86

油箱容量(L) 8.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 75

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 400 整车质保 -

可选颜色 薄荷蓝,元气黄,西瓜红,浅米白

Xinyuan Youke YOYO

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6380 Brand Xinyuan

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 6/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9/5500

Transmission cycle 4th gear ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1820x770x1040

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 86

Fuel tank capacity (L) 8.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 75

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 400 vehicle warranty-

Available colors: Mint Blue, Vitality Yellow, Watermelon Red, Light Rice White

鑫源 SIXDAYS 250

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 16800 品牌 鑫源

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 24.5

最大功率/转速(kW/rpm) 18/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 20.5/5500

变速器 - ABS -

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2130x760x1140

座高(mm) 810 整备质量(kg) 157

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) 2.9 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan SIXDAYS 250

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 16800 Brand Xinyuan

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 24.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 18/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 20.5/5500

Transmission - ABS-

CBS standard length x width x height (mm) 2130x760x1140

Seat height (mm) 810 curb weight (kg) 157

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) 2.9 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 棍王攀爬者

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 19800 品牌 鑫源

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·400cc 最大马力(Ps) 26.5

最大功率/转速(kW/rpm) 19.5/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 32/6000

变速器 国际5挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2130x800x1190

座高(mm) 820 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 130

官方平均油耗(L/100km) 3.6 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 活力橙,镀铬,亚光中灰,亚光红

Xinyuan Stick King Climbers

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 19800 Brand Xinyuan

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 400cc maximum horsepower (Ps) 26.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 19.5/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 32/6000

Transmission international 5-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 213x80x1190

Seat height (mm) 820 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 130

Official average fuel consumption (L/100km) 3.6 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Vitality Orange, Chrome, Matte Medium Grey, Matte Red

鑫源 Rams 440

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 24800 品牌 鑫源

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·450cc 最大马力(Ps) 28.6

最大功率/转速(kW/rpm) 21/6500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 30/5500

变速器 国际5挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2180x820x1120

座高(mm) 810 整备质量(kg) 172

油箱容量(L) 14.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 130

官方平均油耗(L/100km) 4 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan Rams 440

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 24800 Brand Xinyuan

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 450cc maximum horsepower (Ps) 28.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 21/6500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 30/5500

Transmission international 5-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2180x820x1120

Seat height (mm) 810 curb weight (kg) 172

Fuel tank capacity (L) 14.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 130

Official average fuel consumption (L/100km) 4 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 新棍王650

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 24980 品牌 鑫源

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆鑫源摩托车股份有限公司

发动机 单缸四冲程 油冷·650cc 最大马力(Ps) 40.8

最大功率/转速(kW/rpm) 30/6000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 50/5000

变速器 国际5挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2110x790x1150

座高(mm) 800 整备质量(kg) 183

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 150

官方平均油耗(L/100km) 4.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 夜空黑,象牙白,苍穹蓝,闪光墨绿

Xinyuan New Stick King 650

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 24980 Brand Xinyuan

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chongqing Xinyuan Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 650cc maximum horsepower (Ps) 40.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 30/6000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 50/5000

Transmission international 5-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2110x790x1150

Seat height (mm) 800 curb weight (kg) 183

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 150

Official average fuel consumption (L/100km) 4.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Night sky black, ivory white, sky blue, sparkling dark green

鑫源 SIXDAYS 500

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 25800 品牌 鑫源

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·500cc 最大马力(Ps) 29.9

最大功率/转速(kW/rpm) 22/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 36/4500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2120x810x1150

座高(mm) - 整备质量(kg) 173

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 128

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan SIXDAYS 500

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 25800 Brand Xinyuan

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 29.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 22/- Maximum torque/speed (N · m/rpm) 36/4500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2120x810x1150

Seat height (mm) - curb weight (kg) 173

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 128

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 铁甲440

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 26800 品牌 鑫源

车型 复古 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷/油冷·445cc 最大马力(Ps) 28.55

最大功率/转速(kW/rpm) 21/6500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 30/5500

变速器 国际5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2180x820x1120

座高(mm) 810 整备质量(kg) 172

油箱容量(L) 14.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 130

官方平均油耗(L/100km) 4 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan Iron Armor 440

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 26800 Brand Xinyuan

Model Retro Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled/oil cooled · 445cc maximum horsepower (Ps) 28.55

Maximum power/speed (kW/rpm) 21/6500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 30/5500

Transmission international 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2180x820x1120

Seat height (mm) 810 curb weight (kg) 172

Fuel tank capacity (L) 14.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 130

Official average fuel consumption (L/100km) 4 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 TT racer 440

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 26800 品牌 鑫源

车型 复古 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·445cc 最大马力(Ps) 27.8

最大功率/转速(kW/rpm) 20.5/6500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 32/5000

变速器 国际5挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2130×740×1220

座高(mm) 800 整备质量(kg) 160

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan TT racer 440

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 26800 Brand Xinyuan

Model Retro Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 445cc maximum horsepower (Ps) 27.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 20.5/6500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 32/5000

Transmission international 5-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2130 × 740 × 1220

Seat height (mm) 800 curb weight (kg) 160

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 GM440

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 28800 品牌 鑫源

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·440cc 最大马力(Ps) 27.9

最大功率/转速(kW/rpm) 20.5/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 32/-

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) 809 整备质量(kg) 167

油箱容量(L) 22.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan GM440

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 28800 Brand Xinyuan

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 440cc maximum horsepower (Ps) 27.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 20.5/- Maximum torque/speed (N · m/rpm) 32/-

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) 809 curb weight (kg) 167

Fuel tank capacity (L) 22.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 银瓶440

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 24800 品牌 鑫源

车型 复古 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·440cc 最大马力(Ps) 28.6

最大功率/转速(kW/rpm) 21/6500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 33/4500

变速器 国际5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2142x813x1170

座高(mm) 820 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 22 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 140

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan Silver Bottle 440

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 24800 Brand Xinyuan

Model Retro Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 440cc maximum horsepower (Ps) 28.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 21/6500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 33/4500

Transmission international 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2142x813x1170

Seat height (mm) 820 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 22 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 140

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 棍王400 梦想版

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 17800 品牌 鑫源

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·400cc 最大马力(Ps) 26.5

最大功率/转速(kW/rpm) 19.5/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 30/5500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2130x760x1130

座高(mm) 790 整备质量(kg) 163

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 130

官方平均油耗(L/100km) 3.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan Stick King 400 Dream Edition

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 17800 Brand Xinyuan

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 400cc maximum horsepower (Ps) 26.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 19.5/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 30/5500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2130x760x1130

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 163

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 130

Official average fuel consumption (L/100km) 3.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 欧版棍王440

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 20800 品牌 鑫源

车型 复古 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·440cc 最大马力(Ps) 27.9

最大功率/转速(kW/rpm) 20.5/6500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 32/5000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2130x740x1130

座高(mm) 780 整备质量(kg) 164

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 140

官方平均油耗(L/100km) 4 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan European version Stick King 440

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 20800 Brand Xinyuan

Model Retro Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 440cc maximum horsepower (Ps) 27.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 20.5/6500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 32/5000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2130x740x1130

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 164

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 140

Official average fuel consumption (L/100km) 4 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 攀爬者440

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 20800 品牌 鑫源

车型 复古 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·440cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2130x800x1190

座高(mm) 790 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan climber 440

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 20800 Brand Xinyuan

Model Retro Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 440cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 213x80x1190

Seat height (mm) 790 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 黑桃A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10800 品牌 鑫源

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·250cc 最大马力(Ps) 16.3

最大功率/转速(kW/rpm) 12/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 19/5500

变速器 国际6挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2240x860x1140

座高(mm) 670 整备质量(kg) 184

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) 2.9 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan Spades A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10800 Brand Xinyuan

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 16.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 12/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 19/5500

Transmission international 6-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 2240x860x1140

Seat height (mm) 670 curb weight (kg) 184

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) 2.9 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 周末风400

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 31800 品牌 鑫源

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆鑫源摩托车股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·400cc 最大马力(Ps) 26.5

最大功率/转速(kW/rpm) 19.5/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 30/5500

变速器 前进5挡+1倒挡 ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2130x1580x1130

座高(mm) 790 整备质量(kg) 262

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) 4.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 浅咖啡,林荫绿

Xinyuan Weekend Wind 400

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 31800 Brand Xinyuan

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chongqing Xinyuan Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 400cc maximum horsepower (Ps) 26.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 19.5/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 30/5500

Transmission forward 5th gear+reverse gear ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 2130x15800x1130

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 262

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) 4.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: light coffee, tree green

鑫源 自由风 500

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 46800 品牌 鑫源

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·500cc 最大马力(Ps) 29.9

最大功率/转速(kW/rpm) 22/6000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 36/4500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2300x1620x1240

座高(mm) 890 整备质量(kg) 326

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan Free Wind 500

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 46800 Brand Xinyuan

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 29.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 22/6000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 36/4500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2300x1620x1240

Seat height (mm) 890 curb weight (kg) 326

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 龙卷风520

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 48000 品牌 鑫源

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆鑫源摩托车股份有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·500cc 最大马力(Ps) 53.8

最大功率/转速(kW/rpm) 39.6/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 50.5/7000

变速器 前进5挡+1倒挡 ABS -

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2290x1640x1170

座高(mm) 800 整备质量(kg) 358

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 400 整车质保 -

可选颜色 闪光黑,北极灰,爵士白

Xinyuan Tornado 520

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 48000 Brand Xinyuan

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chongqing Xinyuan Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 53.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 39.6/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 50.5/7000

Transmission forward 5-speed+1-speed reverse ABS-

CBS standard length x width x height (mm) 2290x1640x1170

Seat height (mm) 800 curb weight (kg) 358

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 400 vehicle warranty-

Available colors: Sparkling Black, Arctic Grey, Jazz White

鑫源 白菜XY150GY-C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6187 品牌 鑫源

车型 越野 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 12.9

最大功率/转速(kW/rpm) 9.5/9500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2120x820x1155

座高(mm) - 整备质量(kg) 119

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan Cabbage XY150GY-C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6187 Brand Xinyuan

Model Off road Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 12.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 9.5/9500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2120x820x1155

Seat height (mm) - curb weight (kg) 119

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 X-TRICKER(魔术师ll代)

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8000 品牌 鑫源

车型 越野 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·233cc 最大马力(Ps) 16.3

最大功率/转速(kW/rpm) 12/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 18.5/5500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1980x820x1220

座高(mm) 820 整备质量(kg) 112

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan X-TRICKER (Magician II)

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8000 Brand Xinyuan

Model Off road Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 233cc maximum horsepower (Ps) 16.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 12/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 18.5/5500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1980x820x1220

Seat height (mm) 820 curb weight (kg) 112

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 XY50GY-11A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8146 品牌 鑫源

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 10.9

最大功率/转速(kW/rpm) 8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1945x815x1105

座高(mm) - 整备质量(kg) 109

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan XY50GY-11A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8146 Brand Xinyuan

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 10.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1945x815x1105

Seat height (mm) - curb weight (kg) 109

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 X-TRAIL(迅龙)

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8800 品牌 鑫源

车型 拉力 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·250cc 最大马力(Ps) 16.32

最大功率/转速(kW/rpm) 12/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 18.5/5500

变速器 国际5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2080x860x1270

座高(mm) 840 整备质量(kg) 127

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan X-TRAIL (Xunlong)

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8800 Brand Xinyuan

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 16.32

Maximum power/speed (kW/rpm) 12/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 18.5/5500

Transmission international 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2080x860x1270

Seat height (mm) 840 curb weight (kg) 127

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 X3 XY200GY-5

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9500 品牌 鑫源

车型 越野 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·200cc 最大马力(Ps) 14.0

最大功率/转速(kW/rpm) 10.3/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2075x830x1220

座高(mm) 780 整备质量(kg) 128

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan X3 XY200GY-5

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9500 Brand Xinyuan

Model Off road Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 14.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.3/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2075x830x1220

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 128

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 X-Tricker魔术师

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9680 品牌 鑫源

车型 越野 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·250cc 最大马力(Ps) 15.2

最大功率/转速(kW/rpm) 11.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 18.5/5500

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1950x820x1170

座高(mm) 820 整备质量(kg) 124

油箱容量(L) 7.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) 2.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan X-Tricker Magician

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9680 Brand Xinyuan

Model Off road Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 15.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 11.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 18.5/5500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 1950x820x1170

Seat height (mm) 820 curb weight (kg) 124

Fuel tank capacity (L) 7.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) 2.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 越腾XY150GY-6B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11200 品牌 鑫源

车型 越野 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·250cc 最大马力(Ps) 17.0

最大功率/转速(kW/rpm) 12.5/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 19.5/5500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2120x840x1220

座高(mm) - 整备质量(kg) 144

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan Yueteng XY150GY-6B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11200 Brand Xinyuan

Model Off road Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 17.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.5/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 19.5/5500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2120x840x1220

Seat height (mm) - curb weight (kg) 144

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 X5 XY400GY

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 24800 品牌 鑫源

车型 越野 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·400cc 最大马力(Ps) 29.91

最大功率/转速(kW/rpm) 22/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 3.4kg-m/5,500rpm

变速器 4 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2170×830×1340

座高(mm) 890 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 19 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 150

官方平均油耗(L/100km) 4 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan X5 XY400GY

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 24800 Brand Xinyuan

Model Off road Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 400cc maximum horsepower (Ps) 29.91

Maximum power/speed (kW/rpm) 22/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 3.4kg-m/5500rpm

Transmission 4 ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2170 × 830 × 1340

Seat height (mm) 890 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 19 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 150

Official average fuel consumption (L/100km) 4 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 X5

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 27800 品牌 鑫源

车型 越野 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·400cc 最大马力(Ps) 29.91

最大功率/转速(kW/rpm) 22/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 32/5500

变速器 五挡/齿轮常啮 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2200x865x1477

座高(mm) 890 整备质量(kg) 148

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan X5

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 27800 Brand Xinyuan

Model Off road Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 400cc maximum horsepower (Ps) 29.91

Maximum power/speed (kW/rpm) 22/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 32/5500

Transmission in fifth gear/constant gear engagement ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 2200x865x1477

Seat height (mm) 890 curb weight (kg) 148

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 XY250GY-7

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 16980 品牌 鑫源

车型 拉力 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·248cc 最大马力(Ps) 26.5

最大功率/转速(kW/rpm) 19.5/9500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 22/8500/8500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2130x820x1300

座高(mm) 950 整备质量(kg) 122

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan XY250GY-7

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 16980 Brand Xinyuan

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 248cc maximum horsepower (Ps) 26.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 19.5/9500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 22/8500/8500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2130x820x1300

Seat height (mm) 950 curb weight (kg) 122

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 雪橇650

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 鑫源

车型 拉力 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·650cc 最大马力(Ps) 34.0

最大功率/转速(kW/rpm) 25/6000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 45/5000

变速器 国际5挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2090x870x1210

座高(mm) 850 整备质量(kg) 179

油箱容量(L) 11 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 140

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan sled 650

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Xinyuan

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 650cc maximum horsepower (Ps) 34.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 25/6000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 45/5000

Transmission international 5-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2090x870x1210

Seat height (mm) 850 curb weight (kg) 179

Fuel tank capacity (L) 11 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 140

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 DM250 牧羊人

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9980 品牌 鑫源

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆鑫源摩托车股份有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·250cc 最大马力(Ps) 15.4

最大功率/转速(kW/rpm) 11.3/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 18.5/5500

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1980x820x1220

座高(mm) 780 整备质量(kg) 136

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) 2.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan DM250 Shepherd

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9980 Brand Xinyuan

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chongqing Xinyuan Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 15.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 11.3/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 18.5/5500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1980x820x1220

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 136

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) 2.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 锋刃525

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 22980 品牌 鑫源

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆鑫源摩托车股份有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·500cc 最大马力(Ps) 53.8

最大功率/转速(kW/rpm) 39.6/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 50.5/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2050x790x1120

座高(mm) 790 整备质量(kg) 186

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 179

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan Blade 525

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 22980 Brand Xinyuan

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chongqing Xinyuan Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 53.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 39.6/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 50.5/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2050x790x1120

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 186

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 179

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 GN太子 XY 125GY

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4500 品牌 鑫源

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.9

最大功率/转速(kW/rpm) 7.3/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.5/7500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x805x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 117

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan GN Crown Prince XY 125GY

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4500 Brand Xinyuan

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.3/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.5/7500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x805x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 117

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 越能XY150-17A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6780 品牌 鑫源

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 10.9

最大功率/转速(kW/rpm) 8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2050x800x1090

座高(mm) - 整备质量(kg) 130

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan Yueneng XY150-17A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6780 Brand Xinyuan

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 10.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 205x80x1090

Seat height (mm) - curb weight (kg) 130

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 越富XY150-9

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9280 品牌 鑫源

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 10.9

最大功率/转速(kW/rpm) 8/7000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/5500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x790x1050

座高(mm) - 整备质量(kg) 133

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan Yuefu XY150-9

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9280 Brand Xinyuan

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 10.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 8/7000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/5500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x790x1050

Seat height (mm) - curb weight (kg) 133

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

鑫源 爱跑XY250-3

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 16000 品牌 鑫源

车型 跑车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 25.2

最大功率/转速(kW/rpm) 18.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2050x800x1120

座高(mm) 780 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Xinyuan Love Run XY250-3

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 16000 Brand Xinyuan

Model, sports car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 25.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 18.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 205x80x1120

Seat height (mm) 780 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

雅迪 M5

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 3699 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.7 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.5/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) 71/- ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1755x710x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 60V 20Ah 充电时间（h） 6

快充时间(h) 3 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 39

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 珠光天鹅灰,珠光抹茶绿,星空白,丝光红,千鸟棕

Yadi M5

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 3699 Brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.7 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.5/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) 71/- ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1755x710x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 60V 20Ah Charging time (h) 6

Fast charging time (h) 3 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 39

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Pearl Swan Grey, Pearl Matcha Green, Starry Sky White, Silk Red, Thousand Bird Brown

雅迪 Q9

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 3999 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 雅迪科技集团有限公司

电机最大马力(Ps) 1.1 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.8/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1640x710x1030

座高(mm) - 整备质量(kg) 94

电池规格 60V 23Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 45

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 草莓红

Yadi Q9

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 3999 Brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Yadi Technology Group Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Maximum horsepower of motor (Ps) 1.1 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 0.8/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1640x710x1030

Seat height (mm) - curb weight (kg) 94

Battery specification 60V 23Ah Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 45

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Strawberry Red

雅迪 E3

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4399 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.8 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.6/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) 77/- ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1670x680x1065

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 -/- 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 39

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 幻彩珊瑚蓝,幻彩冰沙粉,海水蓝,千鸟棕,萤草绿,塔夫绸白

Yadi E3

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4399 Brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.8 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.6/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) 77/- ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1670x680x1065

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specifications -/- Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 39

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Rainbow Coral Blue, Rainbow Ice Sand Powder, Sea Blue, Thousand Bird Brown, Firefly Green, Taff White

雅迪 Q50

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 雅迪科技集团有限公司

电机最大马力(Ps) 0.8 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.6/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1530x675x1070

座高(mm) 710 整备质量(kg) 86

电池规格 -/- 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 45

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 春辰绿,东方红,初露白

Yadi Q50

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Yadi Technology Group Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Motor maximum horsepower (Ps) 0.8 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.6/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1530x675x1070

Seat height (mm) 710 curb weight (kg) 86

Battery specifications -/- Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 45

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Spring Morning Green, Eastern Red, First Dew White

雅迪 Q50-D

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4399 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1585x675x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 54

电池规格 48V 12Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 春辰绿,独角兽灰色,冰透粉,绅士绿,曼城金

Yadi Q50-D

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4399 Brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1585x675x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 54

Battery specification 48V 12Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Spring Star Green, Unicorn Grey, Ice Pink, Gentleman Green, Manchester Gold

雅迪 摩登

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4690 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1470x680x1005

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 24Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 新亮黑,新塔夫绸白

Yadi Modern

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4690 Brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1470x680x1005

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 24Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: New Bright Black, New Taff White

雅迪 E8

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5599 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

电机最大马力(Ps) 1.6 电机最大功率/转速(kw/rpm) 1.2/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) 93/- ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1830x710x1165

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 72V 35Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 50

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 星空白,亮黑,熔岩红,千鸟棕,莫兰迪灰

Yadi E8

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5599 Brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) 1.6 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 1.2/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) 93/- ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1830x710x1165

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 72V 35Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 50

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Star Blank, Bright Black, Lava Red, Thousand Bird Brown, Morandi Grey

雅迪 DT6

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4999 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) 60/- ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1721x663x1099

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 15Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 幻彩星曜棕,拉菲酒红,幻彩火山紫,幻彩苍云灰,金属钛灰,塔夫绸白

Yadi DT6

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4999 Brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) 60/- ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1721x663x1099

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 15Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include Starry Brown, Lafite Red, Volcanic Purple, Azure Grey, Titanium Grey, and Taff White

雅迪 T60

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江雅迪机车有限公司

电机最大马力(Ps) 1.6 电机最大功率/转速(kw/rpm) 1.2/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1830x720x1080

座高(mm) - 整备质量(kg) 112

电池规格 72V 38Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 51

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 索罗灰,繁星黑,湖海蓝,赛奇绿,消光锆石灰,新塔夫绸白

Yadi T60

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Yadi Locomotive Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Maximum horsepower of motor (Ps) 1.6 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 1.2/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1830x720x1080

Seat height (mm) - curb weight (kg) 112

Battery specification 72V 38Ah Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 51

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Soro Grey, Starry Black, Lake Sea Blue, Sage Green, Matte Zirconium Lime, New Taff White

雅迪 T60-D

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5090 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1730x720x1098

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 12Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 索罗灰,新塔夫绸白,繁星黑,湖海蓝,赛奇绿

Yadi T60-D

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5090 Brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1730x720x1098

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 12Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include Soro Grey, New Taff White, Starry Black, Lake Sea Blue, and Sage Green

雅迪 M85-D

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5090 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1665x720x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 12Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 尤加利青,消光龙吟灰,青竹绿,珠光瓷白,海豚灰,浅黛粉

Yadi M85-D

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5090 Brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1665x720x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 12Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include eucalyptus green, matte dragon song gray, green bamboo green, pearl porcelain white, dolphin gray, and light indigo powder

雅迪 M85

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5290 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 安徽雅迪机车有限公司

电机最大马力(Ps) 1.6 电机最大功率/转速(kw/rpm) 1.2/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1720x720x1255

座高(mm) - 整备质量(kg) 106

电池规格 72V 25Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 52

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 尤加利青,消光龙吟灰,珠光瓷白,青竹绿,海豚灰,浅黛粉

Yadi M85

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5290 Brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Anhui Yadi Locomotive Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Maximum horsepower of motor (Ps) 1.6 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 1.2/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1720x720x1255

Seat height (mm) - curb weight (kg) 106

Battery specification 72V 25Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 52

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include eucalyptus green, matte dragon song gray, pearl porcelain white, green bamboo green, dolphin gray, and light indigo powder

雅迪 T5

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5399 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 1.6 电机最大功率/转速(kw/rpm) 1.2/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) 87/- ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1780x670x1095

座高(mm) 740 整备质量(kg) -

电池规格 60V 26Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 55

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Yadi T5

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5399 Brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) 1.6 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 1.2/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) 87/- ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1780x670x1095

Seat height (mm) 740 curb weight (kg)-

Battery specification 60V 26Ah Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 55

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

雅迪 DE8

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1723x695x1240

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 24Ah 充电时间（h） 8

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 爱丽丝蓝,幻彩火山紫,亮光索尔绿,奶白/幽石绿,磐石灰,星空白/格兰陵蓝

Yadi DE8

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1723x695x1240

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 24Ah Charging time (h) 8

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Alice Blue, Enchanted Volcano Purple, Bright Thor Green, Milk White/Dark Stone Green, Rock Grey, Starry Sky White/Granite Blue

雅迪 X7

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5990 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 1.6 电机最大功率/转速(kw/rpm) 1.2/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) 105/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1800x730x1080

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 72V 26Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 49

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 虹彩陨铁灰/矿石深灰,靓丽珠红/新塔夫绸白/新油光黑,未来银/矿石深灰,消光黑/月光金,新塔夫绸白/月光金,曜石灰/矿石深灰,油光数码银/矿石深灰

Yadi X7

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5990 Brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) 1.6 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 1.2/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) 105/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1800x730x1080

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 72V 26Ah Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 49

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Rainbow Meteorite Grey/Mineral Dark Grey, Beautiful Pearl Red/New Taff White/New Oil Light Black, Future Silver/Mineral Dark Grey, Matte Black/Moonlight Gold, New Taff White/Moonlight Gold, Obsidian Lime/Mineral Dark Grey, Oil Light Digital Silver/Mineral Dark Grey

雅迪 G5

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5999 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 1.1 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.8/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) 86/- ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 1810x720x1095

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 60V 24Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 45

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 炫光蓝,塔夫绸白, 亮黑,拉菲酒红,金属钛灰,幻彩星曜棕

Yadi G5

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5999 Brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) 1.1 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 0.8/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) 86/- ABS none

CBS without length x width x height (mm) 1810x720x1095

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 60V 24Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 45

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include Dazzling Blue, Taff White, Bright Black, Lafite Red, Metallic Titanium Grey, and Brilliant Starry Brown

雅迪 E80

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6590 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 雅迪科技集团有限公司

电机最大马力(Ps) 2.0 电机最大功率/转速(kw/rpm) 1.5/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1910x750x1140

座高(mm) - 整备质量(kg) 145

电池规格 72V 38Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 55

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 至尊紫,至尊黑/阳极银,龙吟灰,至尊黑

Yadi E80

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6590 Brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Yadi Technology Group Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Motor maximum horsepower (Ps) 2.0 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 1.5/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1910x750x1140

Seat height (mm) - curb weight (kg) 145

Battery specification 72V 38Ah Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 55

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Supreme Purple, Supreme Black/Anodized Silver, Dragon Song Grey, Supreme Black

雅迪 E10

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 浙江雅迪机车有限公司

电机最大马力(Ps) - 电机最大功率/转速(kw/rpm) -/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1825x775x1120

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 72V 38Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 50

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 天际金,繁星黑,索罗灰,新塔夫绸白

Yadi E10

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Zhejiang Yadi Locomotive Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Maximum horsepower of motor (Ps) - Maximum power/speed of motor (kw/rpm)-/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1825x775x1120

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 72V 38Ah Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 50

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Sky Gold, Starry Black, Solo Grey, New Taff White

雅迪 E9

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6799 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 1.6 电机最大功率/转速(kw/rpm) 1.2/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1820x790x1360

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 72V 38Ah 充电时间（h） 7

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 52

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 晴空白/星空黑,索罗灰/星空黑,星空黑

Yadi E9

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6799 Brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower of motor (Ps) 1.6 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 1.2/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1820x790x1360

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 72V 38Ah Charging time (h) 7

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 52

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Clear White/Starry Black, Solo Grey/Starry Black, Starry Black

雅迪 DM6

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1722x690x1240

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 24Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 星空白,千鸟棕,天目蓝,蜜桃红,星际灰

Yadi DM6

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1722x690x1240

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 24Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Star Blank, Thousand Bird Brown, Tianmu Blue, Peach Red, Interstellar Grey

雅迪 Q6

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.8 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.6/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1530x690x1075

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 60V 20Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 35

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 嘟嘟粉,静谧蓝,新春版,奶油白/燕麦暖棕,酸奶白,小鸭黄,新亮黑,元气绿

Yadi Q6

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.8 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.6/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1530x690x1075

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 60V 20Ah charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 35

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Dudu Pink, Quiet Blue, New Year Edition, Cream White/Oat Warm Brown, Yogurt White, Duckling Yellow, New Bright Black, Vitality Green

雅迪 Q7

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.8 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.6/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1530x705x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 60V 23Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 35

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 新春版,海沫绿,皓夜绿,静谧蓝,爵士白,莫黛蓝,奶奶灰,新塔夫绸白

Yadi Q7

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.8 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.6/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1530x705x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 60V 23Ah Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 35

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: New Year edition, Sea foam green, Bright Night green, Tranquil blue, Jazz white, Mo Dai blue, Grandma gray, New Taff white

雅迪 DS6

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 雅迪

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.5 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.4/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1540x710x1115

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 48V 24Ah 充电时间（h） 8.5

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 25

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 新春版,工业白,积木蓝,青竹绿,学院蓝,学院绿,中古黄

Yadi DS6

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Yadi

Model pedal production method: domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.5 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.4/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1540x710x1115

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 48V 24Ah Charging time (h) 8.5

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 25

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: New Year Edition, Industrial White, Building Block Blue, Bamboo Green, College Blue, College Green, Middle Yellow

雅迪 M9旅行版

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 雅迪

车型 三轮 生产方式 国产

产地 - 厂家 安徽雅迪机车有限公司

电机最大马力(Ps) 1.6 电机最大功率/转速(kw/rpm) 1.2/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS 标配 长x宽x高(mm) 1810x1310x1050

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 60V 38Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 晴空白/卡其灰/松绿,晴空白/米杏白/青桃棕

Yadea M9 Travel Edition

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Yadi

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin Manufacturer Anhui Yadi Locomotive Co., Ltd

Maximum horsepower of motor (Ps) 1.6 Maximum power/speed of motor (kw/rpm) 1.2/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS standard length x width x height (mm) 1810x1310x1050

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 60V 38Ah Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Clear Blank/Khaki Grey/Pine Green, Clear Blank/Rice Apricot White/Green Peach Brown

雅迪 A7

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 雅迪

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

电机最大马力(Ps) 0.7 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.5/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) 110/- ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1540x690x990

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 60V 26Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 复古黄,气质白,松散绿,星辰灰,星黛紫,意式风

Yadi A7

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Yadi

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Motor maximum horsepower (Ps) 0.7 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.5/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) 110/- ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1540x690x990

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 60V 26Ah Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include retro yellow, temperament white, loose green, star gray, star dark purple, Italian style

雅迪 C16

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 雅迪

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 雅迪科技集团有限公司

电机最大马力(Ps) 0.8 电机最大功率/转速(kw/rpm) 0.6/-

电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/- ABS -

CBS 标配 长x宽x高(mm) 1950x820x1700

座高(mm) - 整备质量(kg) -

电池规格 60V 23Ah 充电时间（h） -

快充时间(h) - 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方百公里电耗(kW·h/km) - 实测百公里电耗(kW·h/km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 海沫绿/奶油白,新油光黑/质感灰,奶油白/燕麦暖棕,奶油白/智利红

Yadi C16

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Yadi

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Yadi Technology Group Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Motor maximum horsepower (Ps) 0.8 Motor maximum power/speed (kw/rpm) 0.6/-

Maximum torque/speed of motor (N · m/rpm) -/- ABS-

CBS standard length x width x height (mm) 1950x820x1700

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Battery specification 60V 23Ah Charging time (h)-

Fast charging time (h) - official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km) - measured 100 kilometer electricity consumption (kW · h/km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Sea foam green/cream white, new glossy black/textured gray, cream white/oat warm brown, cream white/Chilean red

大运 天錾150R

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8880 品牌 大运

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州大运摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.6

最大功率/转速(kW/rpm) 8.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/6000

变速器 国际5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2095x770x1105

座高(mm) 775 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) 2.4 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 600 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 电竞紫,驼灰,珠光黑,极品红,非凡银

Da Yun Tian Zhan 150R

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8880 Brand Dayun

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/6000

Transmission international 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2095x770x1105

Seat height (mm) 775 curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) 2.4 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 600 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors include e-sports purple, camel gray, pearl black, premium red, and extraordinary silver

大运 天錾 200R

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9280 品牌 大运

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州大运摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·200cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/7200 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 15.5/5500

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2095x770x1105

座高(mm) 775 整备质量(kg) 158

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) 2.9 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 552 整车质保 -

可选颜色 火焰红,极地白,黑武士,全黑,珠光黑

Dayun Tian Zhan 200R

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9280 Brand Dayun

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/7200 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 15.5/5500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 2095x770x1105

Seat height (mm) 775 curb weight (kg) 158

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) 2.9 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 552 Full vehicle warranty-

Available colors: Flame Red, Polar White, Black Warrior, Full Black, Pearl Black

大运 天錾 250R

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11980 品牌 大运

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州大运摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 油冷·250cc 最大马力(Ps) 19.0

最大功率/转速(kW/rpm) 14/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 19/6000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2095x770x1105

座高(mm) 775 整备质量(kg) 162

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) 2.7 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 500 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 赛博蓝,珠光黑,驼灰

Da Yun Tian Zhan 250R

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11980 Brand Dayun

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 19.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 14/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 19/6000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2095x770x1105

Seat height (mm) 775 curb weight (kg) 162

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) 2.7 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 500 vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors: Cyber Blue, Pearl Black, Camel Grey

大运 PTG200X

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13280 品牌 大运

车型 拉力 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州大运摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·200cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/7200 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 15.5/5500

变速器 国际5挡 ABS -

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2070x780x1320

座高(mm) 770 整备质量(kg) 155

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 115

官方平均油耗(L/100km) 2.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 517 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 珠光黑,极品红,鹅黄

Dayun PTG200X

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 13280 Brand Dayun

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin: Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/7200 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 15.5/5500

Transmission international 5-speed ABS-

CBS standard length x width x height (mm) 2070x780x1320

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 155

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 115

Official average fuel consumption (L/100km) 2.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 517 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors: Pearl Black, Premium Red, Goose Yellow

大运 PTG300X

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 19980 品牌 大运

车型 拉力 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·300cc 最大马力(Ps) 26.5

最大功率/转速(kW/rpm) 19.5/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 27.3/-

变速器 - ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2047x780x1321

座高(mm) 780 整备质量(kg) 170

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 钛上黄,月光银

Dayun PTG300X

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 19980 Brand Dayun

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 300cc maximum horsepower (Ps) 26.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 19.5/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 27.3/-

Transmission - ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2047 x780 x1321

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 170

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Titanium Yellow, Moonlight Silver

大运 PTG400X

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 大运

车型 拉力 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·400cc 最大马力(Ps) 42.1

最大功率/转速(kW/rpm) 31/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 35/6500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2110x780x1320

座高(mm) 785 整备质量(kg) 180

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 145

官方平均油耗(L/100km) 3.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 450 整车质保 -

可选颜色 银色

Dayun PTG400X

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan): Currently no quotation available for brand Dayun

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 400cc maximum horsepower (Ps) 42.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 31/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 35/6500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2110x780x1320

Seat height (mm) 785 curb weight (kg) 180

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 145

Official average fuel consumption (L/100km) 3.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 450 Full vehicle warranty-

Available color: Silver

大运 DY200-6F

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 8980 品牌 大运

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·200cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/7200 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 15.5/5500

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1980x770x1045

座高(mm) 760 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 15.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 2.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 500 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun DY200-6F

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 8980 Brand Dayun

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/7200 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 15.5/5500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 1980x770x1045

Seat height (mm) 760 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 15.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 2.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 500 vehicle warranty-

Available colors-

大运 STS400C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 23980 品牌 大运

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·400cc 最大马力(Ps) 42.1

最大功率/转速(kW/rpm) 31/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 35/6500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2080x775x1125

座高(mm) 780 整备质量(kg) 189

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 160

官方平均油耗(L/100km) 3.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 翡翠金,非凡银

Universiade STS400C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 23980 Brand Dayun

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 400cc maximum horsepower (Ps) 42.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 31/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 35/6500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2080x775x1125

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 189

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 160

Official average fuel consumption (L/100km) 3.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Jade Gold, Extraordinary Silver

大运 STS150R

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 大运

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 16.3

最大功率/转速(kW/rpm) 12/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14/7000

变速器 - ABS 标配单前

CBS 无 长x宽x高(mm) 2040x765x1060

座高(mm) 790 整备质量(kg) 135

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) 2.3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 650 整车质保 -

可选颜色 蓝色

Universiade STS150R

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan): Currently no quotation available for brand Dayun

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 16.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 12/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14/7000

Transmission - ABS standard single front

CBS without length x width x height (mm) 2040x765x1060

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 135

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) 2.3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 650 Full vehicle warranty-

Available color: Blue

大运 STS250

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 大运

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 25.8

最大功率/转速(kW/rpm) 19/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 22/7750

变速器 - ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2040x765x1060

座高(mm) 795 整备质量(kg) 165

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 130

官方平均油耗(L/100km) 3.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 500 整车质保 -

可选颜色 灰色

Universiade STS250

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan): Currently no quotation available for brand Dayun

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 25.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 19/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 22/7750

Transmission - ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2040x765x1060

Seat height (mm) 795 curb weight (kg) 165

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 130

Official average fuel consumption (L/100km) 3.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 500 vehicle warranty-

Available colors: gray

大运 巧巧DY48QT-K

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4100 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·50cc 最大马力(Ps) 3.3

最大功率/转速(kW/rpm) 2.4/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1700x640x1075

座高(mm) - 整备质量(kg) 85

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun Qiaoqiao DY48QT-K

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4100 Brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 50cc maximum horsepower (Ps) 3.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 2.4/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1700x640x1075

Seat height (mm) - curb weight (kg) 85

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 DY125t-12

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4300 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1820x660x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 110

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun DY125t-12

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4300 Brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1820x660x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 110

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 DY125T-5K

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4980 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1810x710x1070

座高(mm) - 整备质量(kg) 115

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun DY125T-5K

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4980 Brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1810x710x1070

Seat height (mm) - curb weight (kg) 115

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 喜梦3代-DY100T-K

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4980 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·100cc 最大马力(Ps) 5.2

最大功率/转速(kW/rpm) 3.8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) 105

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun Ximeng 3rd Generation - DY100T-K

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4980 Brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 100cc maximum horsepower (Ps) 5.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 3.8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg) 105

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 COCO2代 DY100T-5A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 4980 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·100cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.2/5500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1710x630x1050

座高(mm) - 整备质量(kg) 96

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun COCO2 Generation DY100T-5A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 4980 Brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 100cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.2/5500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1710x630x1050

Seat height (mm) - curb weight (kg) 96

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 佳影DY125T-21AF

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5280 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 7.6

最大功率/转速(kW/rpm) 5.6/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 7.8/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 珍珠黑,枣红,珍珠白,桃红,银白色

Dayun Jiaying DY125T-21AF

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5280 Brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 7.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 5.6/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 7.8/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Pearl Black, Jujube Red, Pearl White, Peach Red, Silver White

大运 DY100T-K

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5290 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·100cc 最大马力(Ps) 5.2

最大功率/转速(kW/rpm) 3.8/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1790x650x1090

座高(mm) - 整备质量(kg) 105

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun DY100T-K

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5290 Brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 100cc maximum horsepower (Ps) 5.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 3.8/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1790x650x1090

Seat height (mm) - curb weight (kg) 105

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 DY125t-11

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5480 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1830x660x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 115

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun DY125t-11

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5480 Brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1830x660x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 115

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 佳祺

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7280 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州大运摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 8.8

最大功率/转速(kW/rpm) 6.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.5/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1890x685x1090

座高(mm) 740 整备质量(kg) 105

油箱容量(L) 5.6 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 1.9 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 200 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 哑光蓝,哑灰

Dayun Jiaqi

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7280 Brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 8.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.5/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1890x685x1090

Seat height (mm) 740 curb weight (kg) 105

Fuel tank capacity (L) 5.6 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 1.9 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 200 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors: matte blue, matte gray

大运 柏拉图

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州大运摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.5/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1840x740x1110

座高(mm) 740 整备质量(kg) 105

油箱容量(L) 8.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) 2.3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 320 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 梦拉绿,纳米白,海湾蓝/橙,星际灰

The Great Plato

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.5/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1840x740x1110

Seat height (mm) 740 curb weight (kg) 105

Fuel tank capacity (L) 8.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) 2.3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 320 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors include Dream Green, Nano White, Gulf Blue/Orange, and Interstellar Grey

大运 C-Max 150 驰途

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 11980 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州大运摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 13.8/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 1960x770x1115

座高(mm) 750 整备质量(kg) 130

油箱容量(L) 10.5 官方0-100km/h加速(s) 12

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) 2.4 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 -

Universiade C-Max 150 Journey

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 11980 Brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin: Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 13.8/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 1960x770x1115

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 130

Fuel tank capacity (L) 10.5 Official 0-100km/h Acceleration (s) 12

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) 2.4 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available colors-

大运 Dream DY125T-17

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5680 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.4

最大功率/转速(kW/rpm) 6.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 8.2/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1830x645x1150

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun Dream DY125T-17

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5680 Brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 6.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 8.2/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1830x645x1150

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 骊影2代-DY125T-15

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5580 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.5/7000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1830x660x1100

座高(mm) 730 整备质量(kg) 115

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun Liying 2nd Generation - DY125T-15

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5580 Brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.5/7000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1830x660x1100

Seat height (mm) 730 curb weight (kg) 115

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 睿梦DY110T

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5580 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.5/7000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1860x645x1140

座高(mm) 740 整备质量(kg) 110

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun Ruimeng DY110T

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5580 Brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.5/7000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1860x645x1140

Seat height (mm) 740 curb weight (kg) 110

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 骊影FI版-DY125T-15A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6580 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.5/7000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1830x660x1100

座高(mm) 730 整备质量(kg) 115

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun Liying FI Edition - DY125T-15A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6580 Brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.5/7000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1830x660x1100

Seat height (mm) 730 curb weight (kg) 115

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 电喷DY110T-A

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 大运

车型 踏板 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·110cc 最大马力(Ps) 9.8

最大功率/转速(kW/rpm) 7.2/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.5/7000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1860x645x1140

座高(mm) 740 整备质量(kg) 110

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 80

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun Electronic Fuel Injection DY110T-A

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan): Currently no quotation available for brand Dayun

Model pedal production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 110cc maximum horsepower (Ps) 9.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.2/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.5/7000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1860x645x1140

Seat height (mm) 740 curb weight (kg) 110

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 80

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 运CG DY125-2K

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 5880 品牌 大运

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 11.3

最大功率/转速(kW/rpm) 8.3/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10.8/6000

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) 750 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Universiade CG DY125-2K

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 5880 Brand Dayun

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 11.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.3/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10.8/6000

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) 750 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 逍悦三代DY150-3L

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 大运

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.0

最大功率/转速(kW/rpm) 8.1/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/6000

变速器 5 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) 780 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 12.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 500 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun Xiaoyue Third Generation DY150-3L

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Dayun

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.1/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/6000

Transmission 5 ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 12.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 500 vehicle warranty-

Available colors-

大运 风驰DY150-28

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 大运

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·149cc 最大马力(Ps) 11.0

最大功率/转速(kW/rpm) 8.1/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/6000

变速器 国际挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) 1.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun Fengchi DY150-28

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Dayun

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 149cc maximum horsepower (Ps) 11.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.1/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/6000

Transmission international gear ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) 1.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 劲錾 DY 150-29 F

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9880 品牌 大运

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.0

最大功率/转速(kW/rpm) 8.1/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/6000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x765x1060

座高(mm) - 整备质量(kg) 155

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Da Yun Jin Zhan DY 150-29 F

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9880 Brand Dayun

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.1/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/6000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x765x1060

Seat height (mm) - curb weight (kg) 155

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 机甲 DY150-46F

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9980 品牌 大运

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广州大运摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.4

最大功率/转速(kW/rpm) 8.4/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 12/6000

变速器 国际5挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 1985x730x1085

座高(mm) 775 整备质量(kg) 142

油箱容量(L) 16.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 100

官方平均油耗(L/100km) 2.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 1年或1万公里

可选颜色 极品红,大运灰,暗黑警戒,赤茶橘,柑橘绿,流明黄

Dayun Mech DY150-46F

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9980 Brand Dayun

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.4/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 12/6000

Transmission international 5-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 1985x730x1085

Seat height (mm) 775 curb weight (kg) 142

Fuel tank capacity (L) 16.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 100

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 1 year or 10000 kilometers

Available colors: premium red, great grey, dark alert, red tea orange, citrus green, flowing bright yellow

大运 DY200-3AF

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10800 品牌 大运

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸 油冷·200cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/7200 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 15.5/5500

变速器 - ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 2040x765x1060

座高(mm) 772 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 500 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun DY200-3AF

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10800 Brand Dayun

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder oil cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/7200 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 15.5/5500

Transmission - ABS None

CBS without length x width x height (mm) 2040x765x1060

Seat height (mm) 772 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 500 vehicle warranty-

Available colors-

大运 新劲錾 DY200-3F

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9980 品牌 大运

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 油冷·200cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/7200 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 15.5/5500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x765x1070

座高(mm) 800 整备质量(kg) 155

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 95

官方平均油耗(L/100km) 2.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Da Yun Xin Jin Zhan DY200-3F

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9980 Brand Dayun

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke oil cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/7200 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 15.5/5500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x765x1070

Seat height (mm) 800 curb weight (kg) 155

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 95

Official average fuel consumption (L/100km) 2.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 天骁DY250-3

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 17280 品牌 大运

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 21.1

最大功率/转速(kW/rpm) 15.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 21/6500

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2112x782x1084

座高(mm) 770 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) 3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun Tianxiao DY250-3

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 17280 Brand Dayun

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 21.1

Maximum power/speed (kW/rpm) 15.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 21/6500

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2112x782x1084

Seat height (mm) 770 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) 3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 DY300-ZF

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 18880 品牌 大运

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 水冷·300cc 最大马力(Ps) 26.5

最大功率/转速(kW/rpm) 19.5/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 27/6500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2112x782x1104

座高(mm) 770 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 14.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 125

官方平均油耗(L/100km) 3.6 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 380 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun DY300-ZF

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 18880 Brand Dayun

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 300cc maximum horsepower (Ps) 26.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 19.5/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 27/6500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2112x782x1104

Seat height (mm) 770 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 14.5 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 125

Official average fuel consumption (L/100km) 3.6 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 380 Full vehicle warranty-

Available colors-

大运 驰302

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 17800 品牌 大运

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·300cc 最大马力(Ps) 25.8

最大功率/转速(kW/rpm) 19/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 27/6500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2060x760x1150

座高(mm) 785 整备质量(kg) 170

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 135

官方平均油耗(L/100km) 3.6 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 370 整车质保 -

可选颜色 钨金绿,磨砂红,幻彩蓝,高冷银黑

Da Yun Chi 302

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 17800 Brand Dayun

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 300cc maximum horsepower (Ps) 25.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 19/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 27/6500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2060x760x1150

Seat height (mm) 785 curb weight (kg) 170

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 135

Official average fuel consumption (L/100km) 3.6 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 370 Full vehicle warranty-

Available colors include tungsten green, frosted red, iridescent blue, and high cold silver black

大运 DY150-200

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 大运

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.0

最大功率/转速(kW/rpm) 8.1/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/6000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2070x775x1100

座高(mm) - 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun DY150-200

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan): Currently no quotation available for brand Dayun

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.1/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/6000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2070x775x1100

Seat height (mm) - curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 劲彪

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 大运

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程·150cc 最大马力(Ps) 11.0

最大功率/转速(kW/rpm) 8.1/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/6000/-

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2030x730x1120

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Da Yun Jin Biao

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan): Currently no quotation available for brand Dayun

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.1/- Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/6000/-

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2030x730x1120

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 远航太子150-4KF

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10800 品牌 大运

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.0

最大功率/转速(kW/rpm) 8.1/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/6000

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2230x840x1190

座高(mm) 720 整备质量(kg) 157

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) 2.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 500 整车质保 -

可选颜色 -

Grand Voyage Prince 150-4KF

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10800 Brand Dayun

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.1/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/6000

Transmission international 5-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 2230x840x1190

Seat height (mm) 720 curb weight (kg) 157

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) 2.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 500 vehicle warranty-

Available colors-

大运 DY500-6F

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 大运

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·500cc 最大马力(Ps) 53.8

最大功率/转速(kW/rpm) 39.6/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 50.2/6500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun DY500-6F

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan): Currently no quotation available for brand Dayun

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 53.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 39.6/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 50.2/6500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 DY 150-5 DF

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7580 品牌 大运

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸 风冷·150cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun DY 150-5 DF

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7580 Brand Dayun

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS None

CBS without length x width x height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 劲动 DY 150-22 AF

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9380 品牌 大运

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 11.6

最大功率/转速(kW/rpm) 8.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/6000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2040x780x1070

座高(mm) 770 整备质量(kg) 148

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 90

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Dayun Dynamic DY 150-22 AF

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9380 Brand Dayun

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 11.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 8.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/6000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 2040x780x1070

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 148

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 90

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

大运 骐爽DY125-20

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6980 品牌 大运

车型 弯梁 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸 风冷·125cc 最大马力(Ps) 8.2

最大功率/转速(kW/rpm) 6/5000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 9.7/5000

变速器 - ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1925x700x1120

座高(mm) 760 整备质量(kg) 105

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 85

官方平均油耗(L/100km) 1.22 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Da Yun Qi Shuang DY125-20

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6980 Brand Dayun

Vehicle model bending beam production method: domestic

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 8.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 6/5000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 9.7/5000

Transmission - ABS None

CBS - Length x Width x Height (mm) 1925x700x1120

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 105

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 85

Official average fuel consumption (L/100km) 1.22 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

长江 Bobbie Ⅲ 450S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 38888 品牌 长江

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳长江科技有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·450cc 最大马力(Ps) 50.3

最大功率/转速(kW/rpm) 37/9500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 39/7600

变速器 前进4挡+1倒挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2250x1710x1070

座高(mm) 760 整备质量(kg) 306

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 130

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Yangtze River Bobbie III 450S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 38888 Brand Changjiang

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Luoyang Changjiang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 450cc maximum horsepower (Ps) 50.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 37/9500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 39/7600

Transmission forward 4th gear+reverse gear ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2250x1710x1070

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 306

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 130

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

长江 Bobbie III 700i

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 47777 品牌 长江

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·700cc 最大马力(Ps) 74.8

最大功率/转速(kW/rpm) 55/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 68/6500

变速器 前进4挡+1倒挡 ABS 无

CBS 无 长x宽x高(mm) 2260x1730x1065

座高(mm) 760 整备质量(kg) 330

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 118

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Yangtze River Bobbie III 700i

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 47777 Brand Changjiang

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 700cc maximum horsepower (Ps) 74.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 55/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 68/6500

Transmission forward 4th gear+reverse gear ABS none

CBS no length x width x height (mm) 2260x1730x1065

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 330

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 118

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

长江 Bobbie 650 III

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 55800 品牌 长江

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·650cc 最大马力(Ps) 61.2

最大功率/转速(kW/rpm) 45/8750 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 56/7000

变速器 国际6挡 ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2245x1750x1040

座高(mm) 760 整备质量(kg) 340

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 哑光黑,灰色

Yangtze River Bobbie 650 III

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 55800 Brand Changjiang

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 650cc maximum horsepower (Ps) 61.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 45/8750 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 56/7000

Transmission international 6-speed ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 2245x1750x1040

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 340

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte black, gray

长江 700Ⅲ

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 58888 品牌 长江

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·700cc 最大马力(Ps) 74.8

最大功率/转速(kW/rpm) 55/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 68/6500

变速器 前进4挡+1倒挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2470x1660x1210

座高(mm) 850 整备质量(kg) 375

油箱容量(L) 20 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 118

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Yangtze River 700 III

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 58888 Brand Changjiang

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 700cc maximum horsepower (Ps) 74.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 55/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 68/6500

Transmission forward 4th gear+reverse gear ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2470x1660x1210

Seat height (mm) 850 curb weight (kg) 375

Fuel tank capacity (L) 20 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 118

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

长江 V750 Deffender

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 77777 品牌 长江

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳长江科技有限公司

发动机 V型双缸四冲程 风冷·750cc 最大马力(Ps) 51.7

最大功率/转速(kW/rpm) 38/6300 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 60/4900

变速器 - ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2260x1740x1370

座高(mm) - 整备质量(kg) 409

油箱容量(L) 23 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 沙漠黄,盘古绿,勒芒灰,灵魂白

Yangtze River V750 Deffender

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 77777 Brand Changjiang

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Luoyang Changjiang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine V-type twin cylinder four stroke air-cooled, 750cc maximum horsepower (Ps) 51.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 38/6300 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 60/4900

Transmission - ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2260x1740x1370

Seat height (mm) - curb weight (kg) 409

Fuel tank capacity (L) 23 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Desert Yellow, Pangu Green, Le Mans Grey, Soul White

长江 CJ 650B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 65800 品牌 长江

车型 三轮 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·650cc 最大马力(Ps) 70.7

最大功率/转速(kW/rpm) 52/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 62/7000

变速器 国际6挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2235x1655x1070

座高(mm) 780 整备质量(kg) 365

油箱容量(L) 22 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 109

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Yangtze River CJ 650B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 65800 Brand Changjiang

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 650cc maximum horsepower (Ps) 70.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 52/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 62/7000

Transmission international 6-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2235x1655x1070

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 365

Fuel tank capacity (L) 22 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 109

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

长江 Bobbie 400 III

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 44300 品牌 长江

车型 三轮 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳盛江红强摩托车有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·400cc 最大马力(Ps) 41.5

最大功率/转速(kW/rpm) 30.5/9500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 34.5/7650

变速器 前进4挡+1倒挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2245x1750x1040

座高(mm) 760 整备质量(kg) 340

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 106

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Yangtze River Bobbie 400 III

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 44300 Brand Changjiang

Model Three Wheel Production Method Domestic

Origin: Luoyang Shengjiang Hongqiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 400cc maximum horsepower (Ps) 41.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 30.5/9500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 34.5/7650

Transmission forward 4th gear+reverse gear ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2245x1750x1040

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 340

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 106

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

长江 Bobbie 400 II

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 长江

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳盛江红强摩托车有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·400cc 最大马力(Ps) 41.5

最大功率/转速(kW/rpm) 30.5/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2245x880x1040

座高(mm) - 整备质量(kg) 215

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 106

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Yangtze River Bobbie 400 II

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Changjiang

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Luoyang Shengjiang Hongqiang Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 400cc maximum horsepower (Ps) 41.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 30.5/Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2245x880x1040

Seat height (mm) - curb weight (kg) 215

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 106

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

长江 Bobbie Ⅱ 450S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 32980 品牌 长江

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 洛阳长江科技有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·450cc 最大马力(Ps) 50.3

最大功率/转速(kW/rpm) 37/9500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 39/7600

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2240x820x1065

座高(mm) - 整备质量(kg) 200

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) 5.5

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 130

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 太空绿,太空银,科里斯灰,亮黑

Yangtze River Bobbie II 450S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 32980 Brand Changjiang

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Luoyang Changjiang Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 450cc maximum horsepower (Ps) 50.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 37/9500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 39/7600

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2240x820x1065

Seat height (mm) - curb weight (kg) 200

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s) 5.5

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 130

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Space Green, Space Silver, Collins Grey, Bright Black

长江 Bobbie ll 700i

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 39880 品牌 长江

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·700cc 最大马力(Ps) 74.8

最大功率/转速(kW/rpm) 55/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 68/6500

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 20 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Yangtze River Bobbie ll 700i

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 39880 Brand Changjiang

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 700cc maximum horsepower (Ps) 74.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 55/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 68/6500

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 20 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

长江 CJ 650 两轮版

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 39800 品牌 长江

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·650cc 最大马力(Ps) 61.2

最大功率/转速(kW/rpm) 45/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 52/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) 780 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 20 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Changjiang CJ 650 Two Wheel Edition

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 39800 brand Changjiang

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 650cc maximum horsepower (Ps) 61.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 45/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 52/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) 780 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 20 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

启典 KD150-C

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13800 品牌 启典

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广东大冶摩托车技术有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 19.0

最大功率/转速(kW/rpm) 14/9250 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 16/7500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2100x845x1120

座高(mm) 700 整备质量(kg) 148

油箱容量(L) 16.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) 1.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 镭射黄,宝石红,磨砂黑,磨砂古蓝,磨砂银

Qidian KD150-C

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (RMB) 13800 Brand Launch Ceremony

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Guangdong Daye Motorcycle Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 19.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 14/9250 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 16/7500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2100x845x1120

Seat height (mm) 700 curb weight (kg) 148

Fuel tank capacity (L) 16.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) 1.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: laser yellow, ruby red, matte black, matte navy, matte silver

启典 KD250-Z

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9799 品牌 启典

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·250cc 最大马力(Ps) 16.9

最大功率/转速(kW/rpm) 12.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 16.5/6500

变速器 国际6挡 ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 1969x771x1110

座高(mm) 775 整备质量(kg) 140

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) 2.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 特黑,亮蓝,宝石红

Qidian KD250-Z

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9799 Brand Launch Ceremony

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 16.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 16.5/6500

Transmission international 6-speed ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 1969x771x1110

Seat height (mm) 775 curb weight (kg) 140

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) 2.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors include special black, bright blue, and ruby red

启典 KD150-U

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13800 品牌 启典

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广东大冶摩托车技术有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 19.0

最大功率/转速(kW/rpm) 14/9250 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 16/7500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1990x845x1105

座高(mm) 745 整备质量(kg) 152

油箱容量(L) 12.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 113

官方平均油耗(L/100km) 1.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 磨砂古蓝橙,特黑黄

Qidian KD150-U

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (RMB) 13800 Brand Launch Ceremony

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Guangdong Daye Motorcycle Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 19.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 14/9250 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 16/7500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1990x845x1105

Seat height (mm) 745 curb weight (kg) 152

Fuel tank capacity (L) 12.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 113

Official average fuel consumption (L/100km) 1.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte blue orange, extra black yellow

启典 KD150-Z

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13800 品牌 启典

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广东大冶摩托车技术有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 19.0

最大功率/转速(kW/rpm) 14/9250 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 16/7500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2055x790x1105

座高(mm) 770 整备质量(kg) 152

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) 1.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 深灰亮黑,深灰闪光蓝

Qidian KD150-Z

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (RMB) 13800 Brand Launch Ceremony

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Guangdong Daye Motorcycle Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 19.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 14/9250 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 16/7500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2055x790x1105

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 152

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) 1.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: dark gray, bright black, dark gray, sparkling blue

启典 KD200-U

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 14300 品牌 启典

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广东大冶摩托车技术有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·200cc 最大马力(Ps) 21.9

最大功率/转速(kW/rpm) 16.1/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 19/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1980x825x1070

座高(mm) 745 整备质量(kg) 152

油箱容量(L) 12.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 114

官方平均油耗(L/100km) 2.3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 磨砂黑,哑光银

Qidian KD200-U

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 14300 Brand Launch Ceremony

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Guangdong Daye Motorcycle Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 21.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 16.1/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 19/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1980x825x1070

Seat height (mm) 745 curb weight (kg) 152

Fuel tank capacity (L) 12.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 114

Official average fuel consumption (L/100km) 2.3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte black, matte silver

启典 KD200-Z

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 14300 品牌 启典

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广东大冶摩托车技术有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·200cc 最大马力(Ps) 21.9

最大功率/转速(kW/rpm) 16.1/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 19/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2055x790x1105

座高(mm) 770 整备质量(kg) 152

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 114

官方平均油耗(L/100km) 2.3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 730 整车质保 -

可选颜色 深灰亮银

Qidian KD200-Z

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 14300 Brand Launch Ceremony

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Guangdong Daye Motorcycle Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 21.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 16.1/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 19/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2055x790x1105

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 152

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 114

Official average fuel consumption (L/100km) 2.3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 730 Full vehicle warranty-

Available colors: dark gray, bright silver

启典 KD250-V

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 9599 品牌 启典

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广东大冶摩托车技术有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·250cc 最大马力(Ps) 17.0

最大功率/转速(kW/rpm) 12.5/7500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 16.5/6500

变速器 国际6挡 ABS 无

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2044x737x1126

座高(mm) 778 整备质量(kg) 138

油箱容量(L) 20 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) 2.4 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qidian KD250-V

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 9599 Brand Qidian

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Guangdong Daye Motorcycle Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 17.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.5/7500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 16.5/6500

Transmission international 6-speed ABS none

CBS standard length x width x height (mm) 2044x737x1126

Seat height (mm) 778 curb weight (kg) 138

Fuel tank capacity (L) 20 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) 2.4 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

启典 KD150-G

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 14800 品牌 启典

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广东大冶摩托车技术有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 19.0

最大功率/转速(kW/rpm) 14/9250 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 16/7500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1970x870x1105

座高(mm) 770 整备质量(kg) 152

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) 1.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 磨砂黑橙,磨砂古蓝,黑灰

Qidian KD150-G

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (RMB) 14800 Brand Launch Ceremony

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Guangdong Daye Motorcycle Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 19.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 14/9250 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 16/7500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1970x870x1105

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 152

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) 1.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte black orange, matte antique blue, black gray

启典 KD200-G

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 15300 品牌 启典

车型 复古 生产方式 国产

产地 中国 厂家 广东大冶摩托车技术有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·200cc 最大马力(Ps) 21.9

最大功率/转速(kW/rpm) 16.1/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 19/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1970x870x1105

座高(mm) 770 整备质量(kg) 152

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 114

官方平均油耗(L/100km) 2.3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 730 整车质保 -

可选颜色 黑灰,银黄,黑橙色

Qidian KD200-G

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 15300 Brand Launch Ceremony

Model Retro Production Method Domestic

Origin: Guangdong Daye Motorcycle Technology Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 200cc maximum horsepower (Ps) 21.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 16.1/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 19/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1970x870x1105

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 152

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 114

Official average fuel consumption (L/100km) 2.3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 730 Full vehicle warranty-

Available colors: black gray, silver yellow, black orange

启典 KD150-K

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6399 品牌 启典

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 13.6

最大功率/转速(kW/rpm) 10/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/7500

变速器 国际 5 挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2014x750x1110

座高(mm) 760 整备质量(kg) 113

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 125

官方平均油耗(L/100km) 2.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qidian KD150-K

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6399 Brand Launch Ceremony

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 13.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/7500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 2014x750x1110

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 113

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 125

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

启典 KD150-F

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6699 品牌 启典

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 13.6

最大功率/转速(kW/rpm) 10/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/7500

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) 795 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 125

官方平均油耗(L/100km) 2.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qidian KD150-F

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6699 Brand Launch Ceremony

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 13.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/7500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) 795 curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 125

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

启典 KD150-V

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6799 品牌 启典

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 13.6

最大功率/转速(kW/rpm) 10/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/7500

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2044x737x1126

座高(mm) 778 整备质量(kg) 140

油箱容量(L) 20 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 125

官方平均油耗(L/100km) 2.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qidian KD150-V

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6799 Brand Launch Ceremony

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 13.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/7500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 2044x737x1126

Seat height (mm) 778 curb weight (kg) 140

Fuel tank capacity (L) 20 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 125

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

启典 KD150-H

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6799 品牌 启典

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 13.6

最大功率/转速(kW/rpm) 10/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/7500

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1967x782x1082

座高(mm) 795 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 125

官方平均油耗(L/100km) 2.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qidian KD150-H

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 6799 Brand Launch Ceremony

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 13.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/7500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 1967x782x1082

Seat height (mm) 795 curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 125

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

启典 KD150-L

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 7199 品牌 启典

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 13.6

最大功率/转速(kW/rpm) 10/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/7500

变速器 国际挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1930x766x1296

座高(mm) 775 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 16 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 125

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qidian KD150-L

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 7199 Brand Qidian

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 13.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/7500

Transmission international gear ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 1930x766x1296

Seat height (mm) 775 curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 16 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 125

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

启典 KD150-J

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 6499 品牌 启典

车型 街车 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 单缸四冲程 风冷·150cc 最大马力(Ps) 13.6

最大功率/转速(kW/rpm) 10/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 11.5/7500

变速器 国际5挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 1976x783x1105

座高(mm) 796 整备质量(kg) 125

油箱容量(L) 13.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 125

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Qidian KD150-J

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (RMB) 6499 Brand Launch Ceremony

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 13.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/7500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 1976x783x1105

Seat height (mm) 796 curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 13.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 125

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

Qidian KD150-E

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (RMB) 6499 Brand Launch Ceremony

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin - Manufacturer-

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 13.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 10/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 11.5/7500

Transmission international 5-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 1991x750x1110

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 125

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 125

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

诺马 魅影 255S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 17980 品牌 诺马

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 31.3

最大功率/转速(kW/rpm) 23/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 28/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2070x755x1085

座高(mm) 780 整备质量(kg) 175

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) 7.8

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 148

官方平均油耗(L/100km) 3.3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 白色,黑金色,红色,灰色,梦马青

Nama Phantom 255S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 17980 Brand Noma

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 31.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 23/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 28/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2070x755x1085

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 175

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s) 7.8

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 148

Official average fuel consumption (L/100km) 3.3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: White, Black Gold, Red, Grey, Dream Horse Blue

诺马 极影325S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 17980 品牌 诺马

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 常州山崎摩托车有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·325cc 最大马力(Ps) 39.0

最大功率/转速(kW/rpm) 28.7/10500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 27.5/9500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1975x740x1100

座高(mm) 770 整备质量(kg) 151

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) 5.1

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 170

官方平均油耗(L/100km) 3.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 300 整车质保 -

可选颜色 梦马青,赤兔红,踏雪白,照夜银,绝影黑

Noma Extreme Shadow 325S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 17980 Brand Noma

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Changzhou Shanqi Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 325cc maximum horsepower (Ps) 39.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 28.7/10500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 27.5/9500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1975x740x1100

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 151

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s) 5.1

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 170

Official average fuel consumption (L/100km) 3.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 300 vehicle warranty-

Available colors include Dream Horse Green, Red Rabbit Red, Snow White, Night Silver, and Shadow Black

诺马 刀风 255S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 19999 品牌 诺马

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 29.9

最大功率/转速(kW/rpm) 22/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 25/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2060x730x1170

座高(mm) 800 整备质量(kg) 175

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) 8..7

实测0-100km/h加速(s) 8.7 最高车速(km/h) 150

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 黄色,红色,灰色,橘色

Noma Blade Wind 255S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 19999 Brand Noma

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 29.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 22/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 25/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2060x730x1170

Seat height (mm) 800 curb weight (kg) 175

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s) 8.7

Tested 0-100km/h acceleration (s) 8.7 Maximum speed (km/h) 150

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: yellow, red, gray, orange

诺马 刀风 400

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 25800 品牌 诺马

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 江苏国威摩托车有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·400cc 最大马力(Ps) 38.7

最大功率/转速(kW/rpm) 28.5/10000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 35/6500

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2080x730x1170

座高(mm) 780 整备质量(kg) 175

油箱容量(L) 14.5 官方0-100km/h加速(s) 7.2

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 175

官方平均油耗(L/100km) 4.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 300 整车质保 -

可选颜色 红色

Noma Blade Wind 400

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 25800 Brand Noma

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Jiangsu Guowei Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 400cc maximum horsepower (Ps) 38.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 28.5/10000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 35/6500

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2080x730x1170

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 175

Fuel tank capacity (L) 14.5 Official 0-100km/h Acceleration (s) 7.2

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 175

Official average fuel consumption (L/100km) 4.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 300 vehicle warranty-

Optional color: Red

诺马 刀风 300

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 20800 品牌 诺马

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·300cc 最大马力(Ps) 31.3

最大功率/转速(kW/rpm) 23/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 25/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2060x730x1170

座高(mm) 780 整备质量(kg) 175

油箱容量(L) 14 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Noma Blade Wind 300

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 20800 Brand Noma

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 300cc maximum horsepower (Ps) 31.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 23/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 25/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2060x730x1170

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 175

Fuel tank capacity (L) 14 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

诺马 H6

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13800 品牌 诺马

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·400cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 国际6挡 ABS 无

CBS - 长x宽x高(mm) 2050x730x1105

座高(mm) 780 整备质量(kg) 162

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

NOMA H6

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 13800 Brand Noma

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 400cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission international 6-speed ABS none

CBS - Length x Width x Height (mm) 2050x730x1105

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 162

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

诺马 Racing 655

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 诺马

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列四缸四冲程 水冷 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Noma Racing 655

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Noma

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Maximum horsepower (Ps) of inline four cylinder four stroke water-cooled engine-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

诺马 朱雀

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 16980 品牌 诺马

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 常州山崎摩托车有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 15.8

最大功率/转速(kW/rpm) 11.6/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.7/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2050x810x1160

座高(mm) 760 整备质量(kg) 145

油箱容量(L) 9 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 105

官方平均油耗(L/100km) 3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 260 整车质保 1年或者1万公里

可选颜色 白色,黄色,绿色,蓝色,黑色

Noma Vermilion Sparrow

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 16980 Brand Noma

Model pedal production method: domestic

Origin: Changzhou Shanqi Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 15.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 11.6/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.7/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2050x810x1160

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 145

Fuel tank capacity (L) 9 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 105

Official average fuel consumption (L/100km) 3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 260 Full vehicle warranty for 1 year or 10000 kilometers

Available colors: white, yellow, green, blue, black

诺马 幻影 255S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 16580 品牌 诺马

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 29.9

最大功率/转速(kW/rpm) 22/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 25/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2050x810x1300

座高(mm) 800 整备质量(kg) 166

油箱容量(L) 15 官方0-100km/h加速(s) 8.7

实测0-100km/h加速(s) 8.7 最高车速(km/h) 151

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 黑绿色,白色

Noma Phantom 255S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 16580 Brand Noma

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 29.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 22/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 25/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2050x810x1300

Seat height (mm) 800 curb weight (kg) 166

Fuel tank capacity (L) 15 official 0-100km/h acceleration (s) 8.7

Tested 0-100km/h acceleration (s) 8.7 Maximum speed (km/h) 151

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: black green, white

诺马 天蝎500

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 25999 品牌 诺马

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·500cc 最大马力(Ps) 47.6

最大功率/转速(kW/rpm) 35/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 45/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2160x780x1110

座高(mm) 790 整备质量(kg) 195

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 173

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Noma Scorpio 500

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 25999 Brand Noma

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 47.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 35/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 45/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2160x780x1110

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 195

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 173

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

诺马 旅行者 255GT

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 19980 品牌 诺马

车型 旅行 生产方式 国产

产地 中国 厂家 江苏国威摩托车有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 29.9

最大功率/转速(kW/rpm) 22/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 25/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2130x800x1320

座高(mm) 830 整备质量(kg) 177

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) 8.7

实测0-100km/h加速(s) 8.7 最高车速(km/h) 151

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 黑红

Noma Traveler 255GT

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 19980 Brand Noma

Vehicle type, travel production method, domestic production

Origin: Jiangsu Guowei Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 29.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 22/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 25/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 213x80x1320

Seat height (mm) 830 curb weight (kg) 177

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s) 8.7

Tested 0-100km/h acceleration (s) 8.7 Maximum speed (km/h) 151

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Black and Red

诺马 500ADV

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 29980 品牌 诺马

车型 拉力 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·500cc 最大马力(Ps) 47.6

最大功率/转速(kW/rpm) 35/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 45/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2150x870x1480

座高(mm) 800 整备质量(kg) 196

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 150

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 红色,黑橙色,蓝黑色

NOMA 500ADV

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 29980 Brand Noma

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 47.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 35/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 45/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2150x870x1480

Seat height (mm) 800 curb weight (kg) 196

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 150

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Red, Black Orange, Blue Black

诺马 台风太子

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 15800 品牌 诺马

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 - 厂家 -

发动机 双缸四冲程 水冷·300cc 最大马力(Ps) 18.4

最大功率/转速(kW/rpm) 13.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 16.5/6000

变速器 国际6挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2180x765x1075

座高(mm) 710 整备质量(kg) 181

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 119

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Typhoon Noma Taizi

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 15800 Brand Noma

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin - Manufacturer-

Dual cylinder four stroke water-cooled engine, 300cc maximum horsepower (Ps) 18.4

Maximum power/speed (kW/rpm) 13.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 16.5/6000

Transmission international 6-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2180x765x1075

Seat height (mm) 710 curb weight (kg) 181

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 119

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

诺马 御255S

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 19999 品牌 诺马

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 江苏国威摩托车有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 29.9

最大功率/转速(kW/rpm) 22/9000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 25/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2250x970x1170

座高(mm) 750 整备质量(kg) 190

油箱容量(L) 20 官方0-100km/h加速(s) 8.1

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Noma Yu 255S

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 19999 Brand Noma

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Jiangsu Guowei Motorcycle Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 29.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 22/9000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 25/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2250x970x1170

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 190

Fuel tank capacity (L) 20 official 0-100km/h acceleration (s) 8.1

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

诺马 小太子 650

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 39800 品牌 诺马

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 V型双缸四冲程 水冷·650cc 最大马力(Ps) 53.0

最大功率/转速(kW/rpm) 39/6750 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 58/5750

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 标配 长x宽x高(mm) 2380x860x1070

座高(mm) 670 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 28 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 水泥灰,黑色

Prince Nuoma 650

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 39800 Brand Noma

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine V-type twin cylinder four stroke water-cooled · 650cc maximum horsepower (Ps) 53.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 39/6750 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 58/5750

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS standard length x width x height (mm) 2380x860x1070

Seat height (mm) 670 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 28 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: cement gray, black

诺马 加州1号

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 48800 品牌 诺马

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 V型双缸四冲程 水冷·650cc 最大马力(Ps) 53.0

最大功率/转速(kW/rpm) 39/6750 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 58/5750

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2580x900x1300

座高(mm) 750 整备质量(kg) 300

油箱容量(L) 22 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 180

官方平均油耗(L/100km) 5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 280 整车质保 -

可选颜色 黑色

No. 1, Noma California

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 48800 Brand Noma

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Chinese manufacturer-

Engine V-type twin cylinder four stroke water-cooled · 650cc maximum horsepower (Ps) 53.0

Maximum power/speed (kW/rpm) 39/6750 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 58/5750

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2580x900x1300

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 300

Fuel tank capacity (L) 22 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 180

Official average fuel consumption (L/100km) 5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 280 Full vehicle warranty-

Available color: Black

卡吉瓦 KJW700

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 卡吉瓦

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 威士泊动力科技(浙江)有限责任公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·700cc 最大马力(Ps) 74.8

最大功率/转速(kW/rpm) 55/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) 2090x804x1147

座高(mm) - 整备质量(kg) 182

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 180

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Kajiwa KJW700

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Kajiwa

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Wisebo Power Technology (Zhejiang) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 700cc maximum horsepower (Ps) 74.8

Maximum power/speed (kW/rpm) 55/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm) 2090x804x1147

Seat height (mm) - curb weight (kg) 182

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 180

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

卡吉瓦 星途150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10980 品牌 卡吉瓦

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 威士泊动力科技(浙江)有限责任公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 16.5

最大功率/转速(kW/rpm) 12.1/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.6/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1980x790x1365

座高(mm) 770 整备质量(kg) 143

油箱容量(L) 13.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 暗夜黑,深海蓝,阿尔卑斯灰

Kajiwa Star Path 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10980 Brand Kajiwa

Model pedal production method: domestic

Origin: Wisebo Power Technology (Zhejiang) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 16.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.1/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.6/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1980x790x1365

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 143

Fuel tank capacity (L) 13.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: Dark Night Black, Deep Sea Blue, Alpine Grey

卡吉瓦 领途150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 12380 品牌 卡吉瓦

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 威士泊动力科技(浙江)有限责任公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 16.5

最大功率/转速(kW/rpm) 12.1/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.6/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1980x790x1365

座高(mm) 770 整备质量(kg) 135

油箱容量(L) 13.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Kajiwa Lingtu 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 12380 Brand Kajiwa

Model pedal production method: domestic

Origin: Wisebo Power Technology (Zhejiang) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 16.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.1/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.6/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1980x790x1365

Seat height (mm) 770 curb weight (kg) 135

Fuel tank capacity (L) 13.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

卡吉瓦 浪漫时光

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13980 品牌 卡吉瓦

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 威士泊动力科技(浙江)有限责任公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 16.5

最大功率/转速(kW/rpm) 12.1/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.6/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1880x760x1160

座高(mm) 760 整备质量(kg) 143

油箱容量(L) 8.6 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 黄套色,无暇白

Kajiwa Romantic Time

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 13980 Brand Kajiwa

Model pedal production method: domestic

Origin: Wisebo Power Technology (Zhejiang) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 16.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.1/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.6/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1880x760x1160

Seat height (mm) 760 curb weight (kg) 143

Fuel tank capacity (L) 8.6 Official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: yellow overlay, flawless white

卡吉瓦 周末疯250

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 14980 品牌 卡吉瓦

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 威士泊动力科技(浙江)有限责任公司

发动机 单缸四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 24.5

最大功率/转速(kW/rpm) 18/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1965x760x1260

座高(mm) - 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Kajiwa Weekend Crazy 250

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 14980 brand Kajiwa

Model pedal production method: domestic

Origin: Wisebo Power Technology (Zhejiang) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 24.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 18/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1965x760x1260

Seat height (mm) - curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

卡吉瓦 周末疯150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 15998 品牌 卡吉瓦

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 威士泊动力科技(浙江)有限责任公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 16.5

最大功率/转速(kW/rpm) 12.1/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14.6/6000

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 1965x755x1240

座高(mm) 780 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 13.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) 2.53 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 2年或2万公里

可选颜色 -

Kajiwa Weekend Crazy 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 15998 Brand Kajiwa

Model pedal production method: domestic

Origin: Wisebo Power Technology (Zhejiang) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 16.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.1/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14.6/6000

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 1965x755x1240

Seat height (mm) 780 curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 13.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) 2.53 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle warranty of 2 years or 20000 kilometers

Available colors-

卡吉瓦 KJW150T-B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 卡吉瓦

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 威士泊动力科技(浙江)有限责任公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1970x745x1140

座高(mm) - 整备质量(kg) 128

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Kajiwa KJW150T-B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Kajiwa

Model pedal production method: domestic

Origin: Wisebo Power Technology (Zhejiang) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1970x745x1140

Seat height (mm) - curb weight (kg) 128

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

卡吉瓦 坦途

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 卡吉瓦

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 威士泊动力科技(浙江)有限责任公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 16.5

最大功率/转速(kW/rpm) 12.1/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2021x782x1339

座高(mm) - 整备质量(kg) 143

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Kajiwa Tantu

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Kajiwa

Model pedal production method: domestic

Origin: Wisebo Power Technology (Zhejiang) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 16.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.1/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2021x782x1339

Seat height (mm) - curb weight (kg) 143

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

卡吉瓦 KJW150T-J

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 卡吉瓦

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 威士泊动力科技(浙江)有限责任公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 16.5

最大功率/转速(kW/rpm) 12.1/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 1899x760x1110

座高(mm) - 整备质量(kg) 133

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Kajiwa KJW150T-J

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Kajiwa

Model pedal production method: domestic

Origin: Wisebo Power Technology (Zhejiang) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 16.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 12.1/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 1899x760x1110

Seat height (mm) - curb weight (kg) 133

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

卡吉瓦 KJW250T-B

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 卡吉瓦

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 威士泊动力科技(浙江)有限责任公司

发动机 四冲程 水冷·250cc 最大马力(Ps) 24.5

最大功率/转速(kW/rpm) 18/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2010x810x1325

座高(mm) - 整备质量(kg) 150

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Kajiwa KJW250T-B

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Kajiwa

Model pedal production method: domestic

Origin: Wisebo Power Technology (Zhejiang) Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine four stroke water-cooled · 250cc maximum horsepower (Ps) 24.5

Maximum power/speed (kW/rpm) 18/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2010x810x1325

Seat height (mm) - curb weight (kg) 150

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

摩枭 500RR

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 34800 品牌 摩枭

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 台州市森隆摩托车制造有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·500cc 最大马力(Ps) 47.6

最大功率/转速(kW/rpm) 35/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 43/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2006x730x1150

座高(mm) 790 整备质量(kg) 196

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) 6.1

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 165

官方平均油耗(L/100km) 4 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Mo Xiao 500RR

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 34800 brand Mo Xiao

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Taizhou Senlong Motorcycle Manufacturing Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 47.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 35/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 43/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2006x730x1150

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 196

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s) 6.1

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 165

Official average fuel consumption (L/100km) 4 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

摩枭 650RR

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 37900 品牌 摩枭

车型 跑车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 台州市森隆摩托车制造有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·650cc 最大马力(Ps) 70.7

最大功率/转速(kW/rpm) 52/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 62/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2090x730x1130

座高(mm) 790 整备质量(kg) 196

油箱容量(L) 18 官方0-100km/h加速(s) 6

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 180

官方平均油耗(L/100km) 3 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Mo Xiao 650RR

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 37900 Brand Mo Xiao

Model, sports car, production method, domestic production

Origin: Taizhou Senlong Motorcycle Manufacturing Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 650cc maximum horsepower (Ps) 70.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 52/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 62/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2090x730x1130

Seat height (mm) 790 curb weight (kg) 196

Fuel tank capacity (L) 18 official 0-100km/h acceleration (s) 6

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 180

Official average fuel consumption (L/100km) 3 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

摩枭 英伦玛莎150TCS

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13299 品牌 摩枭

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 台州市森隆摩托车制造有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2000x680x1170

座高(mm) 755 整备质量(kg) 135

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) 2.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 480 整车质保 -

可选颜色 海湾蓝

Mo Xiao British Martha 150TCS

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 13299 brand Mo Xiao

Model pedal production method: domestic

Origin: Taizhou Senlong Motorcycle Manufacturing Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2000x680x1170

Seat height (mm) 755 curb weight (kg) 135

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) 2.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 480 Full vehicle warranty-

Available colors: Gulf Blue

摩枭 英伦玛莎 Lemon 150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 13980 品牌 摩枭

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 台州市森隆摩托车制造有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2000x680x1170

座高(mm) 755 整备质量(kg) 135

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) 2.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 480 整车质保 -

可选颜色 海湾蓝,磨砂绿,蒂芙尼蓝,中航绿,磨砂棕,珍珠白

Mo Xiao British Martha Lemon 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 13980 Brand Mo Xiao

Model pedal production method: domestic

Origin: Taizhou Senlong Motorcycle Manufacturing Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2000x680x1170

Seat height (mm) 755 curb weight (kg) 135

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) 2.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 480 Full vehicle warranty-

Available colors: Bay Blue, Matte Green, Tiffany Blue, Aviation Green, Matte Brown, Pearl White

摩枭 英伦玛莎 Divine 150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 14580 品牌 摩枭

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 台州市森隆摩托车制造有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2000x680x1170

座高(mm) 755 整备质量(kg) 135

油箱容量(L) 12 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) 2.5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 480 整车质保 -

可选颜色 珍珠白,磨砂绿,蒂芙尼蓝,中航绿,磨砂棕,奶白,英伦蓝,英伦绿,白色

Mo Xiao British Martha Divine 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 14580 Brand Mo Xiao

Model pedal production method: domestic

Origin: Taizhou Senlong Motorcycle Manufacturing Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2000x680x1170

Seat height (mm) 755 curb weight (kg) 135

Fuel tank capacity (L) 12 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) 2.5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 480 Full vehicle warranty-

Available colors: Pearl White, Matte Green, Tiffany Blue, Aviation Green, Matte Brown, Milk White, British Blue, British Green, White

摩枭 极狐150

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 15980 品牌 摩枭

车型 踏板 生产方式 国产

产地 中国 厂家 台州市森隆摩托车制造有限公司

发动机 单缸四冲程 水冷·150cc 最大马力(Ps) 14.3

最大功率/转速(kW/rpm) 10.5/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 14/6500

变速器 CVT无级变速自动挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2230x760x1345

座高(mm) 720 整备质量(kg) 160

油箱容量(L) 13 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 110

官方平均油耗(L/100km) 2.2 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 亚光黑,极地白,石墨灰,海神蓝,纽约金

Mo Xiao Extreme Fox 150

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 15980 Brand Mo Xiao

Model pedal production method: domestic

Origin: Taizhou Senlong Motorcycle Manufacturing Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke water-cooled · 150cc maximum horsepower (Ps) 14.3

Maximum power/speed (kW/rpm) 10.5/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 14/6500

Transmission CVT continuously variable transmission automatic transmission ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2230x760x1345

Seat height (mm) 720 curb weight (kg) 160

Fuel tank capacity (L) 13 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 110

Official average fuel consumption (L/100km) 2.2 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte black, polar white, graphite gray, sea god blue, New York gold

摩枭 500R

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 34900 品牌 摩枭

车型 街车 生产方式 国产

产地 中国 厂家 台州市森隆摩托车制造有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·500cc 最大马力(Ps) 44.9

最大功率/转速(kW/rpm) 33/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 - ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2090x810x1140

座高(mm) - 整备质量(kg) 198

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 120

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 红色

Mo Xiao 500R

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 34900 brand Mo Xiao

Vehicle model, street car, production method, domestic production

Origin: Taizhou Senlong Motorcycle Manufacturing Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 44.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 33/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission - ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2090x810x1140

Seat height (mm) - curb weight (kg) 198

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 120

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Optional color: Red

摩枭 400MT

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 19800 品牌 摩枭

车型 拉力 生产方式 国产

产地 中国 厂家 -

发动机 直列双缸四冲程 水冷·400cc 最大马力(Ps) -

最大功率/转速(kW/rpm) -/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 国际6挡 ABS -

CBS - 长x宽x高(mm) -

座高(mm) - 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Mo Xiao 400MT

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 19800 Brand Mo Xiao

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin: Chinese manufacturer-

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 400cc maximum horsepower (Ps)-

Maximum power/speed (kW/rpm) -/- Maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission international 6-speed ABS-

CBS - Length x Width x Height (mm)-

Seat height (mm) - curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

摩枭 500MG

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 35800 品牌 摩枭

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 台州市森隆摩托车制造有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·500cc 最大马力(Ps) 47.6

最大功率/转速(kW/rpm) 35/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 43/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2285x810x1090

座高(mm) 700 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) 5

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 165

官方平均油耗(L/100km) 3.84 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Mo Xiao 500MG

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 35800 brand Mo Xiao

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Taizhou Senlong Motorcycle Manufacturing Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 47.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 35/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 43/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2285x810x1090

Seat height (mm) 700 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s) 5

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 165

Official average fuel consumption (L/100km) 3.84 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

摩枭 500MS

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 34800 品牌 摩枭

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 台州市森隆摩托车制造有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·500cc 最大马力(Ps) 47.6

最大功率/转速(kW/rpm) 35/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 43/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS - 长x宽x高(mm) 2360x860x1090

座高(mm) 700 整备质量(kg) -

油箱容量(L) 17 官方0-100km/h加速(s) 5

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 165

官方平均油耗(L/100km) 3.8 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 磨砂黑,红色

Mo Xiao 500MS

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 34800 brand Mo Xiao

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Taizhou Senlong Motorcycle Manufacturing Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 47.6

Maximum power/speed (kW/rpm) 35/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 43/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS - Length x Width x Height (mm) 2360x860x1090

Seat height (mm) 700 curb weight (kg)-

Fuel tank capacity (L) 17 official 0-100km/h acceleration (s) 5

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 165

Official average fuel consumption (L/100km) 3.8 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors: matte black, red

摩枭 650LS

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 41900 品牌 摩枭

车型 巡航太子 生产方式 国产

产地 中国 厂家 台州市森隆摩托车制造有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·650cc 最大马力(Ps) 70.7

最大功率/转速(kW/rpm) 52/8500 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 62/7000

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2320x860x1170

座高(mm) 690 整备质量(kg) 246

油箱容量(L) 32 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) 170

官方平均油耗(L/100km) 5 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) 640 整车质保 -

可选颜色 -

Mo Xiao 650LS

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 41900 brand Mo Xiao

Model Cruising Crown Prince Production Method Domestic

Origin: Taizhou Senlong Motorcycle Manufacturing Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 650cc maximum horsepower (Ps) 70.7

Maximum power/speed (kW/rpm) 52/8500 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 62/7000

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS no length x width x height (mm) 2320x860x1170

Seat height (mm) 690 curb weight (kg) 246

Fuel tank capacity (L) 32 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h) 170

Official average fuel consumption (L/100km) 5 Actual average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) 640 Full vehicle warranty-

Available colors-

摩枭 MX500-7D

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 暂无报价 品牌 摩枭

车型 拉力 生产方式 国产

产地 中国 厂家 台州市森隆摩托车制造有限公司

发动机 直列双缸四冲程 水冷·500cc 最大马力(Ps) 44.9

最大功率/转速(kW/rpm) 33/- 最大扭矩/转速(N·m/rpm) -/-

变速器 国际6挡 ABS 标配前后

CBS 无 长x宽x高(mm) 2220x1000x1400

座高(mm) - 整备质量(kg) 219

油箱容量(L) 0 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) - 最高车速(km/h) -

官方平均油耗(L/100km) - 实测平均油耗(L/100km) -

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

Mo Xiao MX500-7D

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) Currently no quotation available for brand Mo Xiao

Vehicle model tension production method: domestically produced

Origin: Taizhou Senlong Motorcycle Manufacturing Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine inline dual cylinder four stroke water-cooled · 500cc maximum horsepower (Ps) 44.9

Maximum power/speed (kW/rpm) 33/- maximum torque/speed (N · m/rpm)-/-

Transmission international 6-speed ABS standard front and rear

CBS without length x width x height (mm) 2220x1000x1400

Seat height (mm) - curb weight (kg) 219

Fuel tank capacity (L) 0 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) - maximum speed (km/h)-

Official average fuel consumption (L/100km) - measured average fuel consumption (L/100km)-

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-

AKMOTOR AK11

基本参数

查看详细参数

参考价(元) 10880 品牌 AKMOTOR

车型 MINI 生产方式 国产

产地 中国 厂家 重庆航天巴山摩托车制造有限公司

发动机 单缸四冲程 风冷·125cc 最大马力(Ps) 10.2

最大功率/转速(kW/rpm) 7.5/8000 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 10.5/5500

变速器 循环4挡 ABS 标配单前

CBS - 长x宽x高(mm) 1755x790x1025

座高(mm) 750 整备质量(kg) 92

油箱容量(L) 4.5 官方0-100km/h加速(s) -

实测0-100km/h加速(s) 19.9 最高车速(km/h) 99

官方平均油耗(L/100km) 2.12 实测平均油耗(L/100km) 2.17

续航里程(km) - 整车质保 -

可选颜色 -

AKMOTOR AK11

Basic parameters

View detailed parameters

Reference price (yuan) 10880 Brand AKMOTOR

Model MINI Production Method Domestic

Origin: Chongqing Aerospace Bashan Motorcycle Manufacturing Co., Ltd., a Chinese manufacturer

Engine single cylinder four stroke air-cooled · 125cc maximum horsepower (Ps) 10.2

Maximum power/speed (kW/rpm) 7.5/8000 Maximum torque/speed (N · m/rpm) 10.5/5500

Transmission cycle 4-speed ABS standard single front

CBS - Length x Width x Height (mm) 1755x790x1025

Seat height (mm) 750 curb weight (kg) 92

Fuel tank capacity (L) 4.5 official 0-100km/h acceleration (s)-

Tested 0-100km/h acceleration (s) 19.9, maximum speed (km/h) 99

Official average fuel consumption (L/100km) 2.12 Actual average fuel consumption (L/100km) 2.17

Range (km) - Vehicle Warranty-

Available colors-